**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.**

Обсяг послуг у відповідності до дефектного акту (копія дефектного акту додається окремим файлом).

Учасник під час виконання робіт (надання послуги) зобов’язується дотримуватись будівельних норм та стандартів, вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки, застосовуючи необхідні заходи із захисту довкілля.

Учасник виконує роботу (надає послугу) з використанням власного обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої роботи (надання такої послуги).

Термін виконання робіт (надання послуг) визначається умовами договору та цією тендерною документацією.

У ході проведення робіт з метою контролю дотримання норм і стандартів Замовником організовується проведення технічного нагляду.

Виконані та застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об’єктів.

Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, збереження та подачу на об'єкт будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт (наданні послуг), повинні відповідати вимогам ДСТУ діючим на території України.

Матеріали, які будуть використовуватися в ході виконання робіт, за предметом закупівлі, які потребують сертифікації, згідно чинного законодавства України, повинні бути сертифіковані в Україні.

Учасник гарантує якість виконаних робіт (наданих послуг) і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності (для виконання робіт/надання послуг, що є предметом закупівлі), якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Гарантійний термін якості виконаних робіт (наданих послуг) становить – 3 роки від дня підписання Акта виконання робіт (надання послуг) за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) за формою КБ -3.

Під час укладення договору про закупівлю Договірна ціна має бути складена Переможцем торгів відповідно до вимог державних будівельних норм, Кошторисних норм України (далі-КНУ), затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», та надана Замовнику в електронному вигляді у програмному комплексі АВК або “Будівельні Технології: Кошторис 8”, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними.

Вартість матеріально-технічних ресурсів має бути підтверджена при виконанні робіт і підписанні Актів виконаних робіт.

Якщо у найменуванні робіт (послугах) чи технічних, якісних та кількісних характеристиках до предмету закупівлі є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Ремонт покрівлі виконується відповідно до ДБН В.2.6-220 2017 «Покриття будівель і споруд».

Для забезпечення належної якості ремонту покрівлі слід використовувати матеріали з характеристиками не гірше ніж: бітумно рулонний покрівельний та гідроізоляційний матеріал для верхнього шару виключно на основі поліестеру 4,0 (сланець), бітумно рулонний покрівельний та гідроізоляційний матеріал нижнього шару на основі ПОЛІЕСТЕРУ -2,5, або на основі СТЕКЛОХОЛСТУ – 2,5, або матеріал з аналогічними технічними характеристиками.

Основа під рулонне покриття повинна бути щільною та рівною, не мати здуття і просадок.

При наклеюванні рулонного килима на стиках полотнищ повинен виступати «валик» на 5-15 мм. Відсутність «валика» допускається при відсутності розшарування напусків.

У суміжних смугах розбіжність торцевих швів повинна бути не менше 500 мм.

Обов’язково виконувати ґрунтування поверхності основи покрівлі.

Ремонт єндови обов’язково виконувати двома шарами.