Надання послуг з поточного ремонту в частині облаштування віконних укосів в під’їздах житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, 
вул.Крилова,1;вул.Крилова,19Б; вул.Курортна,3А; вул.Курортна,7;  вул.Курортна,12; вул.Леваневців,25/6;  вул.3 Слобідська,51;вул.Озерна,13;
вул.Озерна,19; вул. Озерна,45; вул.Озерна,47;вул. Погранична,78Г;пр.Центральний,8; пр.Центральний,8Б; вул.Чкалова,215А; вул.Чкалова,215Г;
вул.Шосейна,1. 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв,  вул. Крилова,1	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. Крилова,1	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*5)	кг	72								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*5)	м2	5,5								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,05								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*5)	л	3,15								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,11								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*11)	кг	275								
15	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*11)	кг	22								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*11)	л	6,93								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,08								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,08								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*8)	кг	40								
24	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*8)	кг	16								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,08								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*8)	л	5,04								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,03								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*3)	кг	15								
33	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*3)	кг	6								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*3)	л	1,89								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,03								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,03								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,03								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,03)	100м3	0,0015								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*3	кг	270								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,03								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*3)	кг	6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*3)	м2	3,3								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*3)	л	0,66								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*3)	л	1,89								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	0,53								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,032								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,032								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(1,014)	1 т	1,014								
55	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(1,014)	т	1,014								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв,  вул. Крилова,19Б	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. Крилова,19Б	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,27								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*27)	кг	388,8								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*27)	м2	29,7								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,27								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*27)	л	17,01								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,87								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,87								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,87								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*87)	л	17,4								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*87)	кг	2175								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*87)	кг	174								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,87								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*87)	л	17,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*87)	л	54,81								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,53								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,53								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,53								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*53)	л	10,6								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*53)	кг	265								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*53)	кг	106								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,53								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*53)	л	10,6								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*53)	л	33,39								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,13								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,13								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,13								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*13)	л	2,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*13)	кг	65								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*13)	кг	26								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,13								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*13)	л	2,6								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*13)	л	8,19								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,22								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,22								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,22								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,22								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,22)	100м3	0,0112								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*22	кг	1980								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,22								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,22								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*22)	л	4,4								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*22)	кг	44								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*22)	м2	24,2								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,22								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*22)	л	4,84								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*22)	л	13,86								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	3,1								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,252								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,252								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,49								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,49								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,49								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(6,8276)	1 т	6,828								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(6,8276)	т	6,828								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв,  вул. Курортна,3А	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. Курортна,3А	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,31								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,31								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,31								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*31)	кг	446,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*31)	м2	34,1								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,31								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*31)	л	19,53								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,77								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,77								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,77								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*77)	л	15,4								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*77)	кг	1925								
15	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*77)	кг	154								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,77								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*77)	л	15,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*77)	л	48,51								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,61								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,61								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,61								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*61)	л	12,2								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*61)	кг	305								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*61)	кг	122								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,61								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*61)	л	12,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*61)	л	38,43								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,15								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,15								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,15								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*15)	л	3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*15)	кг	75								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*15)	кг	30								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,15								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*15)	л	3								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*15)	л	9,45								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,2								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,2								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,2								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,2)	100м3	0,0102								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*20	кг	1800								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*20)	л	4								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*20)	кг	40								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*20)	м2	22								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,2								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*20)	л	4,4								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*20)	л	12,6								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	3,53								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,264								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,264								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,64								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,64								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,64								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(6,8952)	1 т	6,895								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(6,8952)	т	6,895								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв,  вул. Курортна,7	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. Курортна,7	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,08								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,08								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*8)	кг	115,2								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*8)	м2	8,8								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,08								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*8)	л	5,04								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,18								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,18								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,18								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*18)	л	3,6								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*18)	кг	450								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*18)	кг	36								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,18								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*18)	л	3,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*18)	л	11,34								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,14								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,14								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,14								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*14)	л	2,8								
23	& С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*14)	кг	70								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*14)	кг	28								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,14								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*14)	л	2,8								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*14)	л	8,82								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,08								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,08								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*8)	кг	40								
33	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*8)	кг	16								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,08								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*8)	л	5,04								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,07								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,07								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,07								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,07								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,07)	100м3	0,0036								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*7	кг	630								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*7)	кг	14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*7)	м2	7,7								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,07								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*7)	л	1,54								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*7)	л	4,41								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	0,99								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,036								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,036								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(1,859)	1 т	1,859								
55	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(1,859)	т	1,859								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв,  вул. Курортна,12	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. Курортна,12	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	58,16213	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,36756	 тис.люд.год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	30,54272	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,4	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,06								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,06								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*6)	л	1,2								
5	& С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*6)	кг	86,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*6)	м2	6,6								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,06								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*6)	л	1,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*6)	л	3,78								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,14								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,14								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,14								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*14)	л	2,8								
14	& С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*14)	кг	350								
15	& С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*14)	кг	28								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,14								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*14)	л	2,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*14)	л	8,82								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,11								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
23	& С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*11)	кг	55								
24	& С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*11)	кг	22								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*11)	л	6,93								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,03								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	& С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*3)	кг	15								
33	& С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*3)	кг	6								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*3)	л	1,89								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,03								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,03								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,03								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,03)	100м3	0,0015								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*3	кг	270								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,03								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								
46	& С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*3)	кг	6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*3)	м2	3,3								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*3)	л	0,66								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*3)	л	1,89								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	0,69								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,04								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,04								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,12								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,12								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,12								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(1,2506)	1 т	1,251								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(1,2506)	т	1,251								

	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Леваневців,25/6	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Леваневців,25/6	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*11)	кг	158,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*11)	м2	12,1								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*11)	л	6,93								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,27								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*27)	кг	675								
15	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*27)	кг	54								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,27								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*27)	л	17,01								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,23								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,23								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,23								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*23)	л	4,6								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*23)	кг	115								
24	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*23)	кг	46								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,23								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*23)	л	4,6								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*23)	л	14,49								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,07								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*7)	кг	35								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*7)	кг	14								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,07								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*7)	л	4,41								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,09								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,09								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,09								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,09								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,09)	100м3	0,0046								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*9	кг	810								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,09								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,09								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*9)	л	1,8								
46	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*9)	кг	18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*9)	м2	9,9								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,09								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*9)	л	1,98								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*9)	л	5,67								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,39								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,096								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,096								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,16								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,16								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,16								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(2,6026)	1 т	2,603								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(2,6026)	т	2,603								

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-07-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська,51	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул. 3 Слобідська,51	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,35								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,35								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,35								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*35)	л	7								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*35)	кг	504								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*35)	м2	38,5								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,35								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*35)	л	7								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*35)	л	22,05								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,88								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,88								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,88								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*88)	л	17,6								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*88)	кг	2200								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*88)	кг	176								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,88								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*88)	л	17,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*88)	л	55,44								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,81								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,81								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,81								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*81)	л	16,2								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*81)	кг	405								
24	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*81)	кг	162								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,81								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*81)	л	16,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*81)	л	51,03								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,13								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,13								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,13								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*13)	л	2,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*13)	кг	65								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*13)	кг	26								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,13								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*13)	л	2,6								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*13)	л	8,19								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,31								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,31								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,31								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,31								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,31)	100м3	0,0158								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*31	кг	2790								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,31								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,31								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
46	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*31)	кг	62								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*31)	м2	34,1								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,31								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*31)	л	6,82								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*31)	л	19,53								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	4,49								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,96								
53	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,96								
54	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,96								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
55	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(8,3824)	1 т	8,382								
56	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(8,3824)	т	8,382								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-08-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,13	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,13	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,18								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,18								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*18)	л	3,6								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*18)	кг	259,2								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*18)	м2	19,8								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,18								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*18)	л	3,6								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*18)	л	11,34								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,46								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,46								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,46								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*46)	л	9,2								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*46)	кг	1150								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*46)	кг	92								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,46								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*46)	л	9,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*46)	л	28,98								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,52								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,52								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,52								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*52)	л	10,4								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*52)	кг	260								
24	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*52)	кг	104								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,52								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*52)	л	10,4								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*52)	л	32,76								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*5)	кг	25								
33	& С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*5)	кг	10								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,05								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*5)	л	3,15								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,26								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,26								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,26								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,26								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,26)	100м3	0,0133								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*26	кг	2340								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,26								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,26								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*26)	л	5,2								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*26)	кг	52								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*26)	м2	28,6								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,26								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*26)	л	5,72								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*26)	л	16,38								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	2,77								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,324								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,324								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,54								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,54								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,54								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(4,9686)	1 т	4,969								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(4,9686)	т	4,969								

 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-09-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,19	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,19	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,27								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*27)	кг	388,8								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*27)	м2	29,7								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,27								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*27)	л	17,01								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,62								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,62								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,62								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*62)	л	12,4								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*62)	кг	1550								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*62)	кг	124								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,62								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*62)	л	12,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*62)	л	39,06								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,69								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,69								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,69								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*69)	л	13,8								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*69)	кг	345								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*69)	кг	138								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,69								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*69)	л	13,8								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*69)	л	43,47								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,07								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*7)	кг	35								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*7)	кг	14								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,07								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*7)	л	4,41								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,33								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,33								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,33								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,33								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,33)	100м3	0,0168								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*33	кг	2970								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,33								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,33								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*33)	л	6,6								
46	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*33)	кг	66								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*33)	м2	36,3								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,33								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*33)	л	7,26								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*33)	л	20,79								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	3,66								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,192								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,192								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,4								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,4								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,4								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(6,6924)	1 т	6,692								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(6,6924)	т	6,692								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-010-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,45	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,45	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*11)	кг	158,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*11)	м2	12,1								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*11)	л	6,93								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,27								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*27)	кг	675								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*27)	кг	54								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,27								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*27)	л	17,01								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,23								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,23								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,23								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*23)	л	4,6								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*69)	кг	345								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*23)	кг	46								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,23								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*23)	л	4,6								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*23)	л	14,49								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,04								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*4)	л	0,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*4)	кг	20								
33	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*4)	кг	8								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,04								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*4)	л	0,8								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*4)	л	2,52								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,06								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,06								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,06								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,06								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,06)	100м3	0,0031								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*6	кг	540								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,06								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,06								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*6)	л	1,2								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*6)	кг	12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*6)	м2	6,6								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,06								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*6)	л	1,32								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*6)	л	3,78								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,29								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,01								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,01								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(2,3998)	1 т	2,4								
55	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(2,3998)	т	2,4								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-011-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,47	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Озерна,47	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*11)	кг	158,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*11)	м2	12,1								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*11)	л	6,93								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,26								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,26								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,26								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*26)	л	5,2								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*26)	кг	650								
15	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*26)	кг	52								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,26								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*26)	л	5,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*26)	л	16,38								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,23								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,23								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,23								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*23)	л	4,6								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*69)	кг	345								
24	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*23)	кг	46								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,23								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*23)	л	4,6								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*23)	л	14,49								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,04								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*4)	л	0,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*4)	кг	20								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*4)	кг	8								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,04								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*4)	л	0,8								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*4)	л	2,52								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,06								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,06								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,06								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,06								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,06)	100м3	0,0031								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*6	кг	540								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,06								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,06								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*6)	л	1,2								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*6)	кг	12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*6)	м2	6,6								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,06								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*6)	л	1,32								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*6)	л	3,78								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,32								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,01								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,01								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
54	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(2,366)	1 т	2,366								
55	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(2,366)	т	2,366								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-012-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Погранична,78Г	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Погранична,78Г	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,16								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,16								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*16)	л	3,2								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*16)	кг	230,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*16)	м2	17,6								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,16								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*16)	л	3,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*16)	л	10,08								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,39								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,39								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,39								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*39)	л	7,8								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*39)	кг	975								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*39)	кг	78								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,39								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*39)	л	7,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*39)	л	24,57								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,31								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,31								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,31								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*31)	кг	155								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*31)	кг	62								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,31								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*31)	л	19,53								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,07								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*7)	кг	35								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*7)	кг	14								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,07								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*7)	л	4,41								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,1								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,1								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,1								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,1)	100м3	0,0051								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*10	кг	900								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*10)	л	2								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*10)	кг	20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*10)	м2	11								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,1								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*10)	л	2,2								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*10)	л	6,3								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,82								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,132								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,132								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,28								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,28								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,28								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(3,4814)	1 т	3,481								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(3,4814)	т	3,481								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-013-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, пр.Центральний,8	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, пр.Центральний,8	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*10)	л	2								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*10)	кг	144								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*10)	м2	11								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,1								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*10)	л	2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*10)	л	6,3								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*20)	л	4								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*20)	кг	500								
15	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*20)	кг	40								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,2								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*20)	л	4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*20)	л	12,6								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,15								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,15								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,15								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*15)	л	3								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*15)	кг	75								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*15)	кг	30								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,15								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*15)	л	3								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*15)	л	9,45								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,03								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,03								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*3)	кг	15								
33	& С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*3)	кг	6								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,03								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*3)	л	0,6								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*3)	л	1,89								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,04								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,04								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,04								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,04								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,04)	100м3	0,002								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*4	кг	360								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,04								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*4)	л	0,8								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*4)	кг	8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*4)	м2	4,4								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,04								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*4)	л	0,88								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*4)	л	2,52								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	0,89								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,06								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,06								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,14								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,14								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,14								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(1,7576)	1 т	1,758								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(1,7576)	т	1,758								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-014-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, пр.Центральний,8 Б	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, пр.Центральний,8 Б	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,18								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,18								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*18)	л	3,6								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*18)	кг	259,2								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*18)	м2	19,8								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,18								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*18)	л	3,6								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*18)	л	11,34								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,4								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,4								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,4								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*40)	л	8								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*40)	кг	1000								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*40)	кг	80								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,4								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*40)	л	8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*40)	л	25,2								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,31								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,31								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,31								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*31)	кг	155								
24	 С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*31)	кг	62								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,31								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*31)	л	6,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*31)	л	19,53								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,07								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,07								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,07								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*7)	кг	35								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*7)	кг	14								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,07								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*7)	л	1,4								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*7)	л	4,41								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,1								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,1								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,1								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,1)	100м3	0,0051								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*10	кг	900								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*10)	л	2								
46	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*10)	кг	20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*10)	м2	11								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,1								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*10)	л	2,2								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*10)	л	6,3								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,82								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,138								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,138								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,28								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,28								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,28								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(3,5828)	1 т	3,583								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(3,5828)	т	3,583								

	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-015-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Чкалова,215А	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Чкалова,215А	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*5)	кг	72								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*5)	м2	5,5								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,05								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*5)	л	3,15								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,13								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,13								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,13								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*13)	л	2,6								
14	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*13)	кг	325								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*13)	кг	26								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,13								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*13)	л	2,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*13)	л	8,19								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,08								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,08								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
23	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*8)	кг	40								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*8)	кг	16								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,08								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*8)	л	1,6								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*8)	л	5,04								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*5)	кг	25								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*5)	кг	10								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,05								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*5)	л	3,15								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,05								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,05								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,05								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,05)	100м3	0,0026								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*5	кг	450								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
46	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*5)	кг	10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*5)	м2	5,5								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,05								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*5)	л	1,1								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*5)	л	3,15								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	0,59								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,024								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,024								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,06								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,06								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,06								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(1,2168)	1 т	1,217								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(1,2168)	т	1,217								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-016-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Чкалова,215Г	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Чкалова,215Г	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,17								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,17								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,17								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*17)	л	3,4								
5	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*17)	кг	244,8								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*17)	м2	18,7								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,17								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*17)	л	3,4								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*17)	л	10,71								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,43								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,43								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,43								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*43)	л	8,6								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*43)	кг	1075								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*43)	кг	86								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,43								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*43)	л	8,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*43)	л	27,09								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,36								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,36								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,36								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*36)	л	7,2								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*36)	кг	180								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*36)	кг	72								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,36								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*36)	л	7,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*36)	л	22,68								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,12								
29	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,12								
30	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,12								
31	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,12)	100м3	0,0061								
33	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*12	кг	1080								
34	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,12								
35	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,12								
36	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*12)	л	2,4								
37	С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*12)	кг	24								
38	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*12)	м2	13,2								
39	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,12								
40	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*12)	л	2,64								
41	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*12)	л	7,56								
42	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,82								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
43	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,38								
44	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,38								
45	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,38								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(3,6504)	1 т	3,65								
47	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(3,6504)	т	3,65								

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-017-01	
на Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Шосейна,1	
Загальнобудівельні роботи за адресою :м. Миколаїв, вул.Шосейна,1	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “30 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	       ==Зовнішній укос==	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,11								
2	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11								
3	КБ15-182-3
к=7
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
5	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(8*1,8*11)	кг	158,4								
6	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*11)	м2	12,1								
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
8	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*11)	л	2,2								
9	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*11)	л	6,93								
 	 	       ==Внутрішній укос==	 	 								
10	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,27								
11	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27								
12	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27								
13	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								
14	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(25*1*27)	кг	675								
15	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*27)	кг	54								
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,27								
17	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*27)	л	5,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*27)	л	17,01								
 	 	       ==Пілястра по периметру==	 	 								
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,21								
20	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,21								
21	КБ15-182-3
к=6
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,21								
22	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*21)	л	4,2								
23	 С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*21)	кг	105								
24	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*21)	кг	42								
25	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,21								
26	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*21)	л	4,2								
27	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*21)	л	13,23								
 	 	       ==Дверний укіс==	 	 								
28	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,05								
29	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05								
30	КБ15-182-3
к=26
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,05								
31	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	С111-219-
2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"
кількість: R2(5*1*5)	кг	25								
33	С111-219-
2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"
кількість: R2(2*1*5)	кг	10								
34	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,05								
35	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*5)	л	1								
36	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*5)	л	3,15								
 	 	       ==Підвіконна частина==	 	 								
37	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,06								
38	КР12-66-1
стос	Грунтування поверхні	100м2	0,06								
39	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
площею до 20 м2	100м2	0,06								
40	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм	100м2	0,06								
41	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 150
кількість: r2((2,04+0,51*6)*0,06)	100м3	0,0031								
42	С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш
кількість: 1,8*50*6	кг	540								
43	КБ15-182-1
к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,06								
44	КБ15-182-3
к=1
к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,06								
45	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,2*6)	л	1,2								
46	 С111-219-
2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29
кількість: R2(2*1*6)	кг	12								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста
кількість: r2(1,1*6)	м2	6,6								
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,06								
49	С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер
кількість: r2(0,22*6)	л	1,32								
50	С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер
кількість: r2(0,63*6)	л	3,78								
51	КБ15-47-5
к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків	100м	1,22								
 	 	       ==Інші роботи==	 	 								
52	КР13-1-6	Виймання цілого скла з металевих та
залізобетонних рам на замазці та штапиках
площею скління до 1,0 м2	100м2	0,09								
53	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2 (раніше
здемонтованих)	100м2	0,09								
54	КР6-11-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення незасклених
кватирок	100 шт	0,24								
55	КР6-11-3	Установлення незасклених кватирок	100 шт	0,24								
56	КБ10-21-2
к=1,15
стос.	Регулювання відкривання хвірток	100шт	0,24								
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 								
 	 	 	 	 								
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 								
57	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: R3(2,366)	1 т	2,366								
58	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км
кількість: R3(2,366)	т	2,366								

Надання послуг з поточного ремонту в частині облаштування віконних укосів в під’їздах житлових будинків за адресами: м. Миколаїв,  вул.Крилова,
1;вул.Крилова,19Б; вул.Курортна,3А; вул.Курортна,7;  вул.Курортна,12; вул.Леваневців,25/6;  вул.3 Слобідська,51;вул.Озерна,13; вул.Озерна,19; вул. Озерна,45;
вул.Озерна,47;вул. Погранична,78Г;пр.Центральний,8; пр.Центральний,8Б; вул.Чкалова,215А; вул.Чкалова,215Г; вул.Шосейна,1.	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15173,7		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,4		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	19,09		 	 	 	 	
4	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
4.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	1823,05		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	17015,84		 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4		 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		 	 	 	 	
5	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	61,314		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	165,65448		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	&С111-219-2
варіант 3	Шпаклівка полімерцементна армована
Ceresit CT 29	кг	4270,8						
 	 	 	 	 						
8	&С111-219-2
варіант 4	Шпаклівка "Сатенгіпс"	кг	2668						
 	 	 	 	 						
9	&С111-219-2
варіант 6	Гіпсова суміш "Старт"	кг	20430						
 	 	 	 	 						
10	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	19,954						
 	 	 	 	 						
11	+С111-1650-1
варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	19170						
 	 	 	 	 						
12	+С111-1844-1
варіант 1	Кутики перфоровані	м	3351,6						
 	 	 	 	 						
13	+С111-2014-6
варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17
супер	л	772,46						
 	 	 	 	 						
14	+С111-2016-3
варіант 2	Фарба Ceresit CT 44 супер	л	1142,82						
 	 	 	 	 						
15	+С1550-25
варіант 1	Армуюча сітка скловолокниста	м2	528						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 						
 	 	 	 	 						
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	61,3132