**Додаток №2**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі:**

**Ритуальний ліфт (сингуматор) для опускання труни в могилу**

*(ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання)*

1. Товар та усі комплектуючі повинні бути новими, оригінальними, не відреставрованими.
2. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент», не гірший за якісними та технічними характеристиками ніж запчастини встановлені заводом виробником. У разі подачі аналогу/еквіваленту товару, матеріалу, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, матеріалу, що визначена в технічному завданні, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.
3. У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним у Документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.
4. Гарантійний строк на товар не може бути меншим за 1 рік з моменту його поставки.
5. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється представником Замовника.
6. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає у вартість (ціну) товару:

Доставка товару до місця поставки, передбаченого цією тендерною документацією.

Ритуальний ліфт (сингуматор) для опускання труни в могилу, призначений для забезпечення плавного опускання труни в могилу. Має працювати на акумуляторі та в ручному режимі.

**Комплект поставки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Стійка привідна – 1 шт | Кришка верхня зеркальна – 1 шт |
| Стійка ведуча – 1 шт | Акумулятор – 1 шт |
| Труба подовжня силова – 2 шт | Руків’я (маховик) – 1 шт |
| Лента грузопідйомна з 2 зацепами – 1 комплект (2 ремня) | Інструкція з експлуатації – 1 шт |

**Основні технічні дані та характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Максимально допустима глибина опускання (м) | 2 |
| Максимально допустима вага грузу (кг) | 250 |
| Максимальна довжина труни (мм) | 2 300 |
| Кількість швидкостей опускання | 2 |
| Ємність акумулятора (Ач) | 12 |
| Відстань між ремнями (мм) | 1 200 |
| Габаритні розміри (A1xB1xH) (мм) | 2 520х1 320х370 |
| Масса (кг) | 80 |

 *\*вказані характеристики використувуються в значенні «не менше», пропозиція учасника може мати вищі (якісніші) характиристики*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва учасника тендеру)* підтверджує достовірність зазначеної вище інформації, відповідність якісних та технічних характеристик, зазначених у тендерній пропозиції, предмету закупівлі.**

*Посада, підпис, прізвище, ініціали Учасника або його уповноваженої особи та печатка (у разі використання)*