**Зміни до технічних характеристик №2**

1. Діагональ екрану : 5,6” TFT- дисплей, роздільна здатність 640х480;
2. Смуга пропускання : 100МГц ;
3. Тип : портативний мультиметр з ізольованими каналами ( наявність цифрового мультиметру з можливість вимірювання постійного та змінного значень напруги, струму, а також вимірювання опору, ємності, тестування діодів);
4. Частота дискретизації : 1Гбіт/с ;
5. Об’єм пам’яті: 12Мбайт;
6. Наявність функції запису;
7. Інтерфейси: ізольований USB-хост, USB пристрій;
8. Ступінь захисту : IP51;
9. Відповідність вимогам безпеки: UL61010-1, UL6110-2-030, UL61010-2-033;
10. Кількість каналів : двоканальний.