Пункт 1 Розділу 4 Тендерної документації по закупівлі за ДК 021:2015 - 39140000-5: Меблі для дому (Шафи, тумба), ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-22-009483-a,  викладено в наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **09.09.2023 року, 00:00 год.**  *(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |

Додаток 3 до Тендерної документації по закупівлі за ДК 021:2015 - 39140000-5: Меблі для дому (Шафи, тумба), ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-22-009483-a,  викладено в наступній редакції:

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**Технічні вимоги**

**(технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

# Предмет закупівлі:

# Код ДК 021:2015 - 39140000-5 Меблі для дому (Шафи, тумба)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі, код відповідного класифікатору предмета закупівлі** | **Опис предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1.** | Шафа для зберігання | Шафа для зберігання  Габаритні розміри (Д\*Г\*В), мм :1700\*510\*2500.  Матеріал: Шафа з полицями повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має містити 4 горизонтальні перегородки, 2 вертикальні перегородки та 6 дверей.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **2.** | Шафа-купе | Шафа-купе  Габаритні розміри (Д\*Г\*В), мм :1350\*600\*2300.  Матеріал: Шафа-купе для зберігання одягу виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм .  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має містити 2 окремі відділення ( в першому 2 горизонтальні перегородки та штанга для верхнього одягу, а в другий розділено на дві частини вертикальною перегородкою, в якому 6 горизонтальні перегородки та штанга для одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV.  Шафа має бути обладнана регульованими опорами висотою 100мм та закриватися цокольною планкою 100мм. | штука | 1 |
| **3.** | Тумба для посуду | Тумба для посуду  Габаритні розміри (Д\*Г\*В), мм :700\*360\*1100.  Матеріал: Тумба для посуду повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Тумба для посуду має містити 2 горизонтальні перегородки.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **4.** | Шафа для одягу | Шафа для одягу  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 500\*450\*2100.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має містити 2 горизонтальні перегородки, тремпело-тримач для верхнього одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штук | 1 |
| **5.** | Шафа для одягу | Шафа для одягу  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 1100\*450\*2100.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути двох секційна та двох дверна, в кожній секції має бути 2 горизонтальні перегородки, тремплево-тримач для верхнього одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **6.** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 750\*380\*3450  Матеріал: Шафа для інветрарю повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути чотирьох дверна та має бути 3 горизонтальні перегородки та 2 тримача для інвентарю.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV.  Шафа має бути обладнана регульованими опорами висотою 100мм та закриватися цокольною планкою 100мм  Шафа має бути 6-ти дверна. | штука | 1 |
| **7.** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 900\*600\*3450.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути чотирьох дверна та має бути 5 горизонтальні перегородки, тремпело-тримач для верхнього одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV.  Шафа має бути обладнана регульованими опорами висотою 100мм та закриватися цокольною планкою 100мм.  Шафа має бути 6-ти дверна та на дверцятах має бути. | штука | 1 |
| **8.** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 1100\*300\*2100.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має містити 14 горизонтальні перегородки та 2 вертикальних перегородок. | штука | 1 |
| **9.** | Шафа для одягу | Шафа для одягу  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 900\*500\*2100.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути дух дверна та двух секційна, в першій має бути 5 горизонтальні перегородки, а в другій 2 горизонтальні перегородки та тремпело-тримач для верхнього одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV.  Шафа має бути обладнана регульованими опорами висотою 100мм та закриватися цокольною планкою 100мм | штука | 1 |
| **10.** | Шафа для медикаментів | Шафа для медикаментів  Габаритні розміри (Д\*Г\*В), мм :1000\*300\*2100.  Матеріал: Шафа повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм.  Шафа має бути чотирьох дверна з замками та містити 4 горизонтальні перегородки та 5 вертикальних.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **11.** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 1100\*500\*2700.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути чотирьох дверна з замками та містити 5 горизонтальні перегородки та 6 вертикальних.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **12** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 1100\*500\*2700.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм.. Шафа має бути двох секційна на дверей замки в першій 6 горизонтальних перегодок, а в іншій 1 горизонтальна та 2 тримача для інвентарю.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **13** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 1150\*550\*1650  Матеріал: Шафа для інвентарю повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути чотирьох дверна та має бути 3 горизонтальні перегородки.  На дверцята мають бути встановлені замки та завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **14** | Шафа для інвентарю | Шафа для інвентарю  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 970\*520\*1740  Матеріал: Шафа для інветрарю повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути чотирьох дверна та має бути 3 горизонтальні перегородки.  На дверцята мають бути встановлені замки завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штука | 1 |
| **15** | Шафа- кутова | Шафа-кутова  Габаритні розміри (Д\*Г\*В), мм :1150\*1350\*550\*2200\*.  Матеріал: Шафа-кутова для зберігання одягу виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має містити 2 окремі відділення ( в першому 2 горизонтальні перегородки та штанга для верхнього одягу, а в другій має бути 5 горизонтальні перегородки, а також відкриті 5 радіусних полиць розміром 550\*200.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV.  Шафа має бути обладнана регульованими опорами висотою 100мм та закриватися цокольною планкою 100мм. | штука | 1 |
| **16** | Шафа для одягу | Шафа для одягу  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 600\*550\*2200.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має містити 2 горизонтальні перегородки, тремпело-тримач для верхнього одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV. | штук | 1 |
| **17** | Шафа для одягу | Шафа для одягу  Габаритні розміри шафи (Д\*Г\*В),  мм: 1000\*450\*2200.  Матеріал: Шафа для одягу повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревно-стружкової плити товщиною 16 мм.  Колір ДПС на вибір замовника.  Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайкою ПВХ товщиною 2 мм, інші-ПВХ товщиною 1 мм. Шафа має бути дух дверна та двох секційна, в першій має бути 5 горизонтальні перегородки, а в другій 2 горизонтальні перегородки та тремпело-тримач для верхнього одягу.  На дверцятах мають бути встановлені завіси накладні фірми GTV і ручки фірми GTV.  Шафа має бути обладнана регульованими опорами висотою 100мм та закриватися цокольною планкою 100мм | штука | 1 |

**Умови поставки:** товар підлягає доставці Учасником за адресою Замовника: Сумська область, м.Суми, вул.М.Вовчок,2. При перевезенні товару Учасник зобов’язаний дотримуватися умов транспортування відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

**Транспортні  витрати:** доставка товару та завантажувально-розвантажувальні роботи з заносом здійснюються транспортом Учасника та за його рахунок.

**Тара, упаковка, маркування:** поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження.

**Гарантія на Товар** має складати не менше 12 місяців з дати поставки Товару і не може бути меншою від гарантійного строку заводу-виробника.

**Терміни** Учасник повинен не пізніше одного робочого дня з дати підписання Договору здійснити виїзд за власний рахунок на об`єкт Замовника виконати остаточних замірів. Встановити даний товар на протязі 10 робочих днів.

Товар повинен відповідати технічним вимогам предмета закупівлі та встановлений згідно заявці Замовника.

*Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку або тип, передбачає можливість надання* ***еквіваленту*** *(технічні вимоги еквіваленту не повинні бути гіршими).*

*У разі надання еквіваленту, Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції* ***порівняльну таблицю*** *із зазначенням найменування та технічних характеристик запропонованого еквіваленту. Запропонований учасником еквівалент предмету закупівлі за своїми технічними характеристиками повинен бути не гіршим.*