**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі.

**Предмет закупівлі:** - **Технічне обслуговування і заправка копіювально-розмножувальної**  **техніки Riso RP 3700, Riso A3- SF 9350** в кількості, асортименті та технічними характеристиками відповідно *до технічного завдання*, наведеного нижче:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниці виміру | Кіль-ть |
| 1 | Технічне обслуговування копіювально-розмножувальної техніки  Riso RP 3700, Riso A3- SF 9350  | послуга | 20 |
| 2 | Заправка КРТ Riso RP 3700 Чорнилами Black ,сумісні  | послуга | 29 |
| 3 | Заправка КРТ Riso A3- SF 9350 Чорнилами Black, сумісні  | послуга | 40 |
|  | **Всього** | послуг | 89 |

**2.Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

2.1. Місце **виконання робіт, надання послуг**: Україна, м. Дніпро, пл. Соборна, 2 (Навчальний корпус № 3)*,* кім. 108.

2.2. Строк надання Послуг: по 31грудня 2024 року

* 1. Вимоги щодо якості надання Послуг:

 **Термін надання послуг Виконавцем** – **не більше одного робочого дня з моменту отримання заявки від Замовника.**

* Згідно заявки Замовника, Виконавець надає послуги з технічного обслуговування та проводить регламентні зміни і заправки копіювально-розмножувального устаткування Замовника відповідно до розробленої технології, і забезпечує його працездатність.
* Послуги технічного обслуговування і заправки копіювально-розмножувального устаткування необхідного Виконавцю здійснюється протягом періоду до повного виконання договору частинами, ***в залежності від поточних потреб замовника*** за адресою замовника та до повного виконання Сторонами своїх обов’язків, виконання Послуг та регламентні зміни здійснюється силами Виконавця та за його рахунок.

**-** Враховуючи навантаження техніки потрібно забезпечити безперебійну роботу розмножувальних апаратів Замовника для виготовлення поліграфічної продукції та оперативного розмноження технічної документації.

- Послугинадаються частинами, в залежності від потреб Замовника (в кількості від однієї одиниці), за адресою замовника та до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

- У зв’язку з виробничою необхідністю обсяг заявок на заправку та Технічне обслуговуваннякопіювально-розмножувального устаткування - від 1 послуги.

**-** Поставка витратних матеріалів необхідних Виконавцю для виконання Послуг здійснюється силами Виконавця та за його рахунок.

**3.** **Технічне обслуговування копіювально-розмножувальної**  **техніки Riso RP 3700, Riso A3- SF 9350**

Включають в себе:

- профілактичні роботи;

- змащування відповідних вузлів та деталей при необхідності;

- перевірка функціонування всіх блоків, вузлів за тестами, передбаченими виробником;

- регулюючі роботи, необхідність яких виникає в процесі експлуатації обладнання;

- усунення несправностей (профілактичні роботи відповідно до технічних вимог виробника);

- чистка від пилу, бруду та залишків чорнил у внутрішньому просторі, контроль за станом складових частин;

- чистка раскатного цилиндра:

- чистка металевої сітки;

- чистка капронової сітки;

- розбирання, очищення всіх внутрішніх поверхонь від забруднень;

- огляд внутрішнього стану з метою оцінки ступеню механічного зносу вузлів, в тому числі втулок, роликів, валів.

- виконання робіт по заміні складових частин в залежності від ступеню їх зносу, змащування деталей;

**4. Послуги заправки копіювально-розмножувальної техніки (Заправка апаратів** **Riso RP 3700, Riso A3- SF 9350)**

**1**. Послугинадаються частинами, в залежності від потреб Замовника (в кількості від однієї одиниці), за адресою замовника та до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

**2.** Поставка витратних матеріалів необхідних Виконавцю для виконання Послуг здійснюється силами Виконавця та за його рахунок.

**3**.У зв’язку з виробничою необхідністю обсяг заявок на заправку від однієї одиниці та Технічне обслуговуваннякопіювально-розмножувального устаткування - від 1 послуги.

**4**. Заправка якісними чорнилами, згідно заявки Замовника в обсязі, відповідно стандартам виробника даної моделі;

**5**. Обов'язково зазначається торгівельна марка чорнил, згідно заявки Замовника.

**6**.При виявленні недоліків друку (смуги, крапки і т.п.) в процесі тестування, або в процесі експлуатації (2-3 дні після заправки та Технічного обслуговування), Замовник і Виконавець складають і підписують двосторонній акт виявлення недоліків. В цьому випадку робота вважається невиконаною і оплаті не підлягає, виправлення недоліків друку Виконавець проводить за свій рахунок.

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*