**Додаток 2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики,**

**щодо предмета закупівлі за кодом за ДК 021:2015 – 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби** **(ремонтний хомут)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кіл-ть, шт.** |
| 1 | Ремонтний хомут тип 9112, DN50 58-65 L=150 | 15 |
| 2 | Ремонтний хомут тип 9112, DN75 67-74 L=150 | 10 |
| 3 | Ремонтний хомут тип 9112, DN75 73-80 L=150 | 8 |
| 4 | Ремонтний хомут тип 9112, DN100 108-118 L=150 | 35 |
| 5 | Ремонтний хомут тип 9112, DN100 108-118 L=200 | 1 |
| 6 | Ремонтний хомут тип 9112, DN150 159-170 L=150 | 20 |
| 7 | Ремонтний хомут тип 9112, DN200 219-229 L=200 | 10 |
| 8 | Ремонтний хомут тип 9112, DN250 268-278 L=300 | 5 |
| 9 | Ремонтний хомут тип 9112, DN300 310-320 L=300 | 2 |

Постачальник гарантує, що товар відповідає вимогам чинних стандартів якості та поставляє Товар Замовнику, якість якого та якість матеріалів та сировини виготовлення цього Товару відповідє діючим в Україні стандартам або затвердженим в установленому порядку нормативно-технічним умовам та іншим національним стандартам, які діють на території України та згідно яких виготовлено Товар.

В місцях де технічна специфікація (технічні вимоги) містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання **вважати вираз «або еквівалент».** *У випадку надання еквіваленту товару, учасник надає порівняльну таблицю, у якій технічні характеристики еквіваленту в порівнянні технічними характеристиками товару, який вимагається Замовником, не повинні бути гіршими****.***

Оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують якість Товару передаються Постачальником на вимогу Замовника разом з передачею Товару.

Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності та не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, повинен мати необхідне маркування (етикетки), гарантія на продукцію повинна відповідати гарантії виробника, гарантійна заміна здійснюється протягом гарантійного строку служби;

Постачальник зобов’язується поставляти Товар партіями, відповідно заявок Замовника, які можуть бути надані в письмовій формі або в усній формі протягом 3 **– х календарних днів з моменту подання заявки**. Поставка Товару здійснюється Постачальником на склад Замовника за адресою: 41615, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Бандери Степана, будинок 31.

Строк поставки товарів протягом 2024 року до 31.12.2024 року.

**1. Основні вимоги до ремонтних хомутів:**

* Максимальна температура робочого середовища: до +70 °С
* Робочий тиск: 16 бар.
* Корпус: нержавіюча сталь марки 1.4301 (або краще)
* Замок: нержавіюча сталь марки 1.4301 (або краще)
* Шпильки, шайби та гайки: нержавіюча сталь марки 1.4301 (або краще.)
* Шпильки, що з’єднують замок хомута приварені по всій довжині к корпусу хомута, вкриті шаром тефлону.
* Зварювання здійснено в аргоновій оболонці безперервним швом.
* Ущільнююча прокладка корпусу хомута – рифлене ущільнення (вафельного типу) з гуми NBR.
* Ущільнююча прокладка покриває всю внутрішню поверхню хомута.
* Хомут має маркування згідно EN19 и EN1074 на якому вказується виробник, номінальний діаметр труби (допустимі зовнішні діаметри, для яких може бути застосований хомут, довжина хомута, матеріал ущільнення.)

**Учасник в складі тендерної пропозиції надає:**

- Лист у довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим, виробництва не раніше 2023 року, виготовлений одним виробником, не знаходився в експлуатації та не порушено терміни та умови його зберігання.

- Лист – гарантію щодо забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення гарантійного обслуговування.

- Лист в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару, адресу виробничих потужностей, та країну його походження.

- Копію листа виробника обладнання про *наявність офіційного сервісного центру (вказати фактичну адресу розташування) на території України та сертифікованого персоналу (сертифікат від заводу виробника),* здатного проводити сервіс даного обладнання в Україні.

- Копію листа виробника обладнання про наявність офіційного представництва на території України.

- Копію Листа-авторизації від заводу виробника обладнання, яким завод виробник уповноважує Учасника прийняти участь у тендері та подати тендерну пропозицію, з обов’язковим посиланням на номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель (у разі, якщо Учасник не є виробником).

- Нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника обладнання, яким підтверджується можливість поставки (виготовлення) предмета закупівлі у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника торгів, з обов’язковим зазначенням найменування та кількості предмета закупівлі та посиланням на номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель (у разі, якщо Учасник не є виробником).

- Нотаріально засвідчену копію листа заводу виробника обладнання на фірмовому бланку з печаткою та підписом уповноваженої особи, щодо *підтвердження офіційної гарантії* на обладнання, що повинна складати - не менше 5 років;

- Копію зразку гарантійного талону.

- Технічний опис (копії сторінок з каталогу заводу виробника) та копії технічних паспортів або керівництва з експлуатації на товар, що є предметом закупівлі;

- Сертифікати відповідності з додатками (за наявності) на бланках органу сертифікації, дійсних на дату подання тендерної пропозиції.

**-** Копії наступних сертифікатів виробника:

* сертифікат системи менеджменту якості на підприємстві ISO9001;
* сертифікат системи екологічного менеджменту на підприємстві ISO14001;

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчений печаткою (у разі її використання учасником) або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи***