**ДОДАТОК 1**

 **до Тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Ми, (назва Учасника), надаємо у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.

Предмет закупівлі: «**Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вул. І. Франка в смт. В. Синьовидне Львівської області (поточний ремонт)»,** код відповідно до Єдиного закупівельного словника - ДК 021-2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

**Місце надання послуг:** вул. І. Франка, смт. В. Синьовидне, Стрийського району, Львівської області, 82613, Україна.

 **Строк виконання робіт:** визначається договором, до 31.12.2023 року.

 **Обсяг надання послуг:** 526 м2

1. **Вимоги щодо надання послуг (підтвердження відповідності, процесів і методів**

**виробництва згідно з технічними умовами, стандартами):**

Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів, відповідати вимогам чиним норм, правилам та стандартам встановленим для виконання таких послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати Кошторисним нормам України, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва та умовам Договору.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та матеріали, запропоновані на відкритих торгах, та самостійно несе, всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

 Виявлені недоліки (дефект в наданих послугах/виконаних роботах) будуть ліквідовані Учасником/Підрядником за свій рахунок і в межах граничних термінів узгоджених з Замовником.

**2. Загальні вимоги:**

Ціна пропозиції (договірна ціна ) учасника повинна бути розрахована у програмному комплексі ABK5 останньої версії відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281 і надається у складі пропозиції разом із підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни. Вид договірної ціни – тверда

**3. Порядок надання послуг/виконання робіт:** визначено договором та цією тендерною документацією.

**4.Вимоги щодо безпеки при виконанні робіт:**

Під час надання послуг/виконання робіт Учасник/Підрядник зобов’язаний виконувати встановлені законодавством України та інших нормативно-правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я та природоохоронного законодавства.

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Послуги з виконання відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання вул. І. Франка в смт. В. Синьовидне Львівської області (поточний ремонт) |  |  |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | 100 м2основи | 5,26 |
| 2 | Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см. | 1000 м2 основи | 0,526 |
| 3 | За зміни товщини на кожний 1 см. Додавати або виключати до/3 норми 27-15-1 (зміна на -3см. Приведення до товщини 12 см.) | 1000 м2 основи | 0,526 |
| 4 | Улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтних сумішей | 100 м2покриття | 5,26 |
| 5 | На кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати (зміна на 2 см., приведення до товщини 6 см.) | 100 м2 покриття | 5,26 |
| 6 | Укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю товщиною 10 см. | 100 м2 покриття смуги або узбіччя | 0,95 |
|  | Встановлення зупинки |  |  |
| 7 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м., група ґрунтів 2 | 100 м3 ґрунту | 0,011 |
| 8 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм. | м3 | 1,1 |
| 9 | Установлення зупинки | 1 т | 0,65 |
|  | Площадка для лавок |  |  |
| 10 | Зупинка громадського транспорту | шт. | 1,0 |
| 11 | Смітник | шт. | 1,0 |

Погоджуємося надати всі послуги визначені технічною специфікацію та договором.

**Технічні характеристики:**

При розрахунку ціни тендерної пропозиції враховуються послуги/роботи по вивезенню будівельного сміття. Учасник/Підрядник гарантує про відсутність забруднення в процесі виконання робіт/надання послуг або виконання ним розроблених заходів із захисту довкілля.

Погоджуємося з тим, що Учасник/Підрядник повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють школи довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття, що є наслідком виконання робіт, в процесі його прибирання та перевезення, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні робіт/наданні послуг.

**Якісні характеристики:**

Гарантуємо, що роботи/послуги, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Зокрема: з урахуванням галузевих норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 №54 «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг населених пунктів» та інших норм та правил, що діють в період виконання робіт/надання послуг. Експлуатаційний стан доріг після виконання робіт/надання послуг буде відповідати ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».

Розуміємо, що нагляд за якістю виконанням робіт/надання послуг, контролю за їх виконанням відповідно технічного завдання (специфікації) покладено на представників від Замовника, які мають відповідну кваліфікацію та у разі не якісного виконання роботи/надання послуг не оплачують та вживаються заходи, спрямовані на покрашення якості, інше (визначено в договорі).

**Інші характеристики та вимоги:**

Визначаємо вартість надання послуг, які пропонується виконати за Договором на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення необхідних рішень по об'єкту поточного ремонту, згідно умов їх виконання з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, то сплачуються або мають були сплачені, вартості матеріалів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин (спецтехніки) та механізмів, інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками. Не обґрунтована і не врахована Учасником (мною/нами) вартість матеріалів, витрат тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні (моєї/нашої) пропозиції. Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт/надання послуг з/без ПДВ.

Гарантійний строк наданих послуг Учасника, якого визначено Переможцем встановлюється з дати прийняття об'єкта в експлуатацію і в період визначений договором. Учасник гарантує, шляхом подання гарантійного листа, що протягом дванадцяти місяців після закінчення гарантійного строку експлуатації об'єкта він відповідає за дефекти, що призвели до його руйнування, обвалів, якщо Замовник об'єктивно не міг виявити ці дефекти при прийманні об'єкта чи протягом періоду гарантійного строку експлуатації об'єкта.

З вищевикладеним – згоден.

**Керівник організації – учасника процедури закупівлі**

**або інша уповноважена посадова особа**

**або Учасник – фізична особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **( підпис ) (П.І.Б.)**

**(Печатка – у разі наявності)**