***Додаток 2 до тендерної документації***

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі технічна специфікація**

**Кількісні :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість одиниць** |
| 1 | автоматична мийка-дезінфектор для ендоскопів код ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33191000-5 — Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне),НК 024:2023: 35012 дезінфікатор ендоскопа | шт. | 1 |

**Загальні:**

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується декларацією та сертифікатом відповідності (про відповідність) **або** документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. **(Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)).**
2. Відповідність запропонованого Учасником товару медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документу(ів) українською мовою), в якому(их) міститься ця інформація, разом з додаванням відповідного(их) технічного(их) документу(ів) виробника до складу тендерної пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.
3. Гарантійний термін обслуговування повинен становити **не менше 12 місяців** з дня підписання акту введення в експлуатацію (**На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції**).
4. Учасник процедури закупівлі повинен забезпечитинавчання (проведення консультацій) працівників Замовника по користуванню, доставку, налагодження та введення в експлуатацію товару.  **(на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

**Медико-технічні вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Медико – технічні вимоги** | **Наявність функції або величина параметру** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника** |
| **1. Призначення:** |
| Призначена для миття та дезінфекції гнучких ендоскопів та приладдя до нього | Відповідність |  |
| **2. Характеристики автоматичної мийки-дезінфектору** **ендоскопів:**  |
| Місткість камери  | 1 ендоскоп |  |
| Спосіб обробки ендоскопів | Автоматичний |  |
| Об’єм камери для миття ендоскопів, не менше | 9 л |  |
| Ємність для миючого засобу, не більше | 1 л |  |
| Ємність для спирту, не більше | 1 л |  |
| Об’єм баку для дезінфікуючого засобу, не менше | 8 л |  |
| Сумісність з детергентами і дезінфікуючими розчинами різних виробників | Відповідність |   |
| Перевірка герметичності ендоскопу | Наявність |  |
| Перевірка рівня рідини в камері, щоб запобігати переливанню через край | Наявність |  |
| Автоматична сушка каналів повітрям | Наявність |  |
| Сушка каналів ендоскопу за допомогою спирту | Наявність |  |
| Програмування часу циклів  | Наявність |  |
| Індикаторна панель | Наявність |  |
| Індикатор ходу виконання процесів | Наявність |  |
| Електроживлення обладнання від електромережі змінного струму | 220В, 60Гц |  |
| Автоматичний вимикач у разі короткого замикання  | Наявність |  |
| Споживана потужність, не більше  | 400 Вт |  |
| Швидкість зливання води, не менше  | 27 л/хв |  |
| Швидкість подачі та зливання дезінфікуючого засобу, не менше  | 27 л/хв |  |
| Швидкість подачі мийного засобу, не менше | 115 мл/10 с |  |
| Швидкість подачі спирту, не менше  | 115 мл/10 с |  |
| Тиск для перевірки на герметичність, не менше  | 140 мм рт.ст. |  |
| Розміри (ШхДхВ) | 518 х 733 х 1020 мм |  |
| Вага, не більше | 58 кг |  |
| **3. Комплектація:**  |
| Кабель живлення, 1,2 м | Наявність |  |
| Зливний шланг, 1,5 м  | Наявність |  |
| Шланг підведення води, 1,5 м | Наявність |  |
| Кошик для приладдя | Наявність |  |

*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, що є предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".*