**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**шапка трикотажна, кашкет, костюм (сорочка, брюки), фуфайка з короткими рукавами, черевики чорного кольору, черевики з високими берцями, ремінь для брюк синтетичний чорного кольору, погони накладні з літерою «К», погони накладні для лейтенантів поліції, код за ЄЗС ДК 021:2015 35810000-5 „Індивідуальне обмундирування”**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Шапка трикотажна, кашкет, костюм (сорочка, брюки), фуфайка з короткими рукавами, черевики чорного кольору, черевики з високими берцями, ремінь для брюк синтетичний чорного кольору, погони накладні для лейтенантів поліції, погони накладні з літерою «К».**

**I. Назва предмету закупівлі**: *шапка трикотажна, кашкет, костюм (сорочка, брюки), фуфайка з короткими рукавами, черевики чорного кольору, черевики з високими берцями, ремінь для брюк синтетичний чорного кольору, погони накладні для лейтенантів поліції, погони накладні з літерою «К».*

**II. Код відповідного класифікатора предмета закупівлі:** ДК 021-2015 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування».

**III.** **Опис предмету закупівлі*,*** *згідно**Постанови Кабінету міністрів України від 30 вересня 2015 року № 823 «Про однострій поліцейських». Із змінами, внесеними згідно з Постанов Кабінету міністрів України*  [*від 19 квітня 2017*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2017-%D0%BF#n2)*року № 278 та від 18 грудня 2019 року № 1055 «Про внесення змін до опису і зразків предметів однострою поліцейських»*

***1) Шапка трикотажна***

Кількість – **816 шт.**



Шапка зимова з двох шарів трикотажного полотна темно-синього кольору з виточками у верхній частині та з відворотом.

Матеріал з якого виготовлена шапка зимова трикотажна повинен відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування матеріалу** | **Нормативна документація** | **Призначення матеріалу** |
| 1 | Трикотажне напіввовняне полотно | ГОСТ 28554 | Для виготовлення шапок зимових трикотажних |
| 2 | Нитки бавовняні швейні | ГОСТ 6309 | Для пошиття шапок зимових трикотажних |
| 3 | Пряжа вовняна (напіввовняна) 31х2 текс | ГОСТ 17511 | Для пошиття шапок зимових трикотажних |

По центру шапки, на відвороті, нашита кокарда.



*Кокарда вишита, має форму круга (діаметр 6 сантиметрів) темно-синього кольору із зображенням восьмикутної променистої зірки світло-сірого кольору, у центрі якої розташований малий Державний Герб України.*

*Уздовж контура кокарди — обрамлення темно-синього кольору.*

**Маркування, пакування, транспортування та зберігання**

Маркування, пакування, транспортування та зберігання шапок зимових трикотажних – згідно ГОСТ 19159.

***2) Кашкет***

 Кількість – **618 шт.**

Кашкет з тканини костюмної напіввовняної темно-синього кольору (сировинний склад: вовна 45%, поліефір 55%, поверхнева щільність (250-276) г/м2).

Кашкет складається з денця овальної форми, стінок, околиша та канта з напіввовняної тканини темно-синього кольору, козирка, філігранного ремінця, який прикріплюється двома форменими ґудзиками сріблястого кольору.

Філігранний ремінець з плетеного шнура сріблястого кольору, з’єднаний у кільце та складений удвоє, з петлями на кінцях для кріплення до кашкета.

На стінках кашкета оброблено по два вентиляційних отвори з обох боків.

По центру - кокарда сріблястого кольору.

**Кокарда**

Кокарда у формі восьмикутної променистої зірки сріблястого кольору, у центрі якої розташовано зображення малого Державного Герба України. Кріплення за допомогою клямера.

**Маркування та пакування**

Маркування, пакування, транспортування та зберігання готового виробу повинно здійснюватись згідно ГОСТ 19159.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

***3) Костюм (сорочка, брюки).***

Кількість – **815 комплектів**



Костюм із змішаної тканини темно-синього кольору складається з сорочки та брюк.

*Сорочка прямого силуету з центральною бортовою застібкою до низу на сім наскрізних петель, які розташовані на відрізній планці та стояку коміра, і ґудзиків.*

Пілочки із защипами, застроченими з верху до низу вздовж згину, з накладними кишенями, які імітують кокетки та застібаються на текстильні застібки, накладними нагрудними кишенями з клапанами, які застібаються на текстильні застібки. На клапанах — імітація застібки на ґудзик.

У швах нашивання клапанів — отвори для доступу в кишеню.

Усі кишені із защипами, застроченими з верху до низу вздовж згину.

При нашиванні кишень на пілочки застрочені защипи кишень і пілочок утворюють одну лінію.

На лівій накладній кишені нашито накладну деталь з двома обробленими отворами для кріплення спеціального жетона, із зворотного боку місце нашивання посилено деталлю у вигляді смужки з основної тканини.

Спинка з подвійною кокеткою, двома обшивними складками у ділянці пройм та трьома защипами застроченими з верху до низу вздовж згину (один з них – посередині спинки, дві інші розташовані по обидва боки від нього). На спинці – напис «ПОЛІЦІЯ» довжиною (35,5 ± 0,5) см та шириною (6,5 ± 0,2) см нанесено плівкою сірого кольору із світловідбиваючими властивостями на відстані (8,0 ± 0,3) см від шва з’єднання кокетки зі спинкою.



Рукава вшивні одношовні сорочкового покрою з пришивними манжетами, що застібаються на наскрізну петлю та два ґудзики для регулювання щільності облягання. По низу рукавів у шві пришивання манжет розташовано по дві склади, які спрямовані в сторону бічного шва та розріз довжиною (12,0 ± 0,5) см, який оброблено шлицею шириною (3,0 ± 0,2) см із застібкою на наскрізну петлю та ґудзик посередині.

На рукавахнастрочено нарукавні знаки «Поліція» і «ХНУВС» і платформа із контактного петельного полотна для кріплення накладних погонів.

Нарукавний знак «Поліція» темно-синього кольору розміщується на лівому рукаві на відстані (3,0 ± 0,2) см від найвищої точки окату рукава сорочки костюму (сорочка, брюки) заввишки (9,5±0,2) см та завширшки (8,0±0,2) см.

 ***Нарукавний знак "Поліція"***

*Нарукавний знак вишитий у темно-синьому кольорі.*

*Має форму щита заввишки 9,5 см із зображенням восьмикутної променистої зірки. У центрі восьмикутної променистої зірки розташовано зображення малого Державного Герба України.*

*****У верхній частині знака – напис «Поліція». Уздовж контуру нарукавного знака – обрамлення.*

Нарукавний знак «ХНУВС» темно-синього кольору розміщуються на правому рукаві костюму (сорочка, брюки) на відстані (3,0 ± 0,2) см від найвищої точки окату рукава (заввишки (9,5 ± 0,2) см та завширшки (8,0±0,2) см.

***Нарукавний знак «ХНУВС»***

*Нарукавний знак “ХНУВС”**вишитий на темно-синьому фоні, заввишки 9,5 см. Має форму щита . Уздовж контура нарукавного знака — обрамлення світло-сірого кольору.*

*У центрі нарукавного знаку розташовується герб ХНУВС, який складається з великого щита синього кольору з написом у верхній частині – Харківський національний, ліворуч – університет, праворуч – внутрішніх справ. На великому щиті розміщений малий щит червоного кольору з зображенням у центрі – меча сріблястого кольору з рукояттю лезом вниз. На мечі зображені перехрещені ліворуч – кадуцей (сріблястий жезл з крилами), обвитий зміями срібного кольору, праворуч – срібляста гілочка з листям калини. Над великим щитом у центрі розташований державний прапор України із зображенням малого герба України. У нижній частині щита синього кольору – розкрита книга. Ліворуч герб обрамляє гілка золотавого кольору з листям і плодами калини, праворуч – гілка золотавого кольору з листям дуба.*



Для кріплення накладних погонів настрочена платформа із контактного петельного полотна довжиною (10,0 ± 0,2) см та шириною (5,0 ± 0,2) см – на відстані (1,0 ± 0,1) см від нарукавного знаку.



На рукавах у ділянці пахв з обох сторін від бічного шва на відстані (2,5 ± 0,5) см оброблено методом гаптування по одному вентиляційному отвору з внутрішнім діаметром (0,5 ± 0,1) см.

На ділянці плечових швів — погони з петлею, які застібаються на ґудзик.

Комір відкладний з відрізним стояком, застібається на наскрізну петлю та ґудзик. У шов вшивання стояка коміра, з виворітної сторони кокетки спинки посередині, вшито вішалку із основної тканини, яка виготовлена із закритими зрізами.

Низ сорочки фігурний оброблено швом у підгин із закритим зрізом шириною (1,0 ± 0,2) см.

*Брюки з поясом та хомутиками для ременя.*

Брюки із застібкою в середньому шві передніх половин на застібку-блискавку та застібкою на поясі з ластовицею.

Передні половини брюк з відрізними бочками, які утворюють бокові кишені, із складками, посередині застроченими з верху до низу вздовж згину.

Задні половини з виточками та прорізними кишенями з обшивками і навісною петлею, які застібаються на ґудзик.

Брюки з накладними кишенями із складками з клапанами, що застібаються на текстильну застібку. На клапанах — напис “ПОЛІЦІЯ” із світловідбивальними властивостями) довжиною (11,5±0,2) см та шириною (3,5 ± 0,2) см.



На поясі розміщено сім хомутиків для ременя: два на передніх половинах (від защипів до центру), два біля бічних швів (у бік задніх половин), два на задніх половинах (від виточок у бік середнього шва) та один по середньому шву задніх половин.

Низ брюк оброблено швом у підгин із закритим зрізом шириною (2,7 ± 0,2) см.

**Маркування та пакування**

Маркування костюму повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

Для маркування костюма повинні застосовуватися:

* товарний ярлик;
* етикетка;
* пакувальний лист.

**Товарний** **ярлик** повинен містити таку інформацію:

* повна назва, адреса, контактний телефон та код ЄДРПОУ постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника та код ЄДРПОУ;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* зазначення нормативно-технічної документації на виріб;
* розмірні ознаки виробу (зріст, обхват грудей, обхват талії);
* артикул та сировинний склад основної тканини;
* номер та дата договору, за яким здійснюється поставка;
* місяць та рік виготовлення.

Товарний ярлик виготовляється з картону або цупкого паперу.

Товарний ярлик кріпиться до низу лівого рукава сорочки.

**Етикетка** повинна мати наступні реквізити:

* емблема Національної поліції України;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* напис «ВЛАСНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»;
* розмірні ознаки виробу (зріст, обхват грудей, обхват талії);
* артикул та сировинний склад основної тканини;
* символи щодо догляду за виробом;
* найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника;
* місяць та рік виготовлення.

Для етикетки повинні застосовуватись зносостійкі ткані стрічки або стрічки з нетканих матеріалів з поверхневою щільністю не менше 50 г/м². Етикетка повинна мати краї, що не осипаються та кріпиться до виробу у вигляді петлі або в розгорнутому вигляді.

|  |  |
| --- | --- |
| Изображение выглядит как текст  Автоматически созданное описание | Изображение выглядит как текст  Автоматически созданное описание |

Інформація на етикетці повинна легко читатися протягом усього терміну експлуатації виробу.

Розмірні ознаки костюма (зріст, обхват грудей, обхват талії) позначаються повними величинами.

Етикетка в сорочці пришивається до лівого бічного шва на відстані (10 – 12) см від пройми.

Етикетка в брюки пришивається до лівого бічного шва задніх половин на відстані (10 – 12) см від шва пришивання пояса із зовнішньої сторони.

Пакування костюму повинно відповідати вимогам ГОСТ 19159.

Сорочку комплектують з брюками за розмірами та зростами.

Кожен костюм повинен бути охайно складено та упаковано в поліетиленовий пакет. Пакети закривають в будь-який спосіб, що забезпечує збереження виробу під час транспортування та зберігання.

Групу виробів пакують у транспортну тару в кількості по 5 одиниць.

Для транспортної тари при пакуванні виробу застосовують ящики з гофрованого картону.

***4) Фуфайка з короткими рукавами***

Кількість товару - **1546 шт**.

Фуфайка виконана із бавовняного гладкофарбованого трикотажного полотна чорного кольору з поверхневою щільністю – 160 г/м2.



Фуфайка з короткими рукавами. Рукави вшивні.

Виріз горловини оброблено трикотажною бейкою з бавовняного трикотажного ластичного полотна.

Низ рукавів та фуфайки оброблено швом у підгин.

Ширина підгину низу рукавів і фуфайки 2,0 см.

Ширина обшивки горловини в готовому вигляді 4,0 см.

**Основні параметри та розміри.**

Фуфайки за розмірами виготовляються на типові фігури, що передбачені ГОСТ 23167 та Таблиці 1.

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| Зріст, см (умовне позначення) | 158-164 (1)170-176 (2)182-188 (3) |
| Окружність грудей, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Окружність талії, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

**Матеріали**

Фуфайки повинні виготовлятися з матеріалів, зазначених в Таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва матеріалу | Нормативна документація | Призначення матеріалу |
| 1 | Гладко фарбоване кулірне бавовняне трикотажне полотно (поверхнева щільність – 160 г/м2) | ГОСТ 28554 | Для виготовленняосновних деталей |
| 2 | Ластичне полотно  | ГОСТ 28554 | Для виготовлення обшивки горловини |
| 3 | Нитки швейні синтетичні | ГОСТ 6309 | Для зшивання деталей виробу |

**Маркування**

Маркування фуфайки з короткими рукавами повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

Для маркування сорочки трикотажної повинні застосовуватися:

* товарний ярлик;
* етикетка;
* пакувальний лист.

**Товарний** **ярлик** повинен містити таку інформацію:

* повна назва, адреса, контактний телефон та код ЄДРПОУ постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника та код ЄДРПОУ;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* зазначення нормативно-технічної документації на виріб;
* розмірні ознаки виробу (зріст, обхват грудей);
* сировинний склад основного трикотажного полотна;
* номер та дата договору, за яким здійснюється поставка;
* місяць та рік виготовлення.

Товарний ярлик виготовляється з картону або цупкого паперу.

Товарний ярлик кріпиться до низу лівого рукава фуфайки трикотажної.

**Етикетка** повинна мати наступні реквізити:

* емблема Національної поліції України;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* напис «ВЛАСНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»;
* розмірні ознаки виробу (зріст, обхват грудей);
* сировинний склад основного трикотажного полотна;
* символи щодо догляду за виробом;
* найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника;
* номер та дата договору, за яким здійснюється поставка;
* місяць та рік виготовлення.

Для етикетки повинні застосовуватись зносостійкі ткані стрічки або стрічки з нетканих матеріалів з поверхневою щільністю не менше 50 г/м². Етикетка повинна мати краї, що не осипаються та кріпиться до виробу у вигляді петлі.

Інформація на етикетці повинна легко читатися протягом усього терміну експлуатації виробу.

Розмірні ознаки фуфайки з короткими рукавами (зріст, обхват грудей) позначаються повними величинами або в умовному значенні.

Етикетка вшивається у лівий бічний шов спинки на відстані (12,0 ± 3,0) см від пройми рукава.

***5) Черевики чорного кольору***

Кількість товару - **618 пар.**

 

 Зовнішній вигляд Внутрішня сторона

Черевики комбіновані з натуральної шкіри та текстильного матеріалу чорного кольору, розрізними комбінованими союзками, розрізними берцями, задніми зовнішніми ременями та задинками та формованою вкладною устілкою.

Черевики з натуральної шкіри чорного кольору з кантом із світловідбиваючого матеріалу сірого кольору шириною (3,5 ± 0,5) мм по заднім зовнішнім ременям та задинкам.

На зовнішніх берцях — напис “ПОЛІЦІЯ” довжиною (55,0 ± 5,0) мм та шириною (10,0 ± 2,0) мм.



На внутрішніх берцях — перфорація.

У передній частині черевиків розташовано по 6 (шість пар) отворів для шнурків.

Шнурки повинні бути з синтетичних ниток з термічно обробленими наконечниками.

Пiдошва двошарова литтєвого методу кріплення повинна бути стійка до дії низьких та високих температур, а також нетривалої дії паливно-мастильних матеріалів. Для виготовлення підошви двошарової у якості ходового шару застосовується гумова суміш, амортизуючий шар – з поліуретану.

Вкладна тришарова формована устілка з амортизуючими елементами.

**Маркування взуття**

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

Для маркування черевиків повинні застосовуватися:

* товарний ярлик (маркування на індивідуальній коробці);
* етикетка.

На кожній півпарі взуття повинна бути етикетка з наступною інформацією:

* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника або торгівельна марка;
* артикул взуття, присвоєний підприємством-виробником;
* розмір взуття у штихмасовій системі;
* довжина стопи у метричній системі, що відповідає розміру;
* повнота;
* місяць та рік виготовлення.

Товарний ярлик (маркування на індивідуальній коробці) повинно містити наступну інформацію:

* найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника або торгівельна марка;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* артикул взуття, присвоєний підприємством-виробником;
* розмір взуття у штихмасовій та метричній системах, повнота;
* місяць та рік виготовлення.

***6) Черевики з високими берцями чорного кольору***

Кількість товару – **359 пар**



Зовнішня сторона Внутрішня сторона

Черевики з високими берцями комбіновані виготовляються з натуральної шкіри та текстильного матеріалу чорного кольору.

Черевики з високими берцями з комбінованим верхом з натуральної шкіри та текстильного матеріалу, суцільною шкіряною союзкою, високими берцями, глухим клапаном та формованою вкладною устілкою.

На зовнішній деталі берців – напис «ПОЛІЦІЯ» довжиною (55,0 ± 5,0) мм та шириною (10,0 ± 2,0) мм нанесено методом тиснення (внутрішнє).



У передній частині черевиків з високими берцями розташовано 8 (вісім) пар металевих антикорозійних петель для шнурків.

На клапані зверху настрочена фігурна накладка з натуральної шкіри довжиною посередині (110,0 ± 5,0) мм та шириною (90,0 ± 5,0) мм в верхній частині.

Шнурки повинні бути з синтетичних ниток з термічно обробленими наконечниками довжиною (15,0 ± 3,0) мм.

Підошва двошарова литтєвого методу кріплення повинна бути стійка до дії низьких та високих температур, а також нетривалої дії паливно-мастильних матеріалів. Для виготовлення підошви двошарової у якості ходового шару застосовується гумова суміш, амортизуючий шар – з поліуретану.

Вкладна тришарова формована устілка з амортизуючими елементами.

**Маркування взуття**

Маркуванню підлягає кожна напівпара взуття черевиків.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

Для маркування черевиків з високими берцями повинні застосовуватися:

* товарний ярлик (маркування на індивідуальній коробці);
* етикетка.

На кожній півпарі взуття повинна бути етикетка з наступною інформацією:

* емблема Національної поліції України;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* напис «ВЛАСНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ»;
* найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника або торгівельна марка;
* артикул взуття, присвоєний підприємством-виробником;
* розмір взуття у штихмасовій системі;
* довжина стопи у метричній системі, що відповідає розміру;
* повнота;
* напис «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ»;
* місяць та рік виготовлення.

Допускається інформацію наносити на різних етикетках, але не більше двох. Для етикетки повинні застосовуватись зносостійкі стрічки ткані або стрічки з нетканих матеріалів з поверхневою щільністю не менше 50 г/м².

Етикетка повинна мати краї, які не обсипаються та пришивається або приклеюється таким чином, щоб вона надійно трималася під час транспортування, зберігання і експлуатації. Інформація на етикетці повинна легко читатися протягом усього терміну експлуатації виробу.

Товарний ярлик (маркування на індивідуальній коробці) повинно містити наступну інформацію:

* найменування постачальника; якщо постачальник не є виробником, додатково зазначається назва підприємства-виробника або торгівельна марка;
* назва предмету матеріального забезпечення згідно з нормами належності Національної поліції України;
* артикул взуття, присвоєний підприємством-виробником;
* розмір взуття у штихмасовій та метричній системах, повнота;
* місяць та рік виготовлення.

**Гарантії виробника**

Виробник гарантує відповідність якості взуття вимогам цього технічного опису при дотриманні вказівок з експлуатації, умов транспортування та зберігання.

Гарантійний термін носки взуття становить – 6 місяців від дня видачі його в експлуатацію.

На протязі усього строку експлуатації предмет повинен бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми.

Гарантійний термін зберігання – 2 роки від дати виготовлення взуття при умові дотримання умов зберігання.

***7) Ремінь для брюк синтетичний чорного кольору***

Кількість товару - **618 шт.**

Ремінь для брюк синтетичний чорного кольору за розмірами, зовнішнім виглядом та якістю виготовлення повинен відповідати вимогам цього технічного опису.

Ремінь для брюк на фастекс застібці. Виготовлений з синтетичного полотна 3мм х 50 мм з двома хомутиками з натуральної шкіри.

**Опис, основні параметри та розміри**

Розмір ременя для брюк, визначається довжиною в сантиметрах, що відповідає обхвату талії типової фігури третьої повнотної групи. Ремені повинні виготовлятись у розмірах, що наведені нижче в таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обхват грудейтиповоїфігури, см** | **Інтервал обхватуталії, см** | **Довжина ременядля брюк беззастібки (фастекс), см** | **Умовнийрозмір** |
| 72 - 80 | Від 60 до 90 включно | 85 | 0 |
| 84 - 92 | Від 70 до 100 включно | 95 | 1 |
| 96 - 104 | Від 80 до 110 включно | 105 | 2 |
| 108 - 116 | Від 90 до 120 включно | 115 | 3 |
| 120 - 128 | Від 100 до 130 включно | 125 | 4 |

Ремінь для брюк зі стрічки ремінної чорного кольору завширшки 5 см. з центральною застібкою чорного кольору «фастекс» з кнопковою триточковою фіксацією та двома шкіряними хомутиками чорного кольору.



Зовнішній вигляд ременя

Хомутики із смужки зі шкіри довжиною (5,3 ± 0,3) см та шириною (1,2 ± 0,2) см, краї яких з’єднано між собою «внахлест» за допомогою металевої заклепки (хольнітену) для додаткової фіксації країв ременя.

****

Шкіряний хомутик

Стрічка поясна по обох обрізних краях оброблена гарячим ножем перпендикулярно дострічки. Лівий край стрічки протягується через отвор застібки «фастекс» (частина застібки без кнопок) та обробляється швом упідгин з відкритим зрізом (довжина підігнутого краю 50±10 мм.) прокладаючи закріпочну строчку у вигляді прямокутника по периметру підігнутого краю. Для змінення довжини ременя на правий край стрічки з внутрішньої сторони пришивається текстильна застібка: «гачки» довжиною 50±10 мм. та «петлі» довжиною 350±10 мм.

**Вимоги до матеріалів**

Ремінь для брюк синтетичний повинен виготовлятися з матеріалів, зазначених у таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування матеріалів** | **Нормативнадокументація** | **П ризначення матеріалу** |
| 1 | 2 | 3 |
| Ремінна стрічка шириною(50 ± 0,1) мм і товщиною (2,2±0,1) мм | Згідно підприємства виробника | Для виготовлення ременя длябрюк |
| Шкіра натуральна з гладким дрібним малюнком мережівки лицьової поверхні товщиною (2,8 ± 0,6) мм | Згідно підприємства виробника | Для виготовлення хомутиків |
| Застібка текстильна, шириною:(сировинний склад:поліестер/поліамід - 100 %)- 50 мм | ДСТУ 2057  | Для фіксації довжиниременя |
| Заклепка металева діаметром(9,0 ± 0,2) мм | Згідно підприємства виробника | Для виготовлення хомутиків |
| Застібка «фастекс» з кнопковоютриточковою фіксацією (ширинаотворів застібки - (53,0 ± 2,0) мм) | Згідно підприємства виробника | Для застібання ременя  |

**Маркування** Маркування ременю повинно відповідати вимогам цього технічного опису. Маркування повинно виконуватись українською мовою за допомогою етикетки. Етикетка повинна мати наступні реквізити:

 - назва предмету: ремінь для брюк синтетичний;

 - розмірні ознаки виробу (умовний розмір);

 - найменування постачальника;

 - місяць та рік виготовлення.

 Розмірні ознаки виробу позначаються в умовному значенні згідно таблиці наведеної вище.

 Етикетка вшивається в шов закріплення застібки «фастекс» (частина застібки без кнопок) з тильної сторони.

***8) Погони накладні для лейтенантів поліції***

Кількість – **562 пари.**

**ПОГОНИ НАКЛАДНІ ДЛЯ ЛЕЙТЕНАНТІВ ПОЛІЦІЇ**

****

Погони накладні для осіб середнього складу поліції з тканини або тканої стрічки темно-синього кольору з вишитими або тканими восьмикутними променистими зірками діаметром 1,8 сантиметра.

Для кріплення накладних погонів зі зворотного боку нашито платформу з текстильної застібки. Краї погонів оброблено методом вишивки завширшки (0,2–0,3) см ниткою темно-синього кольору. Ширина погону 5 см довжина 10 см.

***9) Погони накладні з літерою «К»***

Кількість – **255 пар.**

**ПОГОНИ НАКЛАНІ З ЛІТЕРОЮ «К»**

****

Погони накладні темно-синього кольору із зображенням букви «К» світло-сірого кольору. Для кріплення накладних погонів зі зворотного боку нашито платформу з текстильної застібки «гачки». Краї погонів оброблено методом вишивки завширшки (0,2–0,3) см ниткою темно-синього кольору. Ширина погону 5 см довжина 10 см. На полі погону на відстані 1,5 см від низу вишито літеру **«*К»***заввишки 3 см.

|  |
| --- |
| **Вимір для літери «К» на погоні** |



**Доставка**

Учасник повинен за власний рахунок доставити товар за адресою, вказаною в замовленні Замовником.

Учасники надають протокол передачі зразків **та** завірену копію протоколу випробувань, складену Державною науково-дослідною лабораторією або незалежними акредитованими лабораторіями, дійсного на момент виготовлення продукції, що засвідчить відповідність технічним вимогам Документації, **або** декларацію виробника не пізніше кінцевого строку подання тендерної пропозиції.

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому. Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

Вимоги Покупця щодо необхідності до того, як поставити товар уповноважені представники Сторін (Переможця і Замовника) повинні зробити антропометричний обмір курсантів, для визначення розмірів та зростів на поставку товару, по локаціям згідно замовлення Покупця..