**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Предмет закупівлі:** за ДК 021:2015: 44220000-8 «Столярні вироби»

(44221300-8 «Ворота»)

* Інформацію на запропонований учасником товар згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | | *Одиниця виміру* | | *Кількість* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

***Промислові секційні ворота***

Товар повинен відповідати наступним вимогам:

Тип полотна (малюнок і тиснення панелей): S-гофр woodgrain;

Колір сендвіч-панелі з зовнішньої сторони: темно сірий (графіт);

Колір сендвіч-панелі з внутрішньої сторони: темно сірий (графіт);

Ресурс пружин: 25000 циклів;

Обмежувач ходу полотна: демпферний пружинний;

Засув – установлювати;

Ручка двостороння– установлювати;

Тип упакування: вертикальна посилена

Хвіртка з низьким порогом 100мм

Напрямок відчинення: праворуч;

Запирання зсередини: з поворотною ручкою.

Вставка світлопрозора не менше 30%

**Теплоізоляція:**

Утеплені ворота із сталевих двостінних секцій з заповненням екологічним матеріалом – пінополіуретаном без фреону;

товщина секцій 40-45 мм;

морозостійкі ЕPDM ущільнювачі між секціями по периметру воріт;

бокові та верхні ущільнювачі з 2 пелюстками;

регульовані роликові кронштейни – щільне примикання полотна.

**Міцність:**

зовнішні і внутрішні сталеві листи секцій скріплені між собою

захист від розшарування панелей при нагріванні на сонці та ударних навантаженнях;

жорсткість ворітного полотна та висока стійкість до деформацій;

товщина акрилового склопакету не менше 23 мм. Товщина акрилу не менше 3 мм.

**Довговічність:**

декоративне поліуретанове покриття панелей з частинками поліаміду -

захист від корозії, стійкість до стримання та вицвітання, впливу миючих засобів і хімікатів, перепадів температури та вологості;

направляючий профіль з гарячеоцинкованої сталі;

роликові кронштейни і проміжні петлі з нержавіючої сталі.

**Безпека:**

пристрої захисту від падіння полотна при поломці пружини;

панелі з захистом від защемлення пальців;

захист від порізів, зачепів.

**Відкривання**

з пульта;

кнопкою в гаражі;

та резервна на випадок відключення світла (цепна)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Розташування | Розмір воротних пройомів  в міліметрах | | наявність дверей | висота перемички над воротами  до стелі |
| Ширина | Висота |
| 1 | Чернігівська обл.,  м. Прилуки, вул. Київська, буд.236, А | 3372 | 3324 | 1 | 200 |
| 2 | 3373 | 3325 |  | 200 |
| 3 | 3373 | 3328 |  | 200 |
| 4 | Чернігівська обл.,  м. Ічня, площа Васильченка, буд.14; | 3750 | 3750 | 1 | 300 |
| 5 | 3650 | 3750 |  | 300 |
| 6 | 3750 | 3750 |  | 150 |
| 7 | Чернігівська обл.,  смт Ладан, вул. Миру, буд.118 | 3750 | 3550 | 1 | 380 |
| 8 | 3660 | 3550 |  | 320 |
| 9 | 3660 | 3550 |  | 340 |
| 10 | Чернігівська обл.,  смт Срібне, вул. Миру, буд.72; | 3500 | 3080 | 1 | 400 |
| 11 | 3360 | 2940 |  | 380 |
| 12 | 4000 | 3950 |  | 170 |

**Технічні вимоги та порядок постачання товару**

1. Виготовлення товару потребує додаткових технічних замірів за адресою встановлення та конструкційні рішення для встановлення воріт для забезпечення проїзду службової техніки.
2. Запропонований товар повинен бути без дефектів та мати упаковку без пошкоджень. Якість товару повинна відповідати Держстандартам або ТУ згідно законодавства України та іншим нормативно-технічним вимогам. Всі матеріали, з яких виготовлений товар, повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні.
3. Товар повинен мати Сертифікат якості товару – завірену копію (мовою Виробника – оригінал, копію сертифіката (паспорта) з перекладом на українську мову, якщо оригінал іншою мовою).
4. Транспортування, завантаження, розвантаження, демонтаж старих воріт, монтаж та заміри виробів (визначення точних розмірів) здійснюється Постачальником та за рахунок Постачальника.
5. Після встановлення товару Постачальник забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування товару. Разом з товаром Постачальник передає замовнику документи на підтвердження його якості, чинні на момент поставки товару та письмову гарантію на товар, яка має бути не менше 24 місяців з моменту введення в експлуатацію (за наявності).
6. Враховуючи стратегічну важливість об’єкта замовника, учасник/переможець гарантує, що у разі укладання з ним договору про закупівлю, він негайно за зверненням замовника прибуває за місцем встановлення товару для усунення несправностей товару. Після звернення замовника час прибуття представника учасника/переможця на об’єкт замовника має бути не більш одного дня.
7. Постачальник повинен дотримуватися правил зберігання товарів під час транспортування, забезпечує таке пакування товарів, яке необхідно для запобігання їх пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту поставки.
8. Якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації учасник надає лист за підписом уповноваженої особи (підпис має бути завірений печаткою, у разі її використання) про те, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації, з посиланням на нормативний акт.

**У своїй пропозиції, Учасник повинен надати:**

1. Якість та комплектність товару повинна відповідати нормам та вимогам, що визначають якість товару даного виду, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його призначенням. *Надати лист підтвердження*.

2. Товар повинен бути новим, не повинен бути у попередній експлуатації. *На підтвердження надати лист-гарантію*.

3. Товар повинен мати заводську упаковку. *На підтвердження надати лист-гарантію*.

4. Товар повинен бути сертифікований для продажу на території України (врахувати Постанову Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь). *На підтвердження надати лист у довільній формі.*

5. Вартість товару , що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, а також всі інші витрати. *На підтвердження надати лист у довільній формі*.

6. Учасник приймає на себе зобов’язання щодо поставки товару на адресу Замовника. *На підтвердження надати лист-гарантію*.

7. Учасник повинен надати документи що підтверджують якість товару, а саме: сертифікат якості та/або сертифікат відповідності вимогам ГОСТу та/або ДСТУ.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції *повинен вказати виробника та країну походження товару*. (Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.).

9. Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців, на регулювання фурнітури 12 місяців. *На підтвердження надати лист-гарантію*

10. Учасник приймає на себе зобов’язання щодо встановлення воріт за адресою Замовника. *На підтвердження надати лист-гарантію.*

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»* *(наприклад, Ворота промислові секційні 3550х3660 мм, або еквівалент*), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

**Учасник у складі пропозиції повинен надати:**

- На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам зазначеним в Додатку 2 тендерної документації, Учасник повинен підтвердити «Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» шляхом надання листа в довільній формі про згоду з технічними вимогами.

- Лист у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, про те, що Учасник дотримується вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

- Підписаний Учасником проект договору (Додаток 3).

**Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми\*:**

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

\* *надати лист-підтвердження в довільній формі.*

*\*\*У випадку не врахування Учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення відкритих торгів з Особливостями, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню.*