**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

**Напівбрикет торф'яний, торф паливний фрезерний, вугілля кам’яне марки Г (Г1/Г2) (13-100) (код ДК 021:2015: 09110000-3: Тверде паливо)**

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".

1. Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі:

Товар визначено з урахуванням потреби на очікувану вартість та відповідно до діючих державним стандартам України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Напівбрикет торф'яний | т. | 131 |
| 2. | Торф паливний фрезерний | т. | 10 |
| 3. | Вугілля кам’яне марки Г (Г1/Г2) (13-100) | т. | 20 |

2. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- доставка товару здійснюється за адресою: 30320 Хмельницька область Шепетівський район, с. Плужне , вул. Соборна,2

- здійснення вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару. Розвантаження на складі замовника.

3. Загальні умови поставки товарі**в:**

**- строки поставки – не пізніше 01.06.2024 року**, за заявками Замовника протягом 3 робочих днів з дня отримання заявки на поставку в залежності від фактичної потреби в частині визначення обсягів постачання товару. Заявка замовника формується в електронному вигляді та направляється на електронну адресу Постачальника.

- поставка товару здійснюється партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби Замовника.

- торф паливний фрезерний повинен бути фасований у промислову тару, а саме у м’які контейнери «Біг-бег».

4. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

5. Якість товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації та вимогам Замовника.

6. Якісні, технічні характеристики товару, повинні відповідати вимогам, передбаченим діючими ДСТУ 2043-92, РСТ УРСР 1297-82, ДСТУ 7146:2010 та відповідати показникам встановленим у таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва товару** | **Зольність**  | **Загальна волога**  |
| **Напівбрикет торф'яний** | до 25% | до 25% |
| **Торф паливний фрезерний** | до 20% | до 50% |
| **Вугілля кам’яне марки Г (Г1/Г2) (13-100)** | до 24% | до 8% |

7. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

8. Вартість тендерної пропозиції надається з урахуванням вартості доставки до місця призначення та повинна включати навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження та ін.

9. Розрахунок за поставлений товар здійснюється по мірі надходження коштів з бюджету.

10. Розвантаження вагонів, навантаження товару на автотранспорт та його зважування здійснюється учасником за власний рахунок та за бажанням замовника – в присутності його представника.

11. Учасник за власний рахунок здійснює підвіз товару, безпосередньо до місця поставки –відповідно до заявки замовника.

12. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника товару, ЄДРПОУ, телефон.

**13. Учасниками у складі тендерної пропозиції надаються:**

- Учасник торгів повинен підтвердити якість усього обсягу напівбрикетів торф'яних, що пропонується до поставки, наданням в складі пропозиції оригінал документу передбаченого абзацом другим пункту 2.1. РСТ УРСР 1297-82 «Полубрикети торф'яні. Технічні умови».

*14. Відповідно до положень пункту 2.1. РСТ УРСР 1297-82 «Напівбрикети торф’яні. Технічні умови» - Прийомку напівбрикетів у виробника виконує інспекція «Укрінспаливо» партіями по ГОСТ 13674-78. На кожну партію продукції видається паспорт.*

*Партією торф’яної продукції згідно п. 2 ГОСТ 13674-78 вважається:*

*- окремий залізничний вагон або маршрут – при постачанні залізницею широкої колії;*

*- добове відвантаження – при поставці залізницею вузької колії або регулярній поставці одному споживачеві в вагонах широкої колії;*

*- окремий штабель або добове відвантаження – при поставці автотранспортом (з укрупнених штабелів – добове відвантаження);*

*- окрему карту і групу карт – при вивезенні кускового торфу з проміжних операцій сушки;*

*- змінне або добове вироблення брикетів і напівбрикетів.*

*Пунктом 2.2. РСТ УРСР 1297-82 «Напівбрикети торф’яні. Технічні умови» передбачено, що Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності якості партії напівбрикетів які надійшли, разом із інспекцією «Укрінспаливо» в відповідності з ГОСТ 13674-78 і ГОСТ 5396-77.*

*Пунктом 11 ГОСТ 13674-78 «Торф. Правила прийому» передбачено, що при відвантажені партії торф’яної продукції декільком споживачам показники якості, визначені для усієї партії, розповсюджуються на певні частини її та вказуються в документі про якість для кожного споживача.*