**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Бронежилети та тактичні захисні шоломи (код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 35810000-5 Індивідуальне обмундирування)**

Строки постачання: **до 31.12.2023 року.**

Місце постачання: 66502, Одеська область, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97.

**1. Бронежилети– 11 шт.**

**Основні технічні характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відповідність ДСТУ** | ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови |
| **Опис товару та вимоги до його технічних та якісних характеристик** | Бронежилет комплектується двома сталевими бронеплитами та має три підсумки для магазинів.  **Комплектація**:  Плитоноска – 1 шт.  Бронеплита – 2 шт.  Підсумки для магазинів– 3 шт. (або 1 потрійний підсумок)  **Характеристики плитоноски**:   * Матеріал тканини: оригінальна Cordura (або еквівалент) із щільністю не менше 500d * обладнана системою кріплення MOLLE Наявність додаткових строп фіксацій плит по висоті всередині * Сумісна з плитами розміром 250х300 мм. * Автоматизована система швидкого скидання Технологічна вентиляційна підкладка для комфортного носіння * Текстильні застібки * Колір – мультикам * Водонепроникна адміністративна кишеня для документів і телефонів * У комплекті 3 кишені під магазини * Країна виробника: не російська федерація, не республіка білорусь, не Китайська Народна Республіка   **Характеристики бронеплит**:   * Матеріал: бронесталь * Плити мають анатомічний вигин за формою грудної клітини * Вага однієї плити: не більше 4,2 кг. +/-0,1 кг. * Розмір: 250х300 мм. * Додатково оснащені покриттям: спеціальна повсть –антирикошет, демпфер для амортизації * Клас захисту: не нижче 5 класу згідно ДСТУ 8782:2018 * Дата виготовлення: не раніше 2022 року * Країна виробника: не російська федерація, не республіка білорусь, не Китайська Народна Республіка   **Характеристики підсумків для магазинів**:   * Матеріал: оригінальна Cordura (або еквівалент) із щільністю не менше 500d * Колір відповідає плитоносці * Антиковзаюча вставка * Еластичний шнур-резинка для фіксації магазинів * Сумісний з магазинами АКМ/АК-74/M4A1/М16/РПК |

**2. Тактичні захисні шоломи - 11 шт.**

**Основні технічні характеристики:**

| **Товар** | **Опис** |
| --- | --- |
| Тактичні захисні шоломи | Бронешолом (шолом захисту від куль) повно розмірний типу FAST або еквівалент, призначений для захисту голови людини від ураження кулями вогнепальної зброї та/або осколків.  Технічні характеристики:  1. Клас захисту не нижче 1 згідно ДСТУ 8835:2019.  2. Матеріал захисної оболонки Aramid (кевлар) або НВМПЕ — надвисоко молекулярний поліетилен.  3. Розмір універсальний на обхват голови від 55 до 62 см.  4. Вага — не більше 1,52 кг.  5. Регулювання: точкова підвісна система  6.Колір: Олива, зелений. |

*Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:*

1. Оригінал або копія протоколу(ів) випробувань бронешолома (елементів бронезахисту) (не раніше 2022 року) на визначення тривкості до пробою кулями вогнепальної зброї за вимогами ДСТУ 8835:2019;
2. Оригінал або копія протоколу(ів) випробувань елементів бронезахисту запропонованих бронежилетів, а саме: бронеплит не нижче 5 класу захисту згідно ДСТУ 8782:2018;
3. Фото запропонованих бронежилетів та шоломів(надається на одну раніше виготовлену одиницю, яка відповідає вимогам Замовника – у якості зразка);
4. Довідку, що містить детальну технічну специфікацію запропонованих бронежилетів у порівнянні з технічними характеристиками встановленими Замовником.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. Оплата безготівковим розрахунком.

В разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У разі надання еквіваленту, Учаснику в пропозиції потрібно надати порівняльну таблицю і зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту. Еквівалент - товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 5 років, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару

**Вимоги до поставки Товару**:

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новим та оригінальним, містити логотип фірми-виробника, умови зберігання.

Товар відвантажується в упаковці, що відповідає її характеру. Тара і упаковка повинні захищати Товар від ушкоджень під час перевезення.

На товар має додаватися відповідна документація (паспорт, технічна документація, інструкція тощо).

Ціна пропозиції повинна включати крім вартості самого товару витрати на його транспортування.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник.