**Додаток 2**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**Технічний опис предмету закупівлі**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва послуги** | | **Од.вим.** | **Кількість** | |
| 1 | *Органи управління і контрольно-вимірювальні прилади* | | | | |
| 1.Монтаж бокової панелі вимикачів | | послуга | 1 | |
| 2.Заміна підкермового перемикача | | послуга | 1 | |
| 2 | *Високовольне електрообладнання* | | | | |
| 1.Ремонт штанг струмоприймачів (демонтаж, монтаж, зачистка, грунтовка і покраска) | | послуга | 2 | |
| 2.Підключення і монтаж індикаційного прилада напруги на каркасі кузова "ML-50" | | послуга | 1 | |
| 3.Підключення і монтаж контролю ізоляції "Ф4106С1" | | послуга | 1 | |
| 3 | *Низьковольне електрообладнання* | | | | |
| 1.Підключення і монтаж переднього інформаційного табло (кабіна водія) | | послуга | 1 | |
| 2.Підключення і монтаж бокового інформаційного табло (салон) | | послуга | 1 | |
| 3.Підключення і монтаж переднього інформаційного табло (салон) | | послуга | 1 | |
| 4.Підключення і монтаж заднього інформаційного табло (салон) | | послуга | 1 | |
| 5.Підключення і монтаж роутера (дрот відсутній) | | послуга | 1 | |
| 6.Підключення і монтаж камер відеоспостереження (дроти відсутні) | | послуга | 2 | |
| 7.Підключення і монтаж переднього блока фар | | послуга | 2 | |
| 8.Підключення і монтаж заднього блока фар | | послуга | 2 | |
| 9.Підключення і монтаж бокових покажчиків поворотів | | послуга | 2 | |
| 10.Підключення і монтаж бокових габарітних огнів | | послуга | 10 | |
| 11.Підключення і монтаж звукових сигналів | | послуга | 2 | |
| 12.Підключення і монтаж двигуна склоочистної системи | | послуга | 1 | |
| 13.Підключення і монтаж стельових світильників (салон і кабіна водія) | | послуга | 10 | |
| 14.Підключення і монтаж фари штанг | | послуга | 1 | |
| 14.Підключення і монтаж обігрівачів салону | | послуга | 2 | |
| 4 | *Кузов* | | | | |
| 1.Ремонт каркаса (каркас і стойки внутрішні) | послуга | | | 1 |
| 2.Ремонт кузова (зачистка і покраска кольсних арок з боку салону, герметизація стиків панелей, зварювання криші, зачистка, грунтовка, покраска) | послуга | | | 1 |
| 3.Двері (демонтаж скла, монтаж скла, ремонт каркасу дверей, монтаж ущільнювача, монтаж замків замикання дверей на ключ ) | послуга | | | 6 |
| 4.Дверні короба (зачистка, грунтовка,покраска, монтаж) | послуга | | | 3 |
| 5.Вали дверей (монтаж) | послуга | | | 6 |
| 6.Стеля (Виготовлення панелей, монтаж) | послуга | | | 1 |
| 7.Вехні бокові панелі, що відкриваються (Демонтаж, ремонт або заміна замків, монтаж замків, покраска панелей, монтаж панелей) | послуга | | | 22 |
| 8.Верхній люк для провітрювання (ремонт, герметизація, монтаж) | послуга | | | 1 |
| 9. Монтаж фасонних бокових панелей під вікнами | послуга | | | 1 |
| 10.Підлога (виготовлення панелей, монтаж, герметизація швів, наклійка лінолеума, оформлення стиків) | послуга | | | 1 |
| 11. Заміна пандуза | послуга | | | 1 |
| 12. Сидіння водія (монтаж) | послуга | | | 1 |
| 13. Сидіння пасажирів (ремонт каркасу сидінь: зварювання, зачистка, грунтовка, покраска, монтаж) | послуга | | | 30 |
| 14. Система поручнів ( порошкова покраска, монтаж, виготовлення або ремонт опорних основ) | послуга | | | 1 |
| 15. Панелі між дверима (зачистка, грунтовка,покраска монтаж) | послуга | | | 5 |
| 16. Виготовлення і монтаж постамента криші | послуга | | | 1 |

1. Строк надання послуг з ремонту – впродовж не більше 8-и годин з моменту подання усної або письмової заявки Замовником (на підтвердження цього пункту Учасник повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції).

2. Послуги з ремонту повинні надаватися на об`єкті технічного сервісу Замовника. З метою оперативного реагування та, відповідно, для виконання термінових ремонтів, безперебійної роботи транспортного парку Замовника – Учасник повинен розташовуватися в межах 50 км від Замовника (надати відповідну довідку-підтвердження із зазначенням адреси Учасника).

3. При необхідності на період надання послуг Учасник повинен забезпечити Замовнику надання послуг евакуатора, доставка транспортних засобів (далі – ТЗ), частин та агрегатів на об`єкт технічного сервісу Замовника проводиться за рахунок Учасника та враховані у вартість запропонованих послуг (на підтвердження цього пункту Учасник повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції).

4. Запасні частини, вузли та агрегати, матеріали що використовуються Учасником-переможцем при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами (за погодженням із Замовником) (на підтвердження цього пункту Учасник повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції). Для коректного підбору запасних частин Учасник повинен володіти каталогами деталей та складальних одиниць до автомобільної техніки, яка експлуатується Замовником. На підтвердження Учасник повинен надати в складі пропозиції копію титульної сторінки каталогу деталей і складальних одиниць до моделі техніки (ЛАЗ Е183) завірені Учасником.

5. Учасник повинен надавати послуги в робочі та вихідні дні цілодобово (на підтвердження цього пункту Учасник повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції).

6. Послуги повинні надаватись відповідно до вимог експлуатаційної, технологічної документації та нормативних документів, що вимагає виробник, Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 №643 та Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 №615 (на підтвердження цього пункту Учасник повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції).

7. Гарантія на запасні частини, які будуть встановлені на ТЗ та на виконані послуги з ремонту ТЗ повинна діяти з моменту підписання Акту виконаних робіт (наданих послуг). Гарантійний термін експлуатації відремонтованого вузла/агрегату/частини ТЗ після ремонту повинен становити не менше 3 місяців або пробіг не менше 30 тис.км (на підтвердження цього пункту Учасник повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції вказавши в ньому конкретний гарантійний термін експлуатації).