**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 44110000-4 Конструкційні матеріали (****Збірні панельні огорожі)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Технічні, якісні характеристики товару** | **Фото зразок** | **Од.****виміру** | **К-ть** |
| 1 | Стовпчик гладкий, армований, цементовий на три плити з двома пазами (цемент марки М500) | * **Висота – 215 см**
* **Ширина 10 см.**
* **Товщина – 10 см**
 | zabor | шт | 144 |
| 2 | Плита (цегла), армована, цементова (цемент марки М500)  | * **Висота – 50 см**
* **Ширина - 200 см.**
 | zabor | шт | 280 |
| 3 | Плита фігурна (цегла), армована, цементова (цемент марки М500 | * **Висота – 50 см**
* **Ширина - 200 см.**
 | ***Описание: D:\РАБОТА\Знамянська сільрада\УО\20200714_120102.jpg*** | шт | 140 |

1. Розміри плити 2000мм\*500мм.

2. Плити та стовпи для огорожі виготовлені з цементу марки ПЦІІ/А-Ш 500 Р-H/Dyckerhoff, використання цього цементу підтверджене документально (надання податкової накладної на придбання цементу для виробництва плит, стовпів). Залізобетонні плити та стовпи вистояні не менше 25 діб від моменту виробництва.

3. Глухі плити мають візерунок «Цегла» та повністю відповідати малюнку на фото.

4. Глухі плити армовані по площі всієї плити сіткою 100мм\*200мм\*3мм (придбання сітки для виробництва повинно бути підтверджено документально).

5. Верхня плита відкрита з візерунком цегли (повністю відповідати малюнку).

6. Верхні плити армовані спеціальним зварним каркасом з проволоки ВР-5 (придбання проволоки ВР-5 повинно бути підтверджено документально).

9. Стовпи для огорожі повинні бути виготовлені з цементу марки ПЦІІ/ А-Ш 500 Р-H/Dyckerhoff та армовані спеціальним зварним каркасом з арматури ВР-5.

10. Вироби з бетону (плити та стовпи) мають Сертифікат відповідності та Протокол Випробувань до нього.