**Додаток № 3**

 **до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Послуги спецтехніки**

**ДК 021:2015- 45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:**

Спецтехніка буде задіяна для надання послуг на території Славської ОТГ, техніка повинна якісно і технічно відповідати технології надання вказаних послуг.

 Учасник (Виконавець) надає послуги технікою, яка знаходиться у його користуванні.

Техніка надається з водієм та заправлена паливно-мастильними матеріалами. На випадок поломки або проведення технічного обслуговування транспортного засобу, Виконавець повинен протягом 24 год. надати Замовнику аналогічний транспортний засіб.

Техніка виконавця повинна бути технічно справна, мати технічній огляд, необхідні розпізнавальні знаки.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за охорону своєї техніки, її комплектуючих та паливно-мастильних матеріалів.

Виконавець забезпечує, при необхідності, роботу техніки у вихідні та святкові дні по потребі незалежно від обсягу послуг згідно заявок Замовника, наданих в письмовому або телефонному режимі.

Виконавець забезпечує можливість оперативного використання техніки (транспорт повинен прибути на місце надання послуг протягом трьох години від моменту замовлення).

Вартість годин роботи техніки обліковується з моменту прибуття на об’єкт і моменту вибуття з об’єкту.

Заправка, подача техніки на об’єкт та інші супутні витрати повинні бути включені до ціни пропозиції.

Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні виконуватися з належною якістю та відповідно до встановлених чинним законодавством України норм та технічних характеристик.

Виконавець повинен забезпечити дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації техніки при наданні послуг.

Техніка для надання зазначеного обсягу послуг, що є предметом закупівлі, повинна відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Тип (марка)\* техніки**  | **Плановий обсяг послуг** | **Одиниця виміру** | **Технічні характеристики** |
| 1. | Коток грунтовий повнопривідний XCMGXS143або еквівалент | 300 | м/год | Експлуатаційна маса | Не менше 14т. |
| Підйом що долається | Не менше 40°. |
| Мінімальний радіус повороту | Не більше 6 420 мм |
| Потужність двигуна |  Не менше 110 кВт при 2200 об/хв |
| 2. | Екскаватор гусеничний SDLG або еквівалент | 100 | м/год | Експлуатаційна маса | Не більше 21 300 кг |
| Потужність двигуна | Не менше 123 кВт |
| Ковш «скальний» | Об’єм не менше 1м3 |
| Максимальний радіус копання | Не менше 9940 мм |
| 3. | Екскаватор-навантажувач JCB 4CX SITEMASTER або еквівалент | 100 | м/год | Експлуатаційна маса | Не менше 8550 кг |
| Потужність двигуна | Потужністю не менше 74,2 кВт (100,0 к.с.), робочим об’ємом 4400 см куб |
| Транспортна довжина | Не більше 5910 мм |
| Транспортна швидкість пересування | Не менше 40 км/год |
| 4. | Міні-екскаватор гусеничний SUNWARD SWE35UF або еквівалент | 40 | м/год | Експлуатаційна маса | Не менше 3850 к  |
| Потужність двигуна  | Не менше 18.5 кВт при 2200 об/хв |
| Максимальна висота копання | Не менше 4925 мм |
| Максимальна глибина копання | Не менше 3120 мм |
| Мінімальний радіус повороту | Не менше 2263 мм |

***Примітки:*** *у разі, якщо техніка, запропонована учасником, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови постачання техніки, висунуті Замовником, тендерна пропозиція такого Учасника відхиляється.*

 Якщо у назві  предмету закупівлі, зазначеного  у тендерній документації про проведення відкритих торгів з особливостями закупівлі, є посилання на конкретні торгівельні   марки   чи  фірму,  патент,  конструкцію  або  тип   предмета  закупівлі, джерело його походження або виробника  такі   найменування  товару   слід читати у редакції: **«або еквівалент».**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника**