**Додаток 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

(технічна специфікація; перелік технічних вимог)

*До предмета закупівлі: Сміттєвоз - ДК 021:2015 34144510-6 (Сміттєвоз з бічним завантаженням на шасі ГАЗ-3309 або еквівалент\*)*

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».

У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні ,якісні та кількісні характеристики запропонованого еквіваленту з обов′язковим відображенням характеристик у порівняльній таблиці. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути *не меншої якості та вимог*, ніж у замовленому товарі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги**  | **Пропозиція Учасника,****заповнюється учасниками** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 од. |  |
| 1.2 | Транспортна база – ГАЗ-3309 (або еквівалент\*) |  |
| 1.3 | Сміттєвоз з боковим завантаженням повинен бути новим, в стандартному заводському виконанні  |  |

*2. Технічні і параметри*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Колісна формула 4х2. |  |
| 2.2 | Тип двигуна дизельний |  |
| 2.3 | Відповідність нормам екологічності не нижче Евро 5 |  |
| 2.4 | Тип кабіни - капотна |  |
| 2.5 | Кількість місць в кабіні - не менше 2-х |  |
| 2.6 | Шини – не менше 8,25R20(або еквівалент\*) |  |
| 2.7 | Потужність двигуна,кВт(к.с.) – не менше 130 |  |
| 2.8 | Коробка перемикання передач - механічна |  |
| 2.9 | Кількість передач – не менше 5 |  |
| 2.10 | Місткість бункеру для сміття - не менше 7 куб.м . |  |
| 2.11 | Коефіцієнт ущільнення- не менше 1,5-4 |  |
| 2.12 | Тип привода робочих органів - гідравлічний |  |
| 2.13 | Управління робочими органами - ручне |  |
| 2.14 | Тип завантажувальних контейнерів бічний  |  |
| 2.15 | Вантажопідйомність маніпулятора - не менше 500 кг. |  |
| 2.16 | Система завантаження ТПВ - бокова |  |
| 2.17 | Розвантаження ТПВ з бункера - самоскидне |  |
| 2.18 | Кришка завантажувального люка з - гідроприводом |  |
| 2.19. | Задній борт – з гідроприводом |  |
| 2.20 | Повна маса сміттєвозу, не менше 8000 кг. |  |
| 2.21 | Об’єм паливного баку не менше 130 л. |  |
| 2.22 | Наявність ЗІП АВТР (домкрат,набір ключів,світло відбивний жилет,вогнегасник, знак аварійної зупинки , автомобільний трос) |  |
|  2.23. | Базова комплектація (скло підйомники, запасне колесо) |  |
| 2.24. | Кількість циліндрів -не менше 4 |  |
| 2.25 | Швидкість руху- не менше 90км/год |  |
| 2.26 | Рік випуску не раніше 2020 р. |  |
| 2.27 | Півіска передня –залежна,ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами |  |
| 2.28 | Підвіска задня- залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами і додатковими ресорами |  |
| 2.29 | Гальма передні-барабанні |  |
| 2.30 | Гальма задні-барабанні |  |
| 2.31 | Антиблокувальна система гальмування |  |
| 2.32 | Тип рульового управління-гідропідсилювач керма |  |
| *3.Додаткове обладнання* |
| 3.1. | Сміттєвоз повинен бути обладнаний снігоприбиральним відвалом |  |
| 3.2. | Ширина відвалу – не більше 2,5 м. |  |
| 3.3. | Кут повороту відвалу - не менше +30\* |  |
| 3.4. | Ширина оброблювальної поверхні - не менше 2,3-2,5 м.  |  |
| 3.5. | Керування відвалом – гідравлічне, автономне, з кабіни водія  |  |
| 3.6. | Вага обладнання – не більше 450 кг |  |

**Учасник у складі пропозиції повинен надати нижчезазначені документи, що підтверджують характеристики Товару:**

1.Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати діючим ДСТУ, ГОСТ, технічним умовам виробника, а також має засвідчуватись документом підтверджуючим якість Товару, а саме: сертифікат відповідності або декларація відповідності або паспорт виробника або гарантійний лист про надання сертифікату відповідності при поставці Товару тощо. Якщо Товар не підлягає сертифікації, надається копія довідки про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

2.Учасник повинен надати гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля передбачені законодавством України.

3. Лист – гарантія від Учасника в довільній формі щодо надання вантажної митної декларації або аналогічного документу при поставці Товару, який підтверджуватиме законність ввезення товару на митну територію України у випадку, якщо Товар не українського виробництва.

 **Загальні вимоги до Предмету закупівлі:**

1.Учасник забезпечує передпродажну підготовку, доставка Товару здійснюється за адресою Замовника, що вказана в тендерній документації, введення автомобіля в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (ці послуги проводять за рахунок коштів Учасника). Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

2. Учасник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною, арештом, не є предметом договорів-оренди, застави та іншим

засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції або інший документ, який підтверджує право власності.

3. Учасник підтверджує, що всі податки та збори, які стягуються з нього в Україні, включені до ціни тендерної пропозиції, всі ризики та витрати пов’язані із передаванням (поставкою) Товару, включаючи оплату мита (у разі необхідності), податків та інших зборів і обов’язкових платежів у відповідності до вимог законодавства України, зобов’язується нести Учасник торгів. Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

4. Учасник підтверджує наявність авторизованого виробником автомобільного шасі та виробником бункера-накопичувача сервісного центру з ремонту та технічного обслуговування автомобільного шасі та бункера-накопичувача. Учасник повинен надати копії підтверджуючих документів у складі тендерної пропозиції.

5. Учасник підтверджує можливість виїзду мобільної сервісної бригади для усунення поломок на базі Замовника. Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

6.Гарантія на шасі автомобіля не менше 24 місяці, гарантія на бункер-накопичувач не менше 12 місяців .

 7. Учасник повинен представити при отриманні машини документи для реєстрації в територіальному сервісному центрі.

 8. Вся технічна документація на машину повинна бути на українській .

 9. Учасник додає зображення або реальне фото товару, що пропонується до постачання відповідно до технічних вимог. Зображення (фото) повинні бути чіткими та передавати реальний вигляд товару.

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»***

 При невідповідності якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару - Учасник зобов’язаний замінити неякісну частину товару за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні неякісної частини Товару, про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.

Місце поставки: 89200, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, м.Перечин, пл.Народна,16.