|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Капітальний ремонт будівлі Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, провулок Парусний, 3, в частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на загальнобудівельні роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Миколаївський класичний ліцей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | |  | |  | | | |
| креслення (специфікації ) № АБ-6 | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | |  | |  | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | |  | |  | | | |
| Складений за поточними цінами станом на | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч.. | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Розбирання і демонтаж** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних  стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,44 | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2 | | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 1,56005 | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3 | | КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів,  відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 1,08 | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 4 | | КР6-3-2 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в  кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,432 | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | | КБ10-28-2  к дем.=0,8  к=1,15 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів  готовими дверними блоками площею понад  2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | 100м2 | 0,05292 | |  |  | |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | КБ10-28-3  к дем.=0,8  к=1,15 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів  готовими дверними блоками площею  більше 3 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | 100м2 | 0,2702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 18,029 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С311-22-М | Перевезення сміття до 22 км | т | 18,029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Вікна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною  20 мм по бетонній основі площею до 20 м2  (товщиною 50мм) | 100м2 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КР7-17-9  к=6 | На кожні 5 мм зміни товщини шару  цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КБ10-20-3  к=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими  блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських  будівель | 100м2 | 0,589375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КБ10-20-4  к=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими  блоками площею більше 3 м2 з  металопластику в кам'яних стінах житлових  і громадських будівель | 100м2 | 0,970675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С123-16-2  варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 156,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С111-  1851-2 | Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не  більше 600мм | шт | 950 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | С1550-38-  1-О  варіант 1 | Монтажна піна | л | 38,227 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | С1551-34-  СП  варіант 1 | Розширювальний профіль В=40мм | м | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | С1551-34-  СП  варіант 2 | Підставний профіль | м | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | С111-  1747-1З | Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня) | м | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КБ10-25-3  к=1,15 | Установлення пластикових підвіконних  дошок | 100м | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С123-382-  3 | Дошки пiдвiконнi металопластикові | м | 110,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С1550-38-  1-О  варіант 1 | Монтажна піна | л | 14,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | КБ10-25-4  к=1,15 | Установлення віконних зливів | 100м | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | С113-  1711-4  варіант 1 | Відлив із оцинкованої сталі | м | 111,996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | С111-  1747-1П | Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під  відливом) | м | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С111-136-  22 | Саморіз | шт | 381 |  |  |  |  |  |  |  |
| *26* | *КБ7-57-10*  *к=1,15* | *Улаштування пароізоляціної і*  *гідроізоляційної стрічок* | *100м шва* | *3,68* |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | С111-  1747-1С  варіант 1 | Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT  внутрішня | м | 368 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Двері** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | КБ10-28-2  к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими  дверними блоками площею понад 2 до 3 м2  з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,05292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | КБ10-28-3  к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими  дверними блоками площею більше 3 м2 з  металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,2702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | С123-201-  1  варіант 1 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 32,312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | С1550-38-  1-О  варіант 1 | Монтажна піна | л | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | С111-  1851-2 | Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не  більше 600мм | шт | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| *33* | *КБ7-57-10*  *к=1,15* | *Улаштування пароізоляціної і*  *гідроізоляційної стрічок* | *100м шва* | *1,34* |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | С111-  1747-1С  варіант 2 | Пароізоляційна стрічка ALENOR OH T | м | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | С111-  1747-1П | Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під  відливом) | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | С111-  1747-1З  варіант 1 | Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня) | м | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | С1551-34-  СП  варіант 3 | Розширювальний профіль В=40мм | м | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | С1551-34-  СП  варіант 2 | Підставний профіль | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | С1555-86-  2 | З'єднувальний профіль "Ф" для дверей Д-3 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укоси вікон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =========== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі  стін та стель, площа відбивання в одному  місці до 5 м2 | 100м2 | 1,288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних  та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 1,288 |  |  |  |  |  |  |  |
| *42* | *КБ15-63-2*  *к=1,15* | *Улаштування обшивки укосів*  *гіпсокартонними і гіпсоволокнистими*  *листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *1,288* |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | С111-741 | Листи гіпсокартонні для перегородок,  товщина 12 мм | м2 | 135,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | С111-  1647-1 | Клей Перлфікс | кг | 1288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | КБ15-56-3  к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | С111-  1896-И  варіант 1 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 128,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | КБ15-56-3  к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 1,288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | С1555-  101-2 | Шпаклівка Сатенгіпс | кг | 128,8 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | & С111-  1844-1К | Кутики пластикові | м | 256 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт опорядження навколо віконних  прорізів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | КБ15-56-3  к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С111-  1896-И  варіант 1 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 55,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | КБ15-56-4  к=2; к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,552 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | С1555-  101-2 | Шпаклівка Сатенгіпс | кг | 55,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укоси дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =============== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі  стін та стель, площа відбивання в одному  місці до 5 м2 | 100м2 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | КР11-30-1 | Штукатурення плоских поверхонь віконних  та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| *58* | *КБ15-63-2*  *к=1,15* | *Улаштування обшивки укосів*  *гіпсокартонними і гіпсоволокнистими*  *листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,235* |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | С111-741  варіант 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок,  товщина 12 мм | м2 | 24,675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | КБ15-56-3  к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | С111-  1896-И  варіант 2 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КБ15-56-4  к=2; к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | С1555-  101-2  варіант 1 | Шпаклівка Сатенгіпс | кг | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | С111-  1844-1К | Кутики пластикові | м | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт опорядження стін навколо дверних  прорезів (В=150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ====================================  ==== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | КБ15-56-3  к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при  нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | С111-  1896-И  варіант 2 | Шпатлівка Ізогіпс | кг | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | КБ15-56-4  к=2; к=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін  розчином із клейового гіпсу [типу  "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5  мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | С1555-  101-2  варіант 1 | Шпаклівка Сатенгіпс | кг | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зовнішні укоси вікон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | =================== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | КР11-20-1 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних  укосів по каменю та бетону цементно-  вапняним розчином з землі та риштувань | 100м2 | 0,736 |  |  |  |  |  |  |  |
| *72* | *ПР15-1308* | *Штукатурення по каменю і бетону укосів*  *по фасаду декоративною штукатуркою*  *"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм* | *100 м2* | *0,736* |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 11,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | С111-2012-2 | Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СT  35 | кг | 290,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,736 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зовнішні укоси дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ========================== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | КР11-20-1 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних  укосів по каменю та бетону цементно-  вапняним розчином з землі та риштувань | 100м2 | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |
| *77* | *ПР15-1308* | *Штукатурення по каменю і бетону укосів*  *по фасаду декоративною штукатуркою*  *"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм* | *100 м2* | *0,134* |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | С111-1624-1 | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | С111-2012-2 | Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СT  35 | кг | 52,93 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування  полівінілацетатними водоемульсійними  сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 5** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт будівлі Миколаївського класичного ліцею Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв , провулок Парусний,3,  в частині заміни вікон та вхідних дверей , як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | у тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд.год | | 2968,2 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд.год | | 46,11 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 4,5 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні ґрунту і  будівельного сміття | | люд.год | | 5,61 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати робітників, заробітна плата яких  враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд.год | | 359,78 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд.год | | 3379,7 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,8 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | КБМ202-1141 | | Крани на автомобільному ходу,  вантажопідйомність 10 т | | маш. год | | 5,54623645 | |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | КБМ203-850 | | Навантажувачі одноковшеві,  вантажопідйомність 1 т | | маш. год | | 5,771496 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | КБМ203-1090 | | Підіймачі вантажопасажирські,  вантажопідйомність 0,8 т | | маш. год | | 10,  389010185 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | КБМ203-1080 | | Підіймачі щоглові будівельні,  вантажопідйомність 0,5 т | | маш. год | | 10,3517136 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | КБМ211-901 | | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л | | маш. год | | 5,884872 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | КБМ201-12 | | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | | маш. год | | 0,277104 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | КБМ201-11 | | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | | маш. год | | 0,1044 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | С311-22-М | | Перевезення сміття до 22 км | | т | | 18,029 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 1,099 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 51,641 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергія | | кВт-год | | 16,742 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильні матеріали | | кг | | 4,211 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гідравлічна рідина | | кг | | 0,726 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Будiвельнi машини, врахованi в складi**  **загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | КБМ270-125 | | Люльки одномісні самопідйомні,  вантажопідйомність 120 кг | | маш. год | | 40,52646 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | КБМ270-115 | | Дрилі електричні | | маш. год | | 22,  693061578 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | КБМ270-135 | | Перфоратори електричні | | маш. год | | 21,  303860805 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | КБМ270-119 | | Шуруповерти | | маш. год | | 21,  487493895 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | КБМ270-123 | | Люльки двомісні самопідйомні,  вантажопідйомність 300/500 кг | | маш. год | | 6,55776 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | КБМ270-116 | | Вібратори поверхневі | | маш. год | | 3,19464 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | КБМ203-401 | | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79  кН [0,59 т] | | маш. год | | 4,45788 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | КБМ270-126 | | Фарборозпилювачі ручні | | маш. год | | 27,89826 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будівельні матеріали, вироби і**  **комплекти** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | С123-16-2  варіант 1 | | Блоки віконні металопластикові | | м2 | | 156,005 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | С123-201-1  варіант 1 | | Блоки дверні металопластикові | | м2 | | 32,312 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | +С1551-34-СП  варіант 1 | | Розширювальний профіль В=40мм | | м | | 260 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С123-382-3 | | Дошки пiдвiконнi металопластикові | | м | | 110,16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | С111-1626-1 | | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | | кг | | 192,465 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С111-741 | | Листи гіпсокартонні для перегородок,  товщина 12 мм | | м2 | | 135,24 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | С111-1851-2 | | Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не  більше 600мм | | шт | | 1110 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С1551-34-СП  варіант 2 | | Підставний профіль | | м | | 124 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | С113-1711-4  варіант 1 | | Відлив із оцинкованої сталі | | м | | 111,996 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С1425-11704 | | Розчин готовий опоряджувальний  вапняковий 1:2,5 | | м3 | | 6,59459 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | С111-1647-1 | | Клей Перлфікс | | кг | | 1288 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | С1550-38-1-  О  варіант 1 | | Монтажна піна | | л | | 57,627 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | +С111-219 | | Гіпсові в'яжучі Г-3 | | т | | 0,88605 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | С111-1747-  1З | | Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня) | | м | | 260 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С111-2012-2 | | Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit СT  35 | | кг | | 343,65 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | С111-1747-  1С  варіант 1 | | Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT  внутрішня | | м | | 368 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | С1425-11702 | | Розчин готовий опоряджувальний цементно-  вапняковий 1:1:6 | | м3 | | 3,9803 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С1551-34-СП  варіант 3 | | Розширювальний профіль В=40мм | | м | | 51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С111-1624-2 | | Грунтовка глибокого проникнення | | л | | 50,08066 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | С1425-11684 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М150 | | м3 | | 2,754 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С111-1844-  1К | | Кутики пластикові | | м | | 307 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | С111-1747-  1П | | Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під  відливом) | | м | | 124 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | С1555-101-2 | | Шпаклівка Сатенгіпс | | кг | | 184 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | +С111-741  варіант 1 | | Листи гіпсокартонні для перегородок,  товщина 12 мм | | м2 | | 24,675 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | С111-1896-И  варіант 1 | | Шпатлівка Ізогіпс | | кг | | 184 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | С111-1747-  1С  варіант 2 | | Пароізоляційна стрічка ALENOR OH T | | м | | 67 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | С111-1624-1 | | Грунтовка вододисперсійна СТ-17 | | кг | | 13,05 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | С111-1604 | | Папір шліфувальний | | м2 | | 4,4125 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | С111-1747-  1З  варіант 1 | | Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня) | | м | | 51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | С111-136-22 | | Саморіз | | шт | | 381 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | С1555-86-2 | | З'єднувальний профіль "Ф" для дверей Д-3 | | м | | 6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | С1555-101-2  варіант 1 | | Шпаклівка Сатенгіпс | | кг | | 34,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | С111-1642 | | Клей казеїновий | | т | | 0,000987 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | С111-1896-И  варіант 2 | | Шпатлівка Ізогіпс | | кг | | 34,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | +С111-1895 | | Шпаклівка клейова | | т | | 0,015275 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | С142-10-2 | | Вода | | м3 | | 0,85939 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | +С112-73 | | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-  6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | | м3 | | 0,00338 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,94705 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | С1999-9001 | | Електроенергія | | кВт-год | | 51,3326 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | С1999-9005 | | Мастильні матеріали | | кг | | 0,0765 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Разом | | грн. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу III** | | **грн.** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергія | | кВт-год | | 68,075 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильні матеріали | | кг | | 4,287 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гідравлічна рідина | | кг | | 0,726 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 1,485 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 60,754 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Довідкові дані** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Будівельне сміття | | т | | 17,9760445 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |