**Додаток 3 до тендерної документації**

 *до тендерної документації*

**Технічне завдання**

**Двухосний причіп-платформа (ДК 021:2015- 34220000-5 – Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)**

*1. Загальна частина*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| * 1. 1.
 | * 1. Двухосний причіп-платформа – повинний бути новим, не раніше 2022 року випуску.
 |  |
| * 1. 2.
 | * 1. Кількість – 1 од.
 |  |

*2.Технічна частина*

Технічні характеристики **міні -екскаватора гусеничного типу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування технічних та якісних характеристик | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
|  | Габаритний розмір – не більше 5400х2350х900мм |  |
|  | Розмір вантажної платформи не менше - 4300х1700мм |  |
|  | Повна маса – не більше 3000 кг |  |
|  | Вантажопідйомність - не менше 2300кг |  |
|  | Рама оцинкована (гарячий цинк) з продольним посиленням під екскаватор |  |
|  | Підлога та борти (висота 330-350 мм.) з водостійкої ламінованої фанери товщиною не менше 15мм |  |
|  | Дві шестигранних торсіонних осі виробництва «KNOTT» Німеччина або еквівалент (в/п не менше 2х1500кг) з гальмами  |  |
|  | Опорне колесо на 300кг |  |
|  | Механічні гальма наката «KNOTT» Німеччина або еквівалент с замковим пристроєм на кулю (навантаження не менше 3000кг, висота зачепу 395-495мм. від землі) |  |
|  | Трапи не менше 1800х300мм. для заїзду екскаватору з кріпленням на борт |  |
|  | Зачепи на підлогу для кріплення техніки ременями |  |
|  | Задні опори - 2шт. |  |
|  | Диски вантажні не менше R14С, шини не менше 185/80/R14С, запасне колесо |  |
|  | Необхідна світлотехніка згідно вимог безпеки дорожнього руху |  |

Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності з документальним підтвердженням повноважень), якщо учасник процедури не являється безпосереднім виробником товару, яким підтверджується факт співпраці із учасником щодо можливості поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів. У випадку якщо, учасник є безпосереднім виробником продукції (товару) у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у якому учасник підтверджує свою можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі. Переобладнані моделі Замовником не розглядаються, лише машини у стандартному заводському виконанні.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам документації торгів.

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або подавати відповідний документ, то він не повинен надавати жодні листи або роз’яснення. У разі якщо учасник або переможець повинен складати вказаний в документації документ, то він зобов’язаний скласти та надати його у точній відповідності до вимог Замовника.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, подаються або складаються учасником, повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали підписанта.

У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації Учасник включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику.

У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику документи для оформлення причіпа в Сервісному Центрі МВС (транзитний номер, акт приймання- передачі державного зразка, акт огляду та копія сертифікату).

**Термін поставки товару: протягом 20-30 календарних днів з моменту укладання договору, але не пізніше 15.05.2023 року.**