**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

**Поточний ремонт дороги по вул. Заводська в с. Підгірці Новороздільської ТГ Львівської області**

**(Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (водовідвідна канава) | м3 | 100 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 160 |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 15,5 |  |
| 4 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 310 |  |
| 5 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,372 |  |
| 6 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 310 |  |
| 7 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (Зміна на 2см, приведення до товщини 5см) | м2 | 310 |  |
| 8 | Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню | м2 | 330 |  |