**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

**Поточний ремонт дороги по вул. Заводська в с. Підгірці Новороздільської ТГ Львівської області**

**(Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 знавантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту2 (водовідвідна канава) |  м3 | 100 |   |
| 2 | Перевезення ґрунту до 2 км | т | 160 |   |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | м3 | 15,5 |   |
| 4 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаваннямнового матеріалу | м2 | 310 |   |
| 5 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,372 |   |
| 6 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячихасфальтобетонних сумішей | м2 | 310 |   |
| 7 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-43-1 (Зміна на 2см, приведеннядо товщини 5см) | м2 | 310 |   |
| 8 | Укріплення узбіччя втрамбовуванням щебеню | м2 | 330 |   |