Додаток 5

Характеристики предмета закупівлі

Газовий котел – 500-520 кВт;

Максимальна температура – 1150С;

Тип котла – жаротрубний;

Вихідний тиск – 5 кгс/см2;

Висота – не більше 1700 мм;

Ширина – не більше 1200 мм;

Глибина – не більше 2600 мм;

Пальник – з примусовою подачею повітря, Унігаз (або еквівалент);

Оснащений блоком управління котла типу Альфа-М (або еквівалент) і блоком БК в комплекті;

Даний тип автоматики і пальника добре працюють з системою диспетчеризації, яка встановлена інших котельнях підприємства. Також у разі виходу з ладу пальника, є в наявності запасні частини для його ремонту.

ККД – не менше 92%;

Робота пальника на низький тиск до 500 мм вод. ст.