***ДОДАТОК 2***

*до тендерної документації в новій редакції*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі-**

ДК 021:2015 34130000-0: Мототранспортні вантажні засоби

 (Автомобіль для аварійно-монтажних робіт)

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником в таблиці 1 та таблиці 2 Додатку №2 до тендерної документації або мати кращі характеристики
2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товар, повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні
3. Пропонований товар повинен бути новим ( 2023 року виробництва) та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним, готовим до експлуатації.
4. Транспортні витрати на поставку товару з усіма супутніми послугами здійснюються за рахунок Постачальника.
5. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен їх усунити за власний рахунок.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Запропонований Учасником товар повинен мати наступні (або кращі) якісні та технічні характеристики , а саме:

*Таблиця 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Відповідність**(Зазначити значення) |
|  | **1 Загальні положення** |
| **1.1** | **Обсяг закупівлі - 2 од.** |  |
| **1.2.** | **Виробник товару** |  |
| **1.3** | **Країна походження товару** |  |

*Таблиця 2*

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Технічні параметри****(Технічні характеристики, які вимагаються Замовником)** | **Технічні характеристики, які пропонуються Учасником**(Зазначити значення) |
| 2.1 | Тип кузову  | вантажопасажирський | *вказати значення* |
| 2.2 | Колісна база  | Середня колісна база 3450 мм  | *вказати значення* |
| 2.3 | Дах  | Середній Н2 | *вказати значення* |
| 2.4 | Кількість місць включаючи водія | 7 | *вказати значення* |
| 2.5 | Повна маса (кг) | 3500 | *вказати значення* |
| 2.6 | Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг) | 2100 | *вказати значення* |
| 2.7 | Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг) | 2000 | *вказати значення* |
| 2.8 | Двигун | DW12 | *вказати значення* |
| 2.9 | Тип | Дизельний | *вказати значення* |
| 2.10 | Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне | *вказати значення* |
| 2.11 | Робочий об’єм (см)  | 2179 | *вказати значення* |
| 2.12 | Ступінь стиснення | 16, 0:1 | *вказати значення* |
| 2.13 | Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв  | 103 (140)3750  | *вказати значення* |
| 2.14 | Макимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв. | 340 (34.67) 1750 | *вказати значення* |
| 2.15 | Екологічний рівень  | Euro 5+ | *вказати значення* |
| 2.16 | Система подачі палива | Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачам та проміжним охолоджувачем | *вказати значення* |
| 2.17 | Система запалювання | за допомогою стиснення | *вказати значення* |
| 2.18 | Привід | на передню вісь | *вказати значення* |
| 2.19 |  Зчеплення | однодискове з гідроприводом вимкнення | *вказати значення* |
| 2.20 | Коробка передач: кількість ступенів | механічне 6 + задня | *вказати значення* |
| 2.21 | Шини | 215/75/16 | *вказати значення* |
| 2.22 | Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг) | 2500 | *вказати значення* |
| 2.23 | Місткість паливного бака (л) | 90 (опціонально 125л) | *вказати значення* |
| 2.24 | Споживання палива WLTP (k/100км) | 8,1-8,7 | *вказати значення* |
| 2.25 | Викиди CO2 WLTP (г/км) | 211-228 | *вказати значення* |
| 2.26 | Максимальна швидкість (км/год) | 150 | *вказати значення* |
| 2.27 | Гальмівна система ABSСистема розподілу гальмівних зусиль EBD | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.28 | Подушка безпеки водія | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.29 | Подушка безпеки пасажирів | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.30 | Роздільна перегородка вантажного відсіку | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.31 | Гідропідсилювач керма | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.32 | Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.33 | Кондиціонер з ручним регулюванням | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.34 | Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.35 | Підлокитник сидіння водія | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.36 | Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.37 | Підголівники сидіння водія та пасажирів | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.38 | Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.39 | Електронна система курсової стійкості | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.40 | Задні датчики паркування | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.41 | Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 1800 | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.42 | Денні ходові вогні | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.43 | Тканинне оздоблення салону | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.44 | Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.45 | Паливний бак 90л | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.46 | Тримач запасного колеса | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.47 | Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.48 | Запасне колесо стандартного розміру | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.49 | Генератор 180А | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.50 | Решітка радіатору | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.51 | Пристрій обмеження швидкості | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.52 | Обігрівач Webasto | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.53 | 4 сидіння на другому ряді сидінь | в комплекті | *вказати значення* |
| 2.54 | Вікна для другого ряду сидінь з відкриваючими квартирками | в комплекті | *вказати значення* |
| **3. Організаційні положення** |  |
| 3.1 | Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження по пробігу, на кузов від наскрізної корозії - 8 років, на лакофарбове покриття кузова – 3 роки | *вказати значення* |

**Примітка:** *У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

**1.Місце поставки товару:** м. Коростень, Житомирська область, вул. Шевченка,8а, Україна, 11500;

**2. Строк поставки товару:** Протягом 10 робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника

**Учасник у складі пропозиції повинен надати:**

* для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, складену згідно таблиць 1 та 2 Додатку №2 тендерної документації.
* копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності;
* сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні;
* підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацію (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору).

Постачальник при поставці автомобіля повинен надати документи для реєстрації товару в Сервісному центрі МВС України.

Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані українською мовою.

Вся технічна документація на машину повинна бути українською мовою.

**Вимоги щодо локалізації**

 Пунктом 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме: ДК 021:2015 ДК 021:2015 34130000-0: Мототранспортні вантажні засоби (Автомобіль для аварійно-монтажних робіт), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує зокрема у 2023 році - 15 відсотків.

 Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у [порядку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861-2022-%D0%BF#n10), встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Таким порядком є Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою КМУ від 2 серпня 2022 р. №861 (із змінами).

 З метою дотримання норм п. 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, ***учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.*** Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням:

<https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15>

 У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.