**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***44220000-8 Столярні вироби Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (Двері металопластикові 1060 х 2030 мм тип 1, Двері металопластикові 1060 х 2030 мм тип 2, Двері металопластикові 850 х 2030 мм, Двері металопластикові 1000 х 2030 мм)***

**Загальні вимоги:**

1. Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.7-130 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», геометричні, фізико-механічні та інші показники, на підтвердження відповідності Учасник надає сертифікати відповідності на профілі ПВХ та сертифікати відповідності на фурнітуру.

2. Профіль та фурнітура з яких буде виготовлятися товар, запропонований Учасником, повинні бути новими та виготовленими не раніш 2022 року і такими, що не були у використанні.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що Профіль та фурнітура з яких буде виготовлятися товар є новими і такими, що не були у використанні.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.*

4. Поставка має бути здійснена автотранспортом Учасника. Строк поставки партії товару – протягом 15-х календарних днів з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.

*На підтвердження зазначеного надається Гарантійний лист від імені Учасника про те що поставка буде здійснюватися автотранспортом Учасника. Строк поставки партії товару – протягом 15 календарних дня з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступній таблиці (або еквівалент, аналог тощо)**

Таблиця №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ДК** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **к-ть** |
|  | 44221200-7 Двері | Двері металопластикові 1060 х 2030 мм тип 1 | шт. | 1 |
|  | 44221200-7 Двері | Двері металопластикові 1060 х 2030 мм тип 2 | шт. | 1 |
|  | 44221200-7 Двері | Двері металопластикові 850 х 2030 мм | шт. | 2 |
|  | 44221200-7 Двері | Двері металопластикові 1000 х 2030 мм | шт. | 1 |
| Разом: | | | | 5 |

*Таблиця №2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Відповідність так/ні** |
| 1 | Двері металопластикові 1060 х 2030 мм тип 1 | Ліве вікривання. Двері глухі без скління, поріг алюмінєвий. Профіль ПВХ дверний повинен забезпечувати високу міцність, монтажна глибина не менше 60 мм, колір – білий, ширина стулки не менше 120 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм.. Фурнітура: Замок одноточковий для вхідних дверей, ручка нажимна. |  |
| 2 | Двері металопластикові 1060 х 2030 мм тип 2 | Праве вікривання. Двері глухі без скління, поріг алюмінєвий. Профіль ПВХ дверний повинен забезпечувати високу міцність, монтажна глибина не менше 60 мм, колір – білий, ширина стулки не менше 120 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм.. Фурнітура: Замок одноточковий для вхідних дверей, ручка нажимна. |  |
| 3 | Двері металопластикові 850 х 2030 мм | Праве вікривання. Двері глухі без скління, поріг алюмінєвий. Профіль ПВХ дверний повинен забезпечувати високу міцність, монтажна глибина не менше 60 мм, колір – білий, ширина стулки не менше 120 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм.. Фурнітура: Замок одноточковий для вхідних дверей, ручка нажимна. |  |
| 4 | Двері металопластикові 1000 х 2030 мм | Праве вікривання. Двері глухі без скління, поріг алюмінєвий. Профіль ПВХ дверний повинен забезпечувати високу міцність, монтажна глибина не менше 60 мм, колір – білий, ширина стулки не менше 120 мм, армування стулки – не менше 2мм, армування рами – не менше 1,5мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм.. Фурнітура: Замок одноточковий для вхідних дверей, ручка нажимна. На висоті 1200 зробити вікриваюче вікно з ручкою, розмір 500х500мм, з боковим вікриванням у протележний бік відкривання двері, (всередину). |  |

* 1. *У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".* **Обгрунтування*****посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* зазначається як приклад, з метою мінімізації ризиків закупівлі товару, який не є ідентичним за описовими, кількісними і технічними характеристиками. У разі надання еквіваленту зазначити повні параметри еквівалента та надати порівняльню таблицю. Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**