**ДОДАТОК 1**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ДК 021:2015 – 31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл**

**(електрообладнання для ремонту ДНС).**

**І. Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлю**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Найменування предмету закупівлі** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Контактор КММ49511 95А 230В/АС3 1NO+1NC  | 16 |
| 2 | Вимикач автоматичний 3р. 100А 25 кА ВА 88-32 | 16 |
| 3 | Контактор КМІ-22510 25А 220В 1НВ УЕК | 30 |
| 4 | Вимикач-роз'єднувач ВРЗ2И-35В31250 250А з'ємна рук.права-ліва | 3 |
| 5 | Сигналізатор рівня рідини САУ-М6 | 5 |

**ІІ. Умови постачання товару**

1. Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника на умовах DDP Склад Перевізника (50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського,43а), відповідно до міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів "ІНКОТЕРМС" в редакції 2020 року.
2. Строк поставки товару - протягом 15 календарних днів від дати замовлення Покупця.

**ІІІ. Загальні вимоги**

1. Продукція повинна бути заводського виготовлення та відповідати технічним вимогам (документації заводу-виробника, ТУ, ДСТУ та інше), що регламентують її виготовлення.
2. Усі запропоновані товари повинні бути новими (не бути такими, що вживалися чи експлуатувалися).
3. Гарантійні зобов’язання: Згідно умов виробника але не менше 12 місяців з моменту поставки та підписання акту приймання-передачі товару.
4. Товар повинен мати відповідне маркування виробника та бути упакований таким чином, щоб виключити псування його в період поставки та зберігання.
5. До складу комплектації продукції обов'язково повинно входити - паспорт та/або заводська інструкція з експлуатації і монтажу.
6. Продукція повинна бути новою, та такою, що не була в експлуатації, випуску не раніше 2021 року- Учасниками надається гарантійний лист.