*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Верстати заточувальні, точильні, код 42630000-1**

**«Металообробні верстати» за ДК 021:2015**

Таблиця

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  товару\* | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару або торговельна марка\*\* | Країна походження  товару\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Верстат точильний | шт | 6 |  |  |
| 2. | Верстат заточувальний | шт | 3 |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **шт** | **9** |  |  |

**Опис:**

товар (за позицією 1) призначений для виконання робіт із заточування та шліфування інструменту, запасних частин;

товар (за позицією 2) призначений для чистових і чорнових обдирних робіт, заточування різального інструменту та деталей із металу.

**Технічні та інші умови**

1. **Основні характеристики товару:**
   1. **За позицією 1:**

| №  з/п | Найменування  характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настільний |
| 2. | Кількість модулів обертання | 2 |
| 3. | Розташування модулів обертання | співвісно |
| 4. | Робочий елемент | круг |
| 5. | Номінальна напруга живлення | 220-230 В |
| 6. | Потужність двигуна | 600 Вт |
| 7. | Тип двигуна | асинхронний |
| 8. | Номінальна швидкість обертів двигуна | \_\_\_\_\_ об/хв *(зазначається учасником номінальна швидкість обертів двигуна, яка повинна бути не менше 2980 об/хв)* |
| 9. | Крутний момент | \_\_\_\_\_ Нм *(зазначається учасником крутний момент, який повинен бути не менше 2,7 Нм)* |
| 10. | Зовнішній діаметр диска | 200 мм |
| 11. | Діаметри посадкового отвору | 32 мм |
| 12. | Товщина диска | 25 мм |
| 13. | Тип обробки | суха |
| 14. | Особливості | з підсвіткою робочої зони |
| 15. | Маса | \_\_\_\_\_ кг *(зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 17,5 кг)* |

* 1. **За позицією 2:**

| №  з/п | Найменування  характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настільний |
| 2. | Кількість модулів обертання | 2 |
| 3. | Розташування модулів обертання | співвісно |
| 4. | Робочий елемент | круг |
| 5. | Номінальна напруга живлення | 220-230 В |
| 6. | Потужність двигуна | 375 Вт |
| 7. | Тип двигуна | асинхронний |
| 8. | Номінальна швидкість обертів двигуна | \_\_\_\_\_ об/хв *(зазначається учасником номінальна швидкість обертів двигуна, яка повинна бути не менше 2850 об/хв)* |
| 9. | Зовнішній діаметр диска | 150 мм |
| 10. | Діаметри посадкового отвору | 12,7 мм |
| 11. | Товщина диска 1 | 25 мм |
| Товщина диска 2 | 40 мм |
| 12. | Тип обробки | з мокрим каменем |
| 13. | Особливості | з підсвіткою робочої зони |
| 14. | Маса | \_\_\_\_\_ кг *(зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 11,5 кг)* |

**2. Комплектація товару (на кожну одиницю товару):**

**2.1. За позицією 1:**

- верстат точильний – 1 шт;

- диски – 2 шт;

- тримач для заготовки – 1 шт;

- захисне скло – 1 шт;

- шестигранний ключ – 1 шт.

**2.2.** **За позицією 2:**

- заточний верстат – 1 шт;

- тримач захисного екрану – 2 шт;

- захисний екран – 2 шт;

- упор – 2 шт;

- комплект кріплення – 2 шт;

- пристрій для правки заточних дисків – 1 шт;

- ємність для охолодження – 1 шт;

- диски – 2 шт.

**3. Умови поставки:**

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_ року *(зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2021 року).*

3.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару згідно з таким переліком: сертифікат якості, технічний паспорт, паспорт, паспорт якості, керівництво/інструкція/настанова/посібник з/по експлуатації/використання(ю), посібник/керівництво користувача, керівництво з/по обслуговування(ю)).*

*У разі якщо вид(и) документу(ів) виробника на товар за окремими позиціями відрізняється(ються), учасником зазначається(ються) відповідний(і) вид(и) документу(ів) за кожною позицією або групою позицій, але, у будь-якому випадку, вид(и) зазначеного(их) документу(ів) повинен(ні) міститися у переліку, наведеному Замовником.*

**4. Гарантійні зобов’язання:**

4.1. Гарантійний строк на товар становить:

* за позицією 1 – \_\_\_\_\_\_ місяців з дати прийняття товару Замовником (*учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 24 місяців з дати прийняття товару Замовником);*
* за позицією 2 – \_\_\_\_\_\_ місяців з дати прийняття товару Замовником (*учасником зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником).*

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

*1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання технічної специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).*

*2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:*

*\* учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;*

*\*\* зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо)* ***або*** *торговельна марка;*

*\*\*\* зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.*

1. *Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*