**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Дрова паливні твердих порід (І група)** |
| Код ДК 021:2015 | **03410000-7 — Деревина** |
| Назва товару | **Дрова паливні твердих порід (І група)****Код ДК 021:2015 - 03410000-7 - Деревина** |
| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | **03418100-4 - Деревина твердих порід** |
| Кількість поставки товару | **Деревина твердих порід – 80 м. куб.** |
| Місце поставки товару  | **23506, Україна, Вінницька область, Жмеринський район село Будне, вулиця Незалежності 2.** |
| Строк поставки товару | **до 15.09.2023 року включно** |
| Технічні характеристики товару | Поділ деревини дров’яної за групами порід:1-а група – дуб, бук, ясень, граб, клен, в’яз, модрина;Деревина дров'яна промислового або непромислового використання повинна відповідати вимогам ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги».- розмір деревини дров’яної по довжині (м) - від 1 до 4 (відхилення ±0,05) - розмір деревини дров’яної по товщині (см) - від 10 до 30.Дрова повинні бути очищені від сучків і гілок, висота сучка що залишилася не повинна перевищувати 10 мм. В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова не повинні бути обгорілі. Дрова можуть бути як з корою, так і без кори.Допускається наявність кори не більше 5 % на 1 м. куб.Вологість свіжозрубаної деревини - 45-50 %, повітряно сухої -20-30. Товар повинен відповідати вимогам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.Технічні, якісні характеристики по предмету закупівлі мають відповідати нормативним актам законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля при виконанні умов Договору із постачання деревини.Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:- доставка товару до місця, навантаження та розвантаження товару, передбаченого цією документацією.Технічні вимоги:1.1. Розміри деревини встановлено:• розмір деревини дров’яної по довжині (м) - від 1 до 4 (відхилення ±0,05);• розмір деревини дров’яної по товщині (см) - від 10 до 30;• граничне відхилення по довжині ± 0,05 м.Дрова розділяють:Для електронного обліку деревини, у тому числі деревини дров’яної промислового походження встановлюється наступний породний поділ:- сосна, ялина, ялиця, модрина, ялівець, тис ягідний та інші хвойні породи;- **дуб, бук, ясен, клен, граб, акація, горіх, каштан, явір та інші твердолистяні породи;**- береза, вільха, осика, тополя, вишня, черешня, груша та інші м’яколистяні породи.Електронний облік деревини дров’яної непромислового використання здійснюється за наступними групами порід:- **перша група – береза, дуб, бук, ясен, граб, клен, модрина;**- друга група – сосна, вільха;- третя група – ялина, кедр, ялиця, осика, липа, тополя, верба. Однорідними є дрова, виготовлені із деревних порід, що віднесені до однієї із груп, змішані – із деревних порід різних груп.Дрова приймають партіями. Партією є будь-яка кількість дров, що оформлена одним документом, що підтверджує відповідність деревини.В документі повинно бути зазначено:• найменування постачальника• місцезнаходження постачальника;• об’єм партії в деревини в щільному обміру (м. куб); при прийманні деревини по масі – маса партії в тонах та вологість деревини;Правила приймання – відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 вересня 2021 року № 621 «Про затвердженняІнструкції з ведення електронного обліку деревини».Партія товару підлягає прийняттю, якщо кількість деревини у партії, є такою що не відповідає даному Стандарту не більше ніж 5 %.Для переведення складових кубічних метрів в щільні використовуються таблиці коефіцієнтів згідно ДСТУ 2034-92 «Відходи деревинні. Загальні технічні умови», ДСТУ 4020-2-2001 та ТУ У 16.1-00994207-005:2018 «Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги».Деревина повинна мати маркування для встановлення походження товару.Постачальник повинен забезпечити поставку товару за адресою, що визначена умовами Договору відповідно нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.При невідповідності товару він підлягає поверненню Постачальнику за його рахунок, та заміні на якісний товар, що відповідає державним стандартам та вимогам Замовника,протягом 5-ти робочих днів.Час фактичної поставки, кількість та періодичність поставки товару Постачальник додатково узгоджує із Замовником не пізніше ніж за 2 дні до моменту фактичної поставки (при необхідності, замовник може вимагати поставку дрібними партіями).Відвантаження Товару зі складу Постачальника, поставка товару та його розвантаження здійснюється транспортом, силами та за рахунок Постачальника. Передоручення поставки іншим виконавцям не допускається. |
| Якість деревини дров’яної | - продукція не повинна бути в попередній експлуатації;- деревина дров’яна має бути очищена від сучків. Допускаються сучки зрізані на висоті не вище 3 см.;- деревина дров’яна може постачатися як в корі, так і без кори;- кривизна, тріщини, хімічні забарвлення, механічні пошкодження деревини дров’яної не лімітується;- деревина дров’яна має бути без зовнішньої порохнявої гнилості. |
| Ціна пропозиції  | Ціна на деревину дров’яну включає в себе:- всі витрати пов’язані із сплатою податків (в т.ч. ПДВ) та зборів.- **транспортні витрати по доставці деревини за місцезнаходженням спеціальної школи.**- здійснення навантажувально -розвантажувальних робіт при поставці деревини дров’яної та інших витрат, визначених законодавством. Витрати Постачальника, пов'язані з пакуванням, маркуванням, транспортуванням, вивантаженням Товару в місці поставки Товару. |
| Умови постачання: | Приймання-передача деревини дров’яної проводиться за кількістю та якістю представниками замовника та постачальника за супровідними документами. Обсяг поставлених деревини дров’яної має відповідати зазначеному у супровідних документах.Навантаження та розвантаження товару здійснюють працівники Постачальника. Всі витрати, пов’язані з доставкою товару, бере на себе Постачальник. При поставці деревини дров’яної, постачальник повинен мати копію протоколу радіаційного дослідження.Поставка Товару здійснюється партіями , що погоджуються Сторонами в залежності від фактичної потреби Замовника, на підставі заявок. Заявка з відповідною інформацією щодо поставки відповідної партії Товару подається Замовником на електронну адресу Постачальника та вважається отриманою Постачальником з моменту направлення її Замовником на електронну адресу Постачальника. Поставка партії Товару повинна здійснюватися Постачальником не пізніше 72 годин з моменту одержання відповідної Заявки Замовника. |

Замовник залишає за собою право зменшити кількість товару після укладання договору у разі зменшення бюджетного фінансування та враховуючи реальні потреби.

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, вказаним у специфікації, національним стандартам та технічним умовам виробників, вимогам чинних нормативних правових актів у галузі охорони праці, а також безпеки для життя і здоров’я споживачів, навколишнього природного середовища. Учасник в пропозиції надає документ(ти), що підтверджує(ють) походження товару, якість та безпеку, а саме: сертифікат або декларація виробника (постачальника) про безпечність.

Інформація про основні споживчі (технічні) характеристики Товару доводиться до відома Покупця у супровідній документації, що додається Постачальником до кожної партії продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятним для окремих видів продукції, з обов’язковим зазначенням найменування продукції, дати виготовлення, товарного знаку, артикулу, моделі, марки, ґатунку, найменування нормативного документа, вимогам якого повинен відповідати товар, найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість Постачання товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**