**Капітальний ремонт існуючого підвального приміщення трьохповерхової будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття за адресою: м.Ічня, вул.Ковалівка,6**

**Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи.**

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 3 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм | шт | 1 |  |
| 4 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 29 |  |
| 5 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600x600 мм | шт | 1 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 7 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |
| 8 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 2 |  |
| 9 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 1 |  |
| 10 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 | комплект | 4 |  |
| 11 | Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного , сирени сигнальної ПВСС | шт | 3 |  |
| 12 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 38 |  |
| 13 | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2 | шт | 54 |  |
| 14 | Світильник для ламп розжарювання світловий настінний покажчик | шт | 12 |  |
| 15 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 17 |  |
| 16 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 22 |  |
| 17 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 10 |  |
| 19 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 14 |  |
| 20 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 32 |  |
| 21 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 м м2 в труби | м | 12 |  |
| 22 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 14 |  |
| 23 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 м м2 в труби | м | 28 |  |
| 24 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 2017 |  |
| 25 | Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній | шт | 1 |  |
| 26 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 1 |  |
| 27 | Демонтаж щитків | шт | 1 |  |
| 28 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 35 |  |
| 29 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 25 |  |
| ЗО | Демонтаж схованої електропроводки | м | 500 |  |
| 31 | Навантаження сміття вручну | т | 0,163 |  |
| 32 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,163 |  |