Капітальний ремонт існуючого підвального приміщення трьохповерхової будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Ічнянська міська лікарня» Ічнянської міської ради з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття за адресою: м. Ічня, вул.Ковалівка,6.

Локальний кошторис на будівельні роботи 02-01-01 на загальнобудівельні роботи

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | м3 | 1,4 |  |
| 2 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій стояками | м | 8,4 |  |
| 3 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,10151 |  |
| 4 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,13815 |  |
| 5 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 10,63 |  |
| 6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10,63 |  |
| 7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 10,63 |  |
| 8 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,2 |  |
| 9 | Улаштування перемичок із металевих кутиків | т | 0,01928 |  |
| 10 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,46 |  |
| 11 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |
| 12 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 2,544 |  |
| 13 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 3,43 |  |
| 14 | Виготовлення м/конструкцій каркасів | т | 0,27874 |  |
| 15 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 16,7 |  |
| 16 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 139,7 |  |
| 17 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,3 |  |
| 18 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 38 |  |
| 19 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 4,25 |  |
| 20 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | м2 | 11,2 |  |
| 21 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 11,2 |  |
| 22 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | м2 | 11,2 |  |
| 23 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 2,4 |  |
| 24 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі | м | 22,5 |  |
| 25 | (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону | м2 | 9,4 |  |
| 26 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 45,8 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 36,6 |  |
| 28 | Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 9,2 |  |
| 29 | Перевезення грунту до 30 км | т | 14,72 |  |
| ЗО | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм | м3 | 1.1 |  |
| 31 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм] | м3 | 10,89 |  |
| 32 | Виготовлення сітки С-1 | т | 0,32856 |  |
| 33 | Виготовлення сітки С-2 | т | 0,60764 |  |
| 34 | Улаштування основи під фундаменти | м3 | 1,7 |  |
| 35 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 2,16 |  |
| 36 | Виготовлення сітки С-3 | т | 0,1243 |  |
| 37 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 32,2 |  |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1м2 до7 шт  до 7 шт | м2 | 10,35 |  |
| 39 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,4 |  |
| 40 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 29,9 |  |
| 41 | Прибивання по стінах маячних рейок | м | 59,8 |  |
| 42 | Грунтування поверхні стін грунтовкою | м2 | 29,9 |  |
| 43 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | м2 | 29,9 |  |
| 44 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 29,9 |  |
| 45 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 2,5 |  |
| 46 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,19435 |  |
| 47 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,8 |  |
| 48 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 5,8 |  |
| 49 | Монтаж дрібних металоконструкцію вагою до 0,5 т | т | 0,19435 |  |
| 50 | Улаштування з листової сталі козирків над ганками | м2 | 16,6 |  |
| 51 | Монтаж стальних планок | м | 12,3 |  |
| 52 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 8,3 |  |
| 53 | Установлення поручнів на сходових площадках | м | 13,2 |  |
| 54 | Улаштування протиковзних смуг | м | 3 |  |
| 55 | (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону | м2 | 9,4 |  |
| 56 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 65,2 |  |
| 57 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 36,6 |  |
| 58 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 28,6 |  |
| 59 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 45,76 |  |
| 60 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм | м3 | 1,1 |  |
| 61 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм] | м3 | 10,89 |  |
| 62 | Виготовлення сітки С-1 | т | 0,32856 |  |
| 63 | Виготовлення сітки С-2 | т | 0,60764 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | Улаштування основи під фундаменти | м3 | 1,7 |  |
| 65 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 2,16 |  |
| 66 | Виготовлення сітки С-3 | т | 0,1243 |  |
| 67 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 32,2 |  |
| 68 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 10,35 |  |
| 69 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,4 |  |
| 70 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 29,9 |  |
| 71 | Прибивання по стінах маячних рейок | м | 59,8 |  |
| 72 | Грунтування поверхні стін грунтовкою | м2 | 29,9 |  |
| 73 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | м2 | 29,9 |  |
| 74 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 29,9 |  |
| 75 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7шт | м2 | 2,5 |  |
| 76 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,19435 |  |
| 77 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5,8 |  |
| 78 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 5,8 |  |
| 79 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,19435 |  |
| 80 | Улаштування з листової сталі козирків над ганками | м2 | 16,6 |  |
| 81 | Монтаж стальних планок | м | 12,3 |  |
| 82 | Улаштування з листової сталі примикань до кам’яних стін | м | 8,3 |  |
| 83 | Знімання дверних полотен | м2 | 11,7564 |  |
| 84 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 85 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 18,9 |  |
| 86 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 26,88 |  |
| 87 | Монтаж металевих дверних блоків | т | 1 |  |
| 88 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 75 |  |
| 89 | Установлення табличок | шт | ЗО |  |
| 90 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 13 |  |
| 91 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | м3 | 94,9 |  |
| 92 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 94,9 |  |
| 93 | Перевезення ґрунту до 30 км  ТИП 1 | т | 151,84 |  |
| 94 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 42,934 |  |
| 95 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 42,934 |  |
| 96 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 429,34 |  |
| 97 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 429,34 |  |
| 98 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 429,34 |  |
| 99 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]  ТИП 2 | м2 | 31,47 |  |
| 100 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 7,024 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | Улаштування підстильного шару бетонного | мЗ . | 7,024 |  |
| 102 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 70,24 |  |
| 103 | Улаштування горизонтальної гідроізоляції | м2 | 70,24 |  |
| 104 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 70,24 |  |
| 105 | Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів більше 202 мм | отвір | 10 |  |
| 106 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS до 600мм | отвір | -2 |  |
| 107 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS до 500мм | отвір | -5 |  |
| 108 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS до 400мм | отвір | -3 |  |
| 109 | Пробивання отворів 450x450мм у цегляних перегородках 120мм вручну | мЗ | 0,49 |  |
| 110 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 20 |  |
| 111 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | мЗ | 0,304 |  |
| 112 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | мЗ | 0,76 |  |
| 113 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | мЗ | 3,4 |  |
| 114 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | мЗ | 2,8 |  |
| 115 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | мЗ | 0,6 |  |
| 116 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 0,96 |  |
| 117 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | мЗ | 0,3 |  |
| 118 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | м | 4,9 |  |
| 119 | Гідравлічне випробування трубопроводів водопостачання | м | -4,9 |  |
| 120 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм | м | 4,9 |  |
| 121 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | мЗ | 0,45 |  |
| 122 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками  БЕТОННА ПЛИТА ПІД ВЕНТШАХТИ | м2 | 4,5 |  |
| 123 | Улаштування підстильного шару щебеневого | мЗ | 0,31 |  |
| 124 | Виготовлення сітки С-1 | т | 0,05916 |  |
| 125 | Улаштування підстильного шару бетонного | мЗ | 0,6 |  |
| 126 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,05916 |  |
| 127 | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м | мЗ | 4,1 |  |
| 128 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 8,55 |  |
| 129 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроїзоляції | м2 | 1,69 |  |
| 130 | Улаштування перемичок із металевих кутиків | т | 0,0052 |  |
| 131 | Виготовлення сітки С-1 | т | 0,0441 |  |
| 132 | Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | мЗ | 0,27 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 133 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари | м2 | 2,3 |  |
| 134 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см  ФУНДАМЕНТИ ПІД РОЗШИРЮВАЛЬНІ КАМЕРИ | м2 | 5,2 |  |
| 135 | Виготовлення сітки С-1 | т | 0,07816 |  |
| 136 | Улаштування підстильного шару бетонного | мЗ | 0,8 |  |
| 137 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,07816 |  |
| 138 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг  СТІНИ | т | 0,000504 |  |
| 139 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2  ТИП 1 | м2 | 150,8 |  |
| 140 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 203,4 |  |
| 141 | Прибивання по стінах маячних рейок | м | 406,8 |  |
| 142 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт  ТИП 2 | м2 | 203,4 |  |
| 143 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 69,23 |  |
| 144 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 692,3 |  |
| 145 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  УКОСИ | м2 | 692,3 |  |
| 146 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 3,9 |  |
| 147 | Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 39 |  |
| 148 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  СТЕЛЯ | м2 | 39 |  |
| 149 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від набілу | м2 | 484,5 |  |
| 150 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 484,5 |  |
| 151 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 484,5 |  |
| 152 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 484,5 |  |
| 153 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,3771 |  |
| 154 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,48 |  |
| 155 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 8,48 |  |
| 156 | Монтаж металоконструкцій вагою до 1 т | т | 0,3771 |  |
| 157 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 7,6 |  |
| 158 | Виготовлення конструкцій воріт | т | 0,08642 |  |
| 159 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,22 |  |
| 160 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 2,22 |  |
| 161 | Монтаж металевих воріт | т | 0,08642 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей висотою до 2,2 м (панелі зі зварною сіткою) ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА | м | 13,6 |  |
| 163 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | мЗ | 2,61 |  |
| 164 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | мЗ | 2,61 |  |
| 165 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 4,176 |  |
| 166 | Улаштування основи під фундаменти | мЗ | 0,58 |  |
| 167 | Улаштування підстильного шару щебеневого | мЗ | 0,87 |  |
| 168 | Виготовлення сітки С-1 | т | 0,0721 |  |
| 169 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 10 (М150), крупність заповнювача 20-40мм/ | мЗ | 1,74 |  |
| 170 | Розбирання монолітних бетонних покриттів | мЗ | 2,1 |  |
| 171 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | мЗ | 4,2 |  |
| 172 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | мЗ | 4,92 |  |
| 173 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | мЗ | 4,92 |  |
| 174 | Улаштування підстильного шару бетонного | мЗ | 0,492 |  |
| 175 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 49,2 |  |
| 176 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 51,2 |  |
| 177 | Навантаження сміття вручну | т | 27,744 |  |
| 178 | Перевезення сміття до 30 км | т | 27,744 |  |