ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник генерального директора

з господарчих та соціальних питань В. о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сергій ФЕДОРЕЦЬ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віталій СИДОРЧЕНКО

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024рік «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 рік.

**Технічне завдання**

**на придбання центрифуги пральної промислової ЦП255(або аналог)**

**для ВП «Шахтоуправління « Новодонецьке » ДП «Добропіллявугілля-видобуток»**

1. **Найменування і область застосування**
   1. **Найменування виробу і його умовне позначення:**
   2. **Область використання:**

- Для забезпечення віджиму спецодягу працівників ш. « Новодонецька»

Відомості необхідні при підготовці тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника: Заступник директора з господарських та соціальних питань ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. « Новодонецька» - Олег Кривий

е-mail: [KrivoyOI@dvv.dn.ua](mailto:KrivoyOI@dvv.dn.ua) моб. тел.050-959-4461;

**2. Технічні та функціональні вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технічні вимоги  **центрифуга пральна промислова** | | |
| Завантажувальна маса, не менше | кг | 25 |
| Остаточна вологість | % | 50 |
| Продуктивність, не менше | кг/год | 150 |
| Об′єм барабана, не менше | л | 145 |
| Швидкість віджимання, не менше | об/хв | 1500 |
| Час циклу, не більше | хв | 5,2 |
| Фактор розподілення при віджимі | G | 885 |
| Габаритні розміри | | |
| ширина | мм | 1062 |
| глибина | мм | 868 |
| Висота, не більше | мм | 955 |
| маса | кг | 254 |
| Потужність двигуна | кВт | 3,0 |
| Питома витрата електроенергії, кВт.год/кг | кВт | 0,01 |
| Напруга електромережі | В (50 Гц) | 380 |
| Конструкція та матеріали | | |
| Тип завантаження | | Верхній |
| Матеріал виготовлення ротору | | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал виготовлення зовнішнього кожуха | | Нержавіюча сталь AISI 430 |
| Керування машини | | |
| Вид керування - автоматичний | | |
| Прямий привід | | |
| Керування двигуном відбувається за допомогою частотного перетворювача | | |
| Плавний розгін і гальмування | | |
| Автоматичне гальмування після завершення циклу | | |
| Автоматичне гальмування при неправильній розкладці білизни | | |

**Кваліфікаційні вимоги:**

1. Термін гарантії – не менше 2 років.

2. У комплект поставки входить технічна документація на обладнання, а саме:

- Формуляр з печаткою заводу виробника;

- Керівництво по експлуатації, призначене для вивчення технічного пристрою, правил експлуатації і технічного обслуговування;

3. Креслення узгоджуються з Замовником.

В.о. директора

ВП «ШУ «Новодонецьке»

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Ігор МАЛЯНЧУК

Заступник директора з соціальних та

господарських питань

ВП «ШУ«Новодонецьке»

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Олег КРИВИЙ