ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник генерального директора

з господарчих та соціальних питань В. о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сергій ФЕДОРЕЦЬ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віталій СИДОРЧЕНКО

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024рік «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 рік.

**Технічне завдання**

**на придбання машинки пральної СТ501( або аналог)**

**для ВП «Шахтоуправління « Новодонецьке » ш. « Новодонецька »**

1. **Найменування і область застосування**
   1. **Найменування виробу і його умовне позначення:**
   2. **Область використання:**

- Для забезпечення прання та санітарної обробки спец одягу працівників ш. «Новодонецька»

Відомості необхідні при підготовці тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника: Заступник директора з господарських та соціальних питань ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ш. «Новодонецька» - Олег Кривий

е-mail: [KrivoyOI@dvv.dn.ua](mailto:KrivoyOI@dvv.dn.ua) моб. тел.050-959-4461;

**2. Технічні та функціональні вимоги:**

|  |  |
| --- | --- |
| Технічні вимоги  **машинка пральна СТ501** | |
|  | Значення |
| Завантажувальна маса, кг, не менше | 50 |
| Продуктивність, кг/час, не менше | 50-60 |
| Частота обертання (при віджиманні), об/хв, не менше | 150 |
| Фактор G, не менше | 10 |
| Остаточна вологість, %, не більше | 110 |
| Вид нагівання води | електричний |
| Вид керування процесами прання та віджиму | автоматичний |
| Кількість программ, не менше | 45 |
| Кількість вільно програмованих программ, не менше | 9 |
| Тривалість циклу, хв | 40-60 |
| Геометричний об'єм внутрішнього барабана, дм3, не менше | 540 |
| Діаметр завантажувального люка, мм, не менше | 570 |
| Кут відкривання завантажувального люка | 180° |
| Тип завантаження білизни | фронтальний |
| Напруга електромережі, В | 380 |
| Тиск води, МПа | 0,2-0,4 |
| Температура нагрівання води, °С, max, не менше | 98°С |
| Потужність привідних електродвигунів, кВт, не більше | 2,2 |
| Номінальна потужність нагрівачів, кВт, не менше | 45 |
| Габаритні розміри, мм (не більше): | довжина |
| ширина | 1150 |
| висота | 1700 |
| Висота завантаження білизни, не менше | 650 |
| Матеріал виготовлення | Нержавіюча сталь  (бочка, барабан, задня стінка барабана, завантажувальний люк, облицювання, ящик для порошку, змінна втулка сальникового ущільнення, електроклапан зливу, труби для зливу миючого розчину) |
| Обов´язкова можливість багаторазового вільного перепрограмування зі змінами параметрів: температури миючого розчину, тривалості попереднього та додаткового прання, основного прання, кількості і тривалості полоскань, рівня води | |
| Контроль мото-годин (для визначення термінів проведення ТО і контролю несанкціонованої прання) | |
| Автоматична зміна кількості набору води в залежності від обраного рівня завантаження машини | |
| Привід двигуна відбувається за допомогою частотного перетворювача | |
| Можливість зміни обертів прання і віджиму | |
| Функція автоматичного охолодження миючого розчину перед зливом до безпечної температури, що виключає пошкодження пластикової каналізації | |
| Захист від включення сухого ТЕНа | |
| Можливість відключення ТЕНів індивідуально за допомогою автоматичного вимикача в силовій шафі (для випадків коли не вистачає потужності живлення) | |

**Кваліфікаційні вимоги:**

1. Термін гарантії – 2 роки.

2. У комплект поставки входить технічна документація на обладнання, а саме:

- Формуляр з печаткою заводу виробника;

- Керівництво по експлуатації, призначене для вивчення технічного пристрою, правил експлуатації і технічного обслуговування;

3. Креслення узгоджуються з Замовником.

В.о. директора

ВП «ШУ «Новодонецьке»

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Ігор МАЛЯНЧУК

Заступник директора з соціальних та

господарських питань

ВП «ШУ«Новодонецьке»

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Олег КРИВИЙ