**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** **Заготовки дорожніх знаків з кріпленнями, код ДК 021:2015-34920000-2  Дорожнє обладнання (номенклатурна позиція - 34928471-0 Матеріали для виготовлення дорожніх знаків і вказівників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.  | Обсяг закупівлі згідно Таблиці 1 «Опис товару для постачання» |  |
| 1.2. | Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам згідно ДСТУ 4100:2021. |  |
| 1.3. | Вимоги:Матеріал: *Сталь оцинкована (*напилення цинку min 275 г/м2), товщина: не менше 0,7 мм.*Краї знаку* для зміцнення конструкції повинні мати подвійний загин по периметру сталі: 15-20 мм – перший загин, min 8мм – другий. Форма загину повинна давати можливість приєднувати універсальні оцинковані кріплення з допомогою болтів min М8.Зворотний бік заготовки знаку покривається антикорозійною фарбою сірого кольору, RAL 7042 (або еквівалент) (коефіцієнт люмінесценції 0,08-0,10). Товщина порошкового напилення не менше 0,06 мм. Конструкція кріплення повинна забезпечувати монтаж знаку на стійки діаметром від 57 мм до 76 мм (товщина стінки стійки не менше 3,5 мм), унеможливлювати його пересування чи поворот, дозволяти легко демонтувати знак на протязі всього терміну експлуатації. Кріплення повинно виготовлятись з оцинкованої сталі товщиною min3 мм (товщина напилення 0,08 мм). Для з’єднання кріплень з металевою основою та стійкою повинні застосовуватись оцинковані болти, гайки, шайби min М8. |  |
| 1.4 | Товар має бути новий, без попередньої експлуатації, без дефектів, неуживаним, з датою виробництва не раніше 2022 року та постачатись в оригінальній упаковці заводу-виробника з оригінальним кодом згідно каталогу запасних частин виробника. Кожна упакована частина Товару, що є предметом поставки, повинна мати маркування на тарі, упаковці або бирці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами. Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання товару можна було переконатися, що товар є новим, раніше не перебував у використанні у постачальника і (або) у третіх осіб), не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню. Упаковка не повинна містити розтинів, вм'ятин, порізів, деформації. |  |
| 1.5 | Учасник гарантує, що якість Товару, який закуповується згідно переліку у Таблиці 1 «Опис товару для постачання» відповідає вимогам Замовника, сертифікатам якості виробника, санітарно-гігієнічним нормам та іншій документації, яка встановлює якість товару. |  |
| 1.6 | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. |  |

*2.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Місце поставки товару – **29016, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе 14/1** |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару.Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника. |  |
| 2.4. | Умови поставки - окремими дрібними партіями від однієї одиниці або повністю (однією партією) відповідно до замовлень Замовника. |  |
| 2.6. | Строк поставки: **протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати заявки Замовника.**Замовлення подається Замовником шляхом електронної пошти, факсом, у телефонному режимі або іншим доступним засобом зв‘язку. |  |

***Примітка:***

*Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |

*Таблиця 1*

*Опис товару для постачання*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва товару** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Товщина сталі** | **Підтвердження вимог учасником** |
|  | Заготовка трикутна 900 | шт | 200 | 0,7 |  |
|  | Заготовка трикутна 1200 | шт | 20 | 1,00 |  |
|  | Заготовка квадратна 700\*700 | шт | 200 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 500\*670 | шт | 50 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 700\*870 | шт | 50 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 600\*900 | шт | 200 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 350\*700 | шт | 200 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 350\*1050 | шт | 100 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 700\*1050 | шт | 200 | 0,7 |  |
|  | Заготовка прямокутна 700\*1400 | шт | 200 | 1,0 |  |
|  | Заготовка прямокутна 700\*1500 | шт | 100 | 1,0 |  |
|  | Заготовка прямокутна 900\*900 | шт | 200 | 1,0 |  |
|  | Заготовка прямокутна 1220\*1820 | шт | 25 | 1,0 |  |
|  | Заготовка прямокутна 500\*2250 | шт | 25 | 1,0 |  |
|  | Заготовка кругла Ø700 | шт | 200 | 0,7 |  |
|  | Заготовка квадратна 250\*250 | шт | 20 | 0,7 |  |
|  | Заготовка квадратна 350\*350 | шт | 60 | 0,7 |  |
|  | **Всього:** | **х** | **2050** | х |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |