**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю товару:**

**ДК 021:2015:34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (Причеп тракторний самоскидний 2 ТСП-6)** або еквівалент

1.Товар, що є предметом закупівлі, його складові частини та встановлене на ньому обладнання повинні бути новими (не раніше 2022 року виготовлення) і такими, що не були у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам та законодавству України щодо показників якості такого виду товарів.

3. Матеріали, використані для виготовлення товару, повинні бути якісними, мати належну обробку, високу якість технічного виконання.

4. Товар, що пропонується до постачання, не повинен знаходитись під заставою або під арештом.

5. Гарантійний термін експлуатації товару: не менше 12 місяців.

6. Учасник гарантує обслуговування, ремонт товару та заміну його комплектуючих протягом гарантійного терміну експлуатації.

7. Учасник повинен в момент поставки товару представити усі необхідні документи для реєстрації у відповідних реєстраційних органах.

8. Цінова пропозиція враховує витрати на транспортування до місця поставки Замовника, сплату податків (інших обов`язкових платежів, зборів).

9. Учасник погоджується, що в разі, якщо товар, який представляється на торги, не відповідає технічним вимогам, тендерна пропозиція такого Учасника буде відхилена.

10. Технічні та якісні характеристики товару, що пропонується до постачання, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що пропонується до постачання, повинен відповідати вимогам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», технічних регламентів, діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі, та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

11. Вартість доставки включена в вартість товару.

Переможець разом із поставкою товару повинен надати:

- оригінал інструкції (керівництва) з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах;

- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації виробництва (вимога є обов’язковою відповідно до п. 13 постанови КМУ від 02.08.2022 № 861).

*Якщо у назві предмету закупівлі, зазначеного у даній ТД, є посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такі найменування товару слід читати у редакції: «або еквівалент».*

*У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає: порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТРАКТОРНИЙ ПРИЧЕП 2ТСП-6 | Технічні вимоги Замовника | Показники товару, що пропонуються Учасником |
| Причеп | Новий, 2023 року випуск |  |
| Повна маса, кг | 6000/6250 |  |
| Максимальна вантажопідйомність, кг | 4500 |  |
| Максимальна можлива швидкість руху | 40 км/год |  |
| Кузов місткістю з 2-х ярусними бортами | 10м 3 |  |
| Висота платформи, мм | 1150 |  |
| Габарити причепа ДхШхВ, мм | 5970\*2245\*2500 |  |
| Габарити кузова ДхШхВ, мм з 1 ярусом бортів | 4200х2245х600 |  |
| Габарити кузова ДхШхВ, мм з 2 ярусами бортів | 4200х2245х1300 |  |
| Висота надставних бортів, мм | 700 |  |
| Дорожній просвіт, мм | 350 |  |
| Кут підйому платформи назад | 49 градусів |  |
| Кут підйому платформи на сторону | 45 градусів |  |
| Розвантажується з | 3 сторін |  |
| Підвіска ресорна |  |  |
| Поворотний круг 4-тонний |  |  |
| Вісь, шт | 2 |  |
| Присутні борти змінного типу |  |  |
| Функціонування забезпечується при використанні трактора типу | 0,9 і вище |  |
| Тип гальмівної системи | Одноконтурна, пневматична |  |
| Власна вага з 2 ярусами бортів | 1750кг |  |
| Шини | 10,0/75/15,3 |  |
| Електросистема 12В |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн.** | **Вартість з ПДВ, грн.** |
| Причеп, напівпричепи та пересувні контейнери  (Причеп тракторний 2ТСП-6) | шт | 2 |  |  |
| **Всього без ПДВ:** | | | |  |
| **ПДВ:** | | | |  |
| **ВСЬОГО з ПДВ:** | | | |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника**