**Перелік змін до Тендерної документації:**

 **У Додатку №2 до тендерної документації п.5 Технічні вимоги викладено в новій редакції:**

5.Технічні вимоги:

***Металодетектор Vallon VMC-4*** [***(або еквівалент)***](https://www.dzo.com.ua/plans/24914442)***:***

Призначення:
Міни : Призначений для пошуку мін. Прилад спрацьовує завдяки своїй високій чутливості по відношенню до мін з мінімальним вмістом металу.
IED : призначений для пошуку об'єктів з низькою електропровідністю, а також типових компонентів саморобних вибухових пристроїв (проводи, кабелі).

Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Датчик | Рамка 27,3±8х12±9 см |
| Аварійний сигнал | Оптичний/акустичний/вібрація |
| Ступінь захисту від води | IP68 (5м, 1 год при 20°С)Пошукова рамка (додатково 1м, 8 год при 20°С) |
| Пакувальні розміри | Сумка – стандарт 28,5±11х12,2±4х6,5±2 смВаліза 36,5±11х30±4х15,5±2 см |
| Вага | Детектор із стандартною батареєю – 1,41±1 кгДетектор у сумці – 1,51±1,5 кгДетектор у валізі – 3,55±1,5 кг |
| Батареї/Акумулятор | алкалінові батареї нікель-металогідридні акумулятори (NiMH)  |
| Тривалість заряду | Алкалінові батареї – 7 годNiMH-акумулятори– 12 год |

 Комплектація:

Пакет "Базовий"
Металодетектор VMC4, сумка для транспортування, адаптер, алкалінові батареї, нікель-металогідридні акумулятори (NiMH), зарядний пристрій, інструкція з експлуатації, коротка інструкція з експлуатації

 **П.п. 1.1. Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції викласти в новій редакції:**

* 1. *Кінцевий строк подання тендерних пропозицій* *до 00:00 годин 21 березня 2023 року*