**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Поточний ремонт конференц -зали в адміністративній будівлі (виконавчого комітету Ніжинської міської ради) за адресою: площа імені Івана Франка,1, м. Ніжин, Чернігівська область (код за ЄЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Виконавець має надати послуги, згідно з переліком, наведеним у таблиці № 1 за адресою: площа імені Івана Франка,1, м. Ніжині, Чернігівська область Україна, 16600.

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, зазначена в Технічному завданні, містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території адміністративної будівлі Замовника, розташованої за адресою: м. Ніжин, площа імені Івана Франка, 1, Чернігівська область з оформленням протоколу (Акту) обстеження за підписом обох сторін.

|  |
| --- |
| Під час огляду, для ознайомлення, буде надано проект-візуалізацію до Поточного ремонту конференц-зали в адміністративній будівлі (виконавчого комітету Ніжинської міської ради) за адресою: площа імені Івана Франка,1, м. Ніжин, Чернігівська область.**А К Т****попереднього обстеження об’єкта****Поточний ремонт конференц -зали в адміністративній будівлі (виконавчого комітету Ніжинської міської ради) за адресою: площа імені Івана Франка,1, м. Ніжин, Чернігівська область (код за ЄЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)** |
|  |  |
| « |  | » |  | 2023 року | м. Ніжин |
|  |  |  |  |  |  |
| Комісія у складі |  |
|  |
| (назва уповноважених осіб Учасника та Замовника) |
|  |
| Провели обстеження об’єкта **Поточний ремонт конференц -зали в адміністративній будівлі (виконавчого комітету Ніжинської міської ради) за адресою: площа імені Івана Франка,1, м. Ніжин, Чернігівська область (код за ЄЗС ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**, що є предметом закупівлі,за адресою : **площа імені Івана Франка,1, м. Ніжин, Чернігівська область** |
|  |  |  |  |  |  |
| Опис обстеження комісією: |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Висновки обстеження: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| (назва Учасника) |  | (підпис) |  | (ПІБ представника) |
|  |  |  |  |  |
| (назва Замовника) |  | (підпис) |  | (ПІБ представника) |

У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, зазначена в Технічному завданні, містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі **«або еквівалент».**

В складі тендерної пропозиції надати інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, встановлені замовником у Технічному завданні, а саме:

1) дефектний акт;

2) договірна ціна та зведений кошторисний розрахунок;

3) локальні кошториси;

4) підсумкова відомість ресурсів.

**В складі тендерної документації надати достовірну інформацію про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.**

Виконавець надає послуги відповідно до умов тендерної документації, будівельних норм та правил, із застосуванням виробів та матеріалів, що відповідають державним стандартам України.

**Виконавець несе персональну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».**

Надійність і якість на окремі види наданих послуг визначаються згідно з діючим законодавством.

Вартість тендерної пропозиції включає усі витрати Виконавця, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій та прибуток, який Виконавець планує одержати при виконанні договору. **Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, який містить згоду з порядком формування ціни тендерної пропозиції.**

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

 Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі Настанова), відповідно до технічного завдання (Додаток 2 до тендерної документації).

*Таблиця 1*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА**

**КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБІТ**

на поточний ремонт конференц -зали в будівлі за адресою: площа імені Івана Франка,1, м. Ніжин, Чернігівська область

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам’яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |   |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 2 |   |
| 3 | (Демонтаж) Облицювання внутрішніх стін,гіпсокартоном ( короб ) | м2 | 73,08 |   |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 7,5 |   |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель (тимчасовий ) | м2 | 10,1 |   |
| 6 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі (тимчасовий ) | м2 | 93,2 |   |
| 7 | Демонтаж кондиціонеру. | шт | 1 |   |
| 8 | (Демонтаж) Установлення декоративної решітки. | грати | 3 |   |
| 9 | Заміна мармурових підвіконних плит в кам’яних стінах | м2 | 4,46 |   |
| 10 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 5,52 |   |
| 11 | Грунтування укосів. | м2 | 5,8 |   |
| 12 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою ( 2 раза) | м2 | 5,8 |   |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,8 |   |
| 14 | Улаштування коробу на металевому однорядномукаркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в одиншар . | м2 | 24 |   |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 10,1 |   |
| 16 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 85,6 |   |
| 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 8 |   |
| 18 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 7 |   |
| 19 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води | к-т | 1 |   |
| 20 | Установлення змішувачів | шт | 1 |   |
| 21 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 900 |   |
| 22 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 900 |   |
| 23 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги | м | 875 |   |
| 24 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 втруби | м | 875 |   |
| 25 | Прокладання декаративного освітлення. | м | 25 |   |
| 26 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 втруби | м | 25 |   |
| 27 | Монтаж ліхтаря для ламп розжарювання ( трековисвітильники ) | шт | 40 |   |
| 28 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламппонад 2  до 4 шт | шт | 26 |   |
| 29 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних | шт | 4 |   |
| 30 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 23 |   |
| 31 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюпонад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |   |
| 32 | Грунтування стін. | м2 | 149 |   |
| 33 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 149 |   |
| 34 | Грунтування стін. | м2 | 149 |   |
| 35 | Просте фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по штукатурці тазбірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 149 |   |
| 36 | Декоративне олійне оздоблення поверхонь стін | м2 | 149 |   |
| 37 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 7,5 |   |
| 38 | Грунтування стяжки. | м2 | 7,5 |   |
| 39 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 7,5 |   |
| 40 | Виготовлення металевого каркасу ( опор меблевихшафок та лав ) | т | 0,41 |   |
| 41 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,55 |   |
| 42 | Очищення приміщень від сміття | т | 3 |   |
| 43 | Навантаження сміття вручну | т | 3 |   |
| 44 | Перевезення сміття до 5 км | т | 3 |   |