



**Код ДК 021:2015 - 31151000-9 - Статичні перетворювачі**: (Стабілізатор напруги Volter™-18 С /або еквівалент ) -3 шт

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Тип | електронний тірісторний | | Фазність | одна фаза | | ККД, % | 98 | | Вхідний діапазон | 125-265 В | | Швидкодія, мс | 20 | | Рівень шуму, дБ | 34-40, в залежності від навантаження | | Максимальний струм, А | 80 | | Максимальна потужність, кВт | 18 | | Охолодження | природне | | Спосіб монтажу | на стіну/на підлогу | | Макс. мощность при Umin, кВт | 10 | | Вихідна напруга | 220 В | | Відключення при Umin | 115 В | | Відключення при Umax | 275 В | | Точність стабілізації | +6,5 -6,5% | | Кількість ступенів | 9 | | Затримка включення | 4,5-7,5 с | | Крок стабілізації | 15,5 В | | Габарити (ВхШхГ), мм | 650 х 420 х 190 | | Маса, кг | 51 | | Отключение в транзите | 260±5 В | | Клас захисту | IP20 | | Вологість, не більше | 40…80% | | Колір | світло-сірий | | Гарантія | ДОВІЧНА | | Температурний діапазон | Робочий діапазон від плюс 1°С до 40°С в закритому приміщенні | | |  |
|  |  | |

**Технічні вимоги та порядок постачання товару:** 1.Якість товару: учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів. 2. Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації. Дата виготовлення 2022 – 2023 рік. 3. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.4. До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.  *Примітка: Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі надання учасником еквіваленту – він має надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в Таблиці 1 (обов’язково зазначається виробник, модель та артикул для можливості перевірки запропонованого товару технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію).*

*«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось» Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*