**ДОДАТОК 4**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**видатки благоустрою населених пунктів, а саме металева конструкція (флагшток)**

згідно ДК 021:2015 код класифікатора «35820000-8 Допоміжне екіпірування»

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

 *В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

1. **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**
	1. **Основні характеристики металевої конструкці (флагштоку)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимоги**  | **замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| Висота | 15 метрів: нижній сегмент – 6 метрів;середній сегмент – 4 метри;верхній сегмент – 5 метрів |  |
| Діаметр щогли | 70-76 - 89 мм |  |
| Кількість сегментів | 3 |  |
| Матеріал | нержавіюча сталь |  |
| Зовнішній вигляд | поліроване дзеркало |  |
| Товщина стінок сегментів | 2,5 мм |  |
| Система кріплення флагштока | анкерна регульована |  |
| Місце встановлення | відкрита місцевість |  |
| Всі з’єднання  | зварені |  |
| Внизу зварене перехрестя для бетонування |  |
| Основа під флагшток: анкерна закладна залита в бетонний фундамент 600•600мм, глибиною 1200мм |  |
| З метою збереження строку служби прапора флагшток повинен бути оснащений системою збереження прапора (Wind-Rotation (поворотний цоколь на закритих підшипниках низького опору), тобто обертається за вітром та не закручується навколо щогли |  |
| Прапор повинен кріпиться до шнура, що проходить через цоколь всередину щогли. |  |
| Обов’язко наявний спеціальний обтяжувач що натягує прапор, а покриття на ньому захищає щоглу флагштока від ударів та подряпин. |  |
| Внутрішня лебідка з механізмом самоблокування здійснює підйом та опускання прапора |  |
| Ручка лебідки повинна зніматись |  |
| Для запобігання несанкціонованому доступу обов’язкове оснащення механізму антивандальним захистом |  |
| Металева конструкція (флагшток) повинен витримувати механічні, теплові навантаження, а також вплив вологості, сонячного випромінювання та інших кліматичних факторів, при зовнішній установці і нормальній експлуатації.  |  |

*\*улаштування та декоративне обкладання плиткою повинні бути враховані в ціновій пропозиції Учасника- про що учасник надає гарантійний лист*

1. Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:
	1. Гарантійний лист від виробника, щодо гарантійного строку на термін не менше ніж 24 місяці.
	2. Довідка у довільній формі про те, що учасник провадить свою діяльність із дотриманням вимог із захисту довкілля
	3. Гарантійний лист про те, що весь запропонований товар є новим (2024 року виготовлення) та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правам вимог третіх осіб.
	4. Документи, що засвідчують якість товару (сертифікат відповідності, або сертифікат якості, паспорт якості тощо) дійсні на дату розкриття пропозицій.
	5. Сертифікати дилера або інші аналогічні документи, що підтверджують правові зв’язки між виробниками та учасником (надаються учасниками, які не є виробниками товару).

*Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даної технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсягу, або надав не достовірну інформацію, або не повністю відповідає технічним вимогам замовника, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника.*

1. З метою перевірки відповідності учасника вимогам тендерної документації, замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити або звернення згідно абзацу другого ч. 15 ст. 29 Закону тощо. У разі зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника відповідно до підпункту 3 пункту 1 або підпункту 1 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

У разі якщо учасник або переможець не повинен складати вказаний в документації документ, то повинен надавати листи роз’яснення в якому описуються законодавчі підстави не надання документу.

Учасник або переможець зобов’язаний скласти та надати вказаний в документації документ у точній відповідності до вимог Замовника.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, подаються або складаються учасником, повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали підписанта.

У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації Учасник включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику.