**Додаток 3 до тендерної документації**

**Інформація**

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна

специфікація до предмета закупівлі**:**

**1. Багатофункціональні пристрої, придбання яких здійснюється на виконання реалізації заходів для забезпечення внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб Маріупольської міської територіальної громади зокрема міста Маріуполя у мережі центрів підтримки «ЯМаріуполь» ДК 021:2015 - 30230000-0 Комп’ютерне обладнання.**

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Найменування товару** *(Учасник дописує конкретну марку, модель, Part Number)* | **Технічні, якісні характеристики Товару, що встановлюються Замовником** | **Технічні, якісні характеристики Товару, що пропонуються учасником** *(Учасник зазначає конкретні характеристики запропонованого Товару, що мають відповідати (або бути кращими), встановленим Замовником)* | **Кільк-ть, шт** |
| 1 | **БФП формату А4 лазерний**  | Тип БФП - монохромний; Тип друку - лазерний; Максимальний формат друкарського носія - A4; Максимальна роздільна здатність друку, dpі: 1200 х 1200;Час виведення першої роздруківки: не більше 5 сек;Швидкість монохромного друку (A4): не менше 36 стор/хв та двосторонній друк не менше 30,2 стор/хв;Розширені функції друку: зашифрований безпечний друк, захищений друк, друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF), друк із хмарних служб (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG), Microsoft Universal Print, iOS: AirPrint, Android: Mopria;Швидкість копіювання (A4): не менше 36 стор/хв та двосторонній не менше 30,2 стор/хв;Час виведення першої копії: не більше 6,1;Роздільна здатність при копіюванні: не менше 600 x 600 точок/дюймБагаторазове копіювання: до 999 копій;Зменшення/збільшення: 25–400 %;Тип сканера: кольоровий планшетний з пристроєм автоматичної подачею документів (ADF);Двостороннє сканування за один прохід: Так;Роздільна здатність сканування: оптична не менше 600 x 600 точок/дюйм, удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюймДодаткові функції при скануванні: TWAIN, WIA, ICA сканування в хмару, сканування на FTP, сканування для надсилання електронною поштою, сканування на ПК;Місткість лотків для подачі: багатоцільовий лоток 100 аркушів та лоток не менше 250 аркушів;Місткість вихідного лотка: 150 аркушів;Місткість автоматичного пристрою подачі документів: не менше 50 аркушівЩільність паперу: 60-199 г/м2, ручне подання 60-120 г/м2., ADF 60-120 г/м2;Інтерфейси підключення: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection;Підтримувані ОС: Windows 11, Windows 10, Server 2022, Server 2019, Server 2016, Server 2012R2, Server 2012, Mac OS X 10.13 і вище, Linux;Рекомендований щомісячний обсяг друку: 750–4000 стор/міс;Робоче навантаження: максимальне 80 000 сторінок на місяць;Тактова частота процесора: не менше 1200 МГц;Пам’ять: не менше 1 ГБ;Кольоровий сенсорний РК-екран: не менше 12,7 см;Середня споживана потужність режимі друку: не більше 480 Вт;Середня споживана потужність в режимі очікування: не більше 8 Вт;Середня споживана потужність в режимі сну: 0.9 Вт;Ресурс стартового картриджа - не менше 3000 стор; Підтримка картриджа з підвищеним ресурсом - не менше 10000 стор;В пристроях що постачаються має бути забепечена можливість використання перезаправлених картриджів.Рівень шуму: не більше 53 дБ;Габарити з лотками (Ш x Г x В): не менше 420 x 460 x 375 мм;Вага: не більше 16,3 кг;Гарантія: не менше 12 місяців від виробника. |  | **20 шт**. |

**Умови гарантійного обслуговування:**

* Термін гарантії – вказано у таблиці з технічними вимогами;
* Доставка устаткування в сервісний центр для ремонту і Покупцеві з ремонту виконується силами і за рахунок Постачальника;
* Години прийому звернень Покупця і обслуговування устаткування - з 8 г. 00 хв.

до 18 г 00 хв. в робочі дні по телефону та електронній пошті;

* Реакція на звернення - по телефону або електронній пошті: протягом 2-х годин з моменту отримання повідомлення Постачальник реєструє звернення Покупця, привласнює заявці індивідуальний номер і повідомляє його Покупцеві для ідентифікації гарантійного випадку;
* Час відновлення працездатності устаткування, що поставляється, по гарантійних ремонтах - до 10 робочих днів;
* Якщо час гарантійного ремонту устаткування перевищує 10 робочих днів, на час ремонту Постачальник надає рівноцінне устаткування або окремі вузли;
* У разі невиконання умов гарантійного обслуговування Постачальник виплачує Покупцеві штрафні санкції в сумі вартості устаткування, що вийшло з ладу.

3. Місце поставки товару:

02000, Україна, Київ, вул. Антоновича, 39, і далі, відповідно до заявки замовника.

4. У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати, «або аналог/еквівалент».

5. Постачання здійснюється в межах України за замовленням Покупця, за рахунок, силами та засобами Продавця.

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.**