**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Технічні, якісні, кількісні та іншим вимогам до предмету закупівлі**

Учасник повинен передати автомобіль, якість якого повинна відповідати вимогам, установленим нормативною документацією та чинним державним стандартом України.

Автомобіль повинен бути новим, у заводському виконанні.

Учасник повинен забезпечити гарантійне обслуговування автомобіля упродовж гарантійного періоду, який встановлює завод-виробник.

***Технічна характеристика та комплектація автомобіля Citroen Berlingo або еквівалент***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Технічні вимоги Замовника** | |
| **Безпека** | | |
| 1 | Електропідсилювач керма | |
| 2 | Електронна система стабілізації | |
| 3 | Антибуксувальна система | |
| 4 | Система допомоги при рушанні на підйомі | |
| 5 | Система автоматичного запуску двигуна | |
| 6 | Система автоматичної зупинки двигуна | |
| 7 | Система безключового доступу до авто | |
| 8 | Система безключового запуску двигуна | |
| 9 | Фронтальні подушки безпеки водія | |
| 10 | Фронтальні подушки безпеки переднього пасажира | |
| 11 | Бокові подушки безпеки переднього ряду | |
| 12 | Центральний замок з автоматичним блокуванням дверей під час руху і розблокуванням у випадку удару | |
| 13 | Металевий захист двигуна | |
| **Комфорт та функціональність** | | |
| 1 | Регулювання рульової колонки по вильоту | |
| 2 | Регулювання рульової колонки по висоті | |
| 3 | Двозонний клімат - контроль | |
| 4 | Електричні склопідйомники передніх дверей | |
| 5 | Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням | |
| 6 | Зовнішні дзеркала заднього виду з обігрівом | |
| 7 | Задні датчики паркування | |
| 8 | Камера заднього огляду | |
| 9 | Праві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються | |
| 10 | Ліві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються | |
| 11 | Задні відкидні засклені двері з обігрівом та склоочисником | |
| 12 | Сидіння водія підвищеного комфорту | |
| 13 | Сидіння водія з регулюванням по висоті | |
| 14 | Сидіння водія з підлокітником | |
| 15 | Сидіння водія з поперековою підтримкою | |
| 16 | Сидіння переднього пасажира підвищеного комфорту | |
| 17 | Сидіння переднього пасажира з відкидною спинкою | |
| 18 | Сидіння переднього пасажира з підлокітником | |
| 19 | Відкидні столики на спинках передніх сидінь. | |
| 20 | Відкидні кишені на спинках передніх сидінь. | |
| 21 | Три незалежних сидіння другого ряду | |
| 22 | Можливість складання сидінь другого ряду окремо | |
| 23 | Третій ряд сидінь | |
| 24 | 2-а індивідуальних сидіння третього ряду встановлені на рейках | |
| 25 | Сидіння третього ряду мають поздовжнє регулювання | |
| 26 | Можливість знімання сидіння третього ряду | |
| 27 | Складанням спинки третього ряду | |
| 28 | Оздоблення сидінь тканиною | |
| 29 | Підігрів передніх сидінь | |
| 30 | Полиця над сидінням водія і пасажира для документів | |
| 31 | Полиця в багажному відділенні, що скручується | |
| 32 | Шкіряне оздоблення керма | |
| 33 | Мультимедійна система з 8" сенсорним дисплеєм спрямованим до водія ,  USB-роз'єм, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play) | |
| 34 | Електричний обігрів нижньої частини лобового скла | |
| 35 | Розетка 220V | |
| 36 | Електричне стоянкове гальмо | |
| **Зовнішні особливості** | | |
| 1 | Денні ходові LED вогні | |
| 2 | Автоматична система очищення переднього скла | |
| 3 | Система подачі рідини омивача безпосередньо до форсунок на склоочищувачі | |
| 4 | Система автоматичного включення передніх склоочищувачів | |
| 5 | Система автоматичного включення головних фар | |
| 6 | Протитуманні фари | |
| 7 | Декоративні вставки навколо протитуманних фар білого кольору | |
| 8 | Сталеві диски R16 | |
| 9 | Шини 205/60 R16 | |
| 10 | Повнорозмірні ковпаки | |
| 11 | Повнорозмірне запасне колесо | |
| 12 | Захисні бокові накладки чорного кольору | |
| 13 | Передній бампер кольору кузова | |
| 14 | Задній бампер чорного кольору | |
| 15 | Корпуси зовнішних дзеркал заднього виду – чорного кольору | |
| 16 | Ручки дверей - кольору кузова | |
| 17 | Тонування вікон задньої частини кузова | |
| **Параметри автомобіля** | | |
| 1 | Об’єм двигуна, л | 1,5 |
| 2 | Потужність, к.с.\КВт | 100\75 |
| 3 | Витрата палива за містом | 4 |
| 4 | Витрата палива комбінована траса | 4,3 |
| 5 | Витрата палива у місті | 4,8 |
| 6 | Об’єм паливного баку, л | 50 |
| 7 | Вид палива | Дизельне пальне |
| 8 | Екологічний клас | EURO 6 |
| 9 | Викид CO2 змішаний,г/км: | 114 |
| 10 | КПП | Механічна 6-ступенева |
| 11 | Передня підвіска | Незалежна, типу покращенний "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стіійкості |
| 12 | Задня підвіска | Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів |
| 13 | Передні гальма | Дискові вентильовані |
| 14 | Задні гальма | Дискові |
| **Розміри** | | |
| 1 | Загальна довжина, мм | 4 753 |
| 2 | Загальна ширина із дзеркалами, мм | 2 107 |
| 3 | Максимальна загальна висота, мм | 1 812 |
| 4 | Колісна база, мм | 2 975 |
| 5 | Маса автомобіля, кг | 1 540 |
| 6 | Вантажопідйомність, кг | 770 |
| 7 | Об'єм багажного відділення (VDA) min/max, л | 2693 |
| **Наявність шин (зима)** | | Комплект зимових шин 205/60/R16 |
| **Наявність комплекту килимків у салон авто** | | Комплект гумових килимків |
| **Наявність комплекту Набір автомобіліста** | | Вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, рукавиці, буксирувальний трос |
| **Колір** | | Платиновий металік |
| **Гарантійний строк** | | На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше) |
| **Гарантія на наскрізну корозію кузова** | | Не менше 12 років |
| **Рік виготовлення автомобіля** | | 2023 |
| **Кількість місць із місцем водія** | | 7 |

У разі якщо опис характеристик, технічні специфікації містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то такі вимоги слід читати, як "або еквівалент".