***Додаток 2***

 ***до тендерної документації***

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – 16700000-2: Трактори** (**Колісний Трактор John Deere 6175M або еквівалент)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Од. Виміру** | **К-ть** |
| 1 | **Колісний Трактор John Deere 6175M або еквівалент** | Одиниця | 1 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, що поставляється, повинен бути без будь-яких ознак експлуатації (без наробітку мотогодин), таким, що раніше не використовувався, належної якості, заводського виконання, відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному, готовому до використання за призначенням стані, сертифікованим в Україні, належати Учаснику, не бути в заставі та не мати інших майнових претензій.

2. Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником, розвантажування, страхування, проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень у випадку поставки неякісного товару тощо.

3. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.) Учасник поданням пропозиції гарантує, що Товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

**4. Учасник під час подання тендерної пропозиції повинен надати**:

4.1. Технічну специфікацію згідно із Додатком 2 «Технічні вимоги» «Технічні показники» до цієї документації у формі порівняльної таблиці з технічними вимогами Замовника, що наведені у вищезазначеному Додатку, яка повинна підтверджувати відповідність запропонованих учасником товарів щодо всіх технічних, якісних та кількісних вимог, передбачених Додатком 2 (обов‘язково зазначається виробник та марка для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

4.2. Якщо учасник не є виробником товару, надати оригінал або копію гарантійного листа виробника (або офіційного представника виробника), яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

У разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється;

5. Документи, що надаються при поставці товару:

-  технічна документація (Інструкцію по експлуатації);

- документи для реєстрації в уповноваженому органі;

- видаткову накладну;

- сервісну книжку транспортного засобу (формуляр);

- акт приймання-передачі;

- копія сертифікату якості або відповідності (інший документ) який підтверджує якість товару.

- копію сертифікату про походження товару.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні характеристики** | **Одиниця виміру** | **показники** | **Технічні характеристики запропонованого обладнання** |
| **1** | Номінальна потужність | к.с. | 175 |  |
| **2** | Максимальна потужність | к.с. | 194 |  |
| **3** | Кількість циліндрів | шт | 6 |  |
| **4** | Об'єм циліндрів двигуна | л | 6,8 |  |
| **5** | Паливний бак | л | 325 |  |
| **6** | Трансмісія | - | PowrQuad PLUS 40 км/год |  |
| **7** | Кількість передач | шт | 20/20  |  |
| **8** | Щеплення  | -  | Мокре |  |
| **9** | ВВП  | об/хв  | 540/540Е/1000 |  |
| **10** | Тип ВВП  | -  | Незалежний |  |
| **11** | Тип гідросистеми  | -  | Закрита |  |
| **12** | Рама трактора | - | Суцільна рамна конструкція трактора |  |
| **13** | Продуктивність  | л/хв  | 114 |  |
| **14** | Кількість гідровиходів  | шт.  | 3 (серія 200) |  |
| **15** | Керування навіскою  | -  | Механічне |  |
| **16** | Вантажопід'ємність (центр ваги 610мм від гаків навіски)  | кг  | 3500 |  |
| **17** | Вага (з противагами)  | кг  | 7 105 |  |

**Технічні показники:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Технічні показники** | **Технічні характеристики запропонованого обладнання** |
| **1** | POWRQUAD PLUS - 20/20, 40 км / год, з лівостороннім реверсом |  |
| **2** | Підготовка AutoTrac ™ |  |
| **3** | JDLink ™ (MTG та проводка)  |  |
| **4** | Без підписки JDLink ™ |  |
| **5** | Приймач StarFire 7000 |  |
| **6** | Дисплей G5 (з кронштейном та проводкою) |  |
| **7** | Активація AutoTrac ™ для дисплея |  |
| **8** | Стандартна кабіна 6M з консоллю з боку, кондиціонер |  |
| **9** | Сидіння з пневматичною підвіскою |  |
| **10** | Дзеркала телескопічні, ліве і праве |  |
| **11** | Радіопідготовка |  |
| **12** | Гідравлічний насос - 114 л / хв |  |
| **13** | 3 механічних (200) клапана секційного гідро - розподільника |  |
| **14** | Задній ВВП - 540 / 540E / 1000 об / хв |  |
| **15** | Нижні тяги з гаком категорії 3N |  |
| **16** | Центральна тяга з крюком - категорія 3 |  |
| **17** | Стабілізатор блок вільного ходу. Фіксуюча планка в корпусі ВВП для попередження горизонтального переміщення тягової штанги. |  |
| **18** | Задній міст фланцевого типу |  |
| **19** | Регульовані задні колеса зі сталевими дисками |  |
| **20** | Розмір задніх коліс 650 / 65R42 |  |
| **21** | Без вибору задніх і передніх шин |  |
| **22** | Передній міст MFWD без підвіски |  |
| **23** | Регульовані передні колеса зі сталевими дисками |  |
| **24** | Розмір передніх коліс 540 / 65 R30 |  |
| **25** | Ящик для інструментів |  |
| **26** | Нерухомі передні крила MFWD |  |
| **27** | Подовжувач задніх крил |  |
| **28** | 7-контактний роз'єм для сигнального інтерфейсу (ISO 11786) |  |
| **29** | Внутрішнє дзеркало заднього виду |  |
| **30** | Прикурювач і попільничка |  |
| **31** | 3-контактний роз'єм живлення |  |
| **32** | Складне сидіння інструктора |  |
| **33** | Додатковий відсік для зберігання - дах |  |
| **34** | Передня і задня роликові шторки |  |
| **35** | Омивач і очисник заднього скла |  |
| **36** | Сепаратор палива та води |  |
| **37** | Підготовка для безнапірного повернення, два порти, без муфт |  |
| **38** | Двигун TIER II / Stage 2 |  |
| **39** | Дистанційне управління ВВП |  |
| **40** | 4 позиційна зчіпка причепу, ручна, палець 31мм |  |
| **41** | Тягово-зчіпний пристрій маятникового типу категорії 2 |  |
| **42** | Дистанційне керування задньої зчіпкою (лівої і правої) |  |
| **43** | Напрямні кулі категорії 3 |  |
| **44** | автоблокування диференціала |  |
| **45** | Проблисковий маячок |  |
| **46** | Пакет освітлення - SELECT |  |
| **47** | Генератор 14 В / 210 А |  |
| **48** | Акумулятор 12 В / 174 Ач |  |
| **49** | Автоматичний переривник акумуляторної батареї |  |
| **50** | Кронштейн номерного знаку – з заду |  |
| **51** | Сітчастий фільтр конденсатора системи кондиціювання повітря кабіни |  |
| **52** | Тримач для пляшки |  |
| **53** | Розетка для зарядки пристроїв USB |  |
| **54** | Передній тримач вантажу 110 кг, швидкоз’ємні противаги 700 кг |  |
| **55** | Колісні вантажі, задні - 800 кг |  |
| **56** | Пакет холодного запуску I - підігрівач двигуна |  |
| **57** | Система підігріву палива |  |
| **58** | Нижня захист паливного бака |  |
| **59** | Звуковий сигнал заднього ходу |  |
| **60** | Multi Power електрична розетка (ряд розеток біля правої дверки в кабіні) |  |
| **61** | Контекстне меню інтерфейсу та встановленого програмного забезпечення повинно мати можливість відображення українською мовою |  |

**Гарантійний термін на обладнання на яке розповсюджується гарантія виробника** – повина становити не менше 12 місяців, про що надається гарантійни лист.

Сервісний центр для проходження обслуговування техніки (гарантійного та після гарантійного) повинен знаходитись на території Хмельницької області, про що надається гарантійни лист.

**Рік виготовлення обладнання** – 2022-2024 рік

*Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші. Крім того, техніка повинна бути економічною, не вибагливою в експлуатації та стійкою до зовнішніх чинників зносу.*