

**Шафа з інструментами 165 елементів YATO YT-55293**

**Технічні характеристики:**

Виробник YATO

Країна виробник Польща

Розмір візка, см 95,8 см х 76,6 см х 46,5

Кількість ящиків 7

Максимальна навантаження, кг 400

Кількість предметів 165

**Ящик 1**

Комбіновані ключі - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мм (YT-5531)

Комбіновані ключі - 22, 24, 27, 28, 30, 32 мм (YT-5532).

Набір біт (YT-5538):

Біти HEX: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, довжина 30мм; H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, довжина 75мм.

Біти Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, довжина 30мм; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, довжина 75мм.

Біти Spline (12-променева зірка): М5, М6, М7, М10, М12, довжина 30мм; М5, М6, М7, М10, М12, довжина 75мм.

Тримачі біт: 1/2", 3/8".

**Ящик 2**

YT-5534:

універсальні плоскогубці CR-V 180 мм; плоскогубці прямі CRV, 160 мм; CRV 160 мм подовжені носогубцы; кусачки CRV 160мм.

YT-5541:

Головки 1/4 " 3,5, 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

Головки видовжені 1/4"8, 10, 11, 12, 13 мм (YT-1419 ~ YT-1424).

Подовжувачі 1/4 " 50,8 мм, 101,6 мм

Кардан 1/4 ".

Вороток Т-подібний 1/4": 152,4 мм

Храповик 1/4 "72-й CRV6140.

YT-5537:

Головки торцеві 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.

Головки свічкові 1/2": 16; 21 mm

Подовжувач 1/2" 125мм.

Карданний шарнір 1/2" .

Тріскачка 1/2" 72 зубця 255мм.

Вороток Т-подібний 1/2" 255мм.

**Ящик 3**

YT-5535:

Викрутки: SL3x75, SL5x100, SL5x150, SL6x38, SL6x100, SL6x150, SL8x150.

YT-5536:

Викрутки: РН0х100, РН1х75, РН1х100, РН2х38, РН2х100, РН2х150, РН3х150.

YT-55472:

Кліщі затискні 180, 250, 280 мм.

**Ящик 4**

YT-55457:

Набір торцевих головок 3/4": 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55.

YT-55458:

храповик 3/4 "X500 мм;

подовжувач 3/4" x200 мм;

Кардан 3/4 "(YT-1352);

Вороток з плаваючою голвокой 3/4" x500 мм.

**Ящик 5**

YT-55476:

знімач підшипників двухзахватный 12-38мм

ударна викрутка;

знімач пружин 370 мм;

знімач підшипників двухзахватный 75мм.

YT-55477:

знімачі рульових тяг і кульових опор,

монтування шиномонтажні 500 мм, 400 мм, 300 мм



Гайковерт ударний акумуляторний Makita DTW1001RTJ

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | гайкокрут |
| Вага | 3.2 кг |
| Клас | Професійний |
| Кількість обертів | 1800 об/хв |
| Кількість ударів | 3500 уд/хв |
| Розмір квадрата | 3/4 дюйм |
| Обертаючий момент | 1050 Нм |
| Тип патрона | квадрат |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Наявність реверсу | Так |
| Ударний режим | Є |
| LED-підсвітка | Так |
| Максимальна ємність акумулятора | 5 Агод |
| Напруга акумулятора | [18 В](https://e-ukrservice.com/gajkokruty/napruga-akumulyatora~18-v/) |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Живлення | [Від акумулятора](https://e-ukrservice.com/gajkokruty/jivlennya~vid-akumulyatora/) |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Кількість акумуляторів | 2 шт |
| Країна-виробник | Японія |
| Країна торгової марки | Японія |
| Стан товару | Новий |

## **Комплектація Акумуляторний ударний гайкокрут Makita DTW1001RTJ (DTW1001RTJ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість акумуляторів | 2 шт |
| Комплектація | MacPac 3,акумулятори 5 Аг - 2шт, вкладка 837645-9, Зарядний пристрій 195584-2, кейс 821551-8, кліпса на пояс 346949-3 |