

 Інвертор Патон ProMIG-250-15-4

|  Струм |
| --- |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 12-250 |
| Максимальний діючий струм, А | 335 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 250 |
| Номінальний споживаний струм, А | 10-12 |
| Напруга |
| Блок зниження напруги холостого ходу | вкл/викл |
| Межі регулювання робочої напруги, В | 12-28 |
| Напруга запалювання, В | 110 |
| Допустиме зміна напруги живлення, В | 160-260 |
| Напруга живлення, В | 1x220 |
| Потужність |
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 |
| Потужність номінальна, кВт | 6.9-7.7 |
| Потужність max, кВт | 8.5-11.0 |
| ККД |
| Зварювальний струм при ПВ=100%, не менше, А | 208 |
| Зварювальний струм при ПВ=70%, не менше, А | 250 |
| Класи |
| клас захисту | ІР33 |
| ККД |
| КПД, % | 90 |
| Діаметри |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1.6-6.0 |
| Діаметр використаної дроту, мм | 0.6-1.2 |
| Режим зварювання MMA (зварювання покритим електрод |
| Функція " Гарячий Старт "Hot-Start" | регульована |
| Функція Антиприлипания "Anti-Stick" | автомат |
| Функція Форсаж Дуги "Arc Force" | регульована |
| Температура |
| Робоча температура, мінімальна° С | 25 |
| Робоча температура, максимальна ° С | 45 |
| Інші характеристики |
| Охолодження | примусове |
| Тип катушки | D300 |
| Габаритні розміри |
| Габаритні розміри, мм | 450х275х290 |
| Вага |
| Вага, кг | 12.7 |