**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**Брикет торф’яний та дрова паливні (ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо)**

**Брикет торф’яний та дрова паливні (ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1.** | **Брикет торф’яний** | **ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо»** | **тонна** | **60** |
| **2.** | **Дрова паливні** | **ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо»** | **метри кубічних** | **27** |

**Технічні вимоги до предмету закупівлі.**

**1.Брикет торф’яний – 60\_тонн**

Брикет торф’яний, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб.

**Технічні та якісні показники брикету торф’яного**

Вологість – до 20%

Зольність – до 23%

Механічна міцність – не менше 94%

Теплота згорання, при спалюванні в калориметричній бомбі ( QPH ) – не менше 14,9 мДж/кг

Масова частка дріб’язку – не більше 6 %

Розміри: Довжина від 80 до 200 мм, Ширина від 40 до 75 мм , Висота від 15 до 70 мм.

Згідно пункту 2.1. Розділу 2 «Правила приймання» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови" передбачено, що приймальний контроль брикетів у виробника здійснює інспекція "Укрінспаливо" партіями згідно ГОСТ 13674. На кожну партію продукції видається документ про якість.

*На підтвердження пунктів 2.1. та 2.2. Розділу 2 «Правила приймання» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови" Учасник у складі пропозиції на брикет торф’яний надає сертифікат якості виданий Українською інспекцією «Укрінспаливо» відповідно до діючого в Україні ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб», дійсний на дату подання тендерної пропозиції Учасника*. *Сертифікат якості, на брикет торф’яний що надається учасником повинен підтверджувати всі технічні та якісні показники брикету торф’яного передбачені даними технічними вимогами до предмету закупівлі.*

3. Відповідно до пунктів 5.1.,5.2. Розділу 5 «Гарантії виробника» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови", виробник гарантує відповідність брикетів торф’яних, вимогам даного стандарту, за умови дотримання споживачем вимог транспортування та зберігання. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з моменту видання сертифікату.

*На підтвердження пунктів 5.1, 5.2 Розділу 5 «Гарантії виробника» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови", учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції, письмове підтвердження (лист, довідку, тощо) від виробника товару про гарантію відповідності брикетів торфових ДСТУ 2024-92 та гарантійний термін зберігання із зазначенням номеру оголошення закупівлі*.

**Тара, упаковка – брикет торф’яний постачається насипом.**

**2. Дрова паливні – 27 метри кубічні**

Порода дерева - змішані породи дерев: дуб, вільха, ясен, граб, бук (крім берези, тополі та липи)

Загальна кількість - 27 м.3

Довжина розпилу - 2 м

Товщина колод - від 10 см до 60 см

Вміст вологи не більше 30%

*На підтвердження поставки дров паливних, учасник процедури закупівлі у складі пропозиції надає:*

*Договір з виробником або його представником, диллером, дистриб’ютором, продавцем.*

*Документ про якість ( сертифікат, протокол випробувань, або інше ) за предметом закупівлі дрова паливні.*

**Тара, упаковка – дрова паливні постачаються насипом.**

3.Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даного технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсязі, або надав не достовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника»

4. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане учасником у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника його адреса, телефон.

5. Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку Товару, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи.

6. Строк постачання: до 31.12.2024 року.

7. Адресна доставка товару: 45240, Волинська обл., Ківерцівський район, с. Жидичин, вул. Б.Хмельницького, 1

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»*