**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей в приміщенні Господарського суду Чернігівської області, пошкоджених та знищених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000**

**ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт**

Учасник повинен надати тендерну пропозицію по встановленій Замовником формі (Додаток 5) відповідно до нижче запропонованого Дефектного акту.

**Загальні вимоги до металопластикових віконних і дверних блоків:**



Кількість – 24 шт.

Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню.

Профіль – 5-камерний 70 мм, повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій,  не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);

Віконна фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання фрамуги.

Колір оздоблення поверхонь профілів – білий;

Відлив металевий – зовнішня сторона профілю повинна мати пологий нахил для відводу води, використовувати водовідвідні ковпачки, колір- білий, 1600 мм.

Підвіконня біле, 1500 мм.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків віконних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.

Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.



Кількість – 6 шт.

Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий. Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню.

Профіль – 5-камерний 70 мм, повинен забезпечувати високу міцність та статику конструкцій,  не руйнуватися від сонячного випромінювання (не всихати, не змінювати структуру, не випаровувати шкідливих речовин, не змінювати колір);

Дверна фурнітура повинна забезпечувати якісне, надійне та довговічне відкривання-закривання дверей.

Колір оздоблення поверхонь профілів – білий;

Поріг пластиковий білий, з алюмінієвою накладкою 21 мм.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше 5 років з моменту введення блоків дверних в експлуатацію, про що надається гарантійний лист.

Постачальник протягом дії гарантійного терміну експлуатації товару приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що надається гарантійний лист.

**Наявність документів, що підтверджують якість до віконних та дверних конструкцій:**

* Протокол сертифікаційних випробувань профілів з полівінілхлориду для вікон та дверей;
* Сертифікат відповідності на профілі з полівінілхлориду для вікон та дверей;
* Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль з полівінілхлориду;
* Сертифікат відповідності на пристрої поворотні, відкидні, поворотно-відкидні, ручки віконні, дверні та фурнітуру для віконних та дверних блоків.

**Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:**

- уточнюючі заміри кожного прорізу;

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж, монтаж товару.

**Для підтвердження надання супутніх послуг надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.**

 Умови монтажу

 Обов’язковою вимогою є проведення уточнюючих замірів кожного прорізу та виготовлення конструкцій по фактично уточненим розмірам.

 1 Програмний комплекс АВК-5 (3.6.3) укр. - 1 - 350\_ДЦ\_ДФ\_02-01-01

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   | Господарський суд Чернігівської області  |
|   | (назва організації, що затверджує) |
|   |  Заступник голови суду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Белов |
|   |  (посада, підпис, ініціали, прізвище) |
|   |   |
|   | “ 28 ” листопада 2022 року |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| На поточний ремонт по частковій заміні вікон та дверей в приміщенні Господарського суду Чернігівської області, пошкоджених та знищених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, Україна, 14000 |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 24 |   |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 49,92 |   |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |   |
| 4 | Знімання дверних полотен | м2 | 18,75 |   |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 49,92 |   |
| 6 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 36 |   |
| 7 | Установлення віконних зливів | м | 38,4 |   |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 18,75 |   |
| 9 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 65,83 |   |
| 10 | Шпаклювання укосів шпаклівкою | м2 | 65,83 |   |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів | м2 | 65,83 |   |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 65,83 |   |
| 13 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону штукатурною сумішшю | м2 | 19,91 |   |
| 14 | Шпаклювання укосів шпаклівкою | м2 | 19,91 |   |
| 15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів | м2 | 19,91 |   |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 19,91 |   |
| 17 | Навантаження сміття вручну | т | 4,63 |   |
| 18 | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,63 |   |
|  |  |  |  |   |
|   Склав начальник господарчого відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В. Довженок посада, підпис, ініціали, прізвище |
|   Перевірив начальник господарчого відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В. Довженокпосада, підпис, ініціали, прізвище |