**Перелік внесених змін до тендерної документації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Посилання на пункт тендерної документації** | **Стара редакція** | **Нова редакція** |
| **Додаток 2 до тендерної документації** | **Коробка передач оснащена системою автоматичного блокування гідротрансформатора** | **Пункт видалено** |
| **Додаток 2 до тендерної документації** | Максимально можлива глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5950 мм. | Максимально можлива глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5460 мм |
| **Додаток 2 до тендерної документації****Інші вимоги до учасника пункт 4** | При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та сервісну книжку; технічний паспорт від заводу-виробника з підтвердженням усіх характеристик; повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах про що ним у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист. | При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та сервісну книжку; технічний паспорт від заводу-виробника; повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах про що ним у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.  |
| **Додаток 2 до тендерної документації** | Мости з блокуванням диференціала або диференціалом підвищення тертя | Задній міст оснащений диференціалом підвищеного тертя |