Додаток 3

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт нежитлового приміщення №1 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному
житлового будинку по вул. Сергія Зулінського 37, в м. Вінниці

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-
будівельні рішення

| Роздiл 1. Демонтажні роботи | | |
1 | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 4,62 |

2

Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

шт

2

3 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,32 |

4

Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах

шт

2

5 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,78 |

6

Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (для
влаштування дверей)

м3

0,45

| Роздiл 2. Прорізи | | |

7

Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

м2

4,62

8 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 3,3 |
9 | Установлення віконних зливів | м | 3,3 |

10

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

м2

2,1

11

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2

12,6

12

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2

грати

3

13

Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 3,5 до 5 м2

грати

1

14

Заповнення перегородок готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах

м2

17,8

| Роздiл 3. Укоси | | |

15

Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї

м2

7,72

16 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 7,72 |

17

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

м2

7,72

18

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

7,72

| Роздiл 4. Опорядження стін | | |

19

Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт

м2

1

20 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 1 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

21

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

м2

1

22

Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

1

23 | Улаштування відбійників на стінах | м | 16,4 |
| Роздiл 5. Перемички | | |

24

Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
(закладання над дверима Д-1)

м2

0,2

25

Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли
(Замуровування прорізів в цегляній кладкі)

м3

0,8

| Роздiл 6. Утеплення | | |

26

Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м

м2

57,19

27

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі

м2

47,07

28

Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм

м2

5,06

29

Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів

м

17,5

30

Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм

шт

28

31

Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту

м3

0,35

32 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 3,5 |

33

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

8,75

34

Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту

м3

0,429

35

Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою Cerasit CR66 (в 2 шари)

м2

8,58

36 | Улаштування шарів покриття геотекстилем | м2 | 8,58 |

37

Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2

м3

8,321

38

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2

м3

8,321

| Роздiл 7. Вимощення | | |

39

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

7

40 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 2,5 |

41

Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші
товщиною покриття 3 см

м2

25

42 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 25 |

43

Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 500 мм

м2

25

44

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.

т

0,825

45 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 0,825 |

46

Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із
щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]

м2

25

47 | Армування шарів покриття геотекстилем | м2 | 25 |

48

Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см

м2

25

1 | 2 | 3 | 4 | 5

49

Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ] (товщина 60мм)

м2

25

50 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 25 |
| Роздiл 8. Ганок Г-1 | | |

51

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2

м3

3,8

52 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 2 |
53 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,00137 |

54

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 5-10мм/

м3

1,8

55

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт

м2

7,5

56 | Установлення тактильних смуг | м | 4,8 |

57

Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т

0,03434

58

Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом

м2

1,81

59

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

м2

1,81

60

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази

м2

1,81

61 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 4,2 |

62

Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]

т

0,11676

63

Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом

м2

3,2

64

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

м2

3,2

65

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази

м2

3,2

66 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,11676 |
67 | Улаштування покрівель із металочерепиці | м2 | 11 |
68 | Підшивання стелі профлистом | м2 | 11 |
| Роздiл 9. Інші роботи | | |
69 | Навантаження сміття вручну | т | 1,51893 |
70 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,51893 |

Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та
вентиляція

71 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 4 |
72 | Розбирання труб сталевих опалення діаметром 20 мм | м | 10 |
73 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 3,705 |

74

Прокладання трубопроводів опалення з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм

м

10

75

Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену

м

2

76 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |

Локальний кошторис 02-01-04 на Система пожежної
сигналізації.Система керування евакуацією людей,
пожежне спостерігання

Роздiл 1. Система пожежної сигналізації, оповіщення
про пожежеу а управління евакуацією

77

Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

шт

1

78 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

79

Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

шт

6

80

Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi (сповіщувач пожежний ручний)

шт

1

81

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт

7

82

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

110

83 | Прокладання лотків | м | 50 |

84

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

м

3

| Роздiл 2. Пожежне спостерігання | | |

85

Перетворювач [випромiнювач або приймач]
ультразвуковий (модуль цифрового автодозвону)

шт

1

Роздiл 3. Система мовного оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей

86 | Монтаж комплексу мовного оповіщення про пожежу | шт | 1 |
87 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 6 |

88

Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної

шт

1

89

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

м

70

90

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм

м

3

91 | Прокладання лотків | м | 70 |

Локальний кошторис 02-01-05 на Пусконалагоджувальні
роботи ПС.

| Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи | | |

92

Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 20 шт

Комплекс

1

| Локальний кошторис 02-01-06 на Відеоспостереження | | |
| Роздiл 1. Мережі відеоспостереження. | | |
93 | Апаратура відеореєстраційна | комплект | 1 |
94 | Монтаж роутера, модема та коммутатора | шт | 4 |

95

Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

шт

1

96

Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]

канал

3

97 | Монтаж відеокамер | шт | 1 |

98

Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]

канал

1

99 | Монтаж безперебійника | шт | 1 |
| Роздiл 2. Кабельні мережі. | | |
100 | Прокладання коробів пластикових | м | 30 |
101 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 15 |

102

Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см

шт

1

103

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

м

50

1 | 2 | 3 | 4 | 5

104

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм

шт

1

105

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм до 660мм

шт

1

106 | Установлення панелей монтажних | шт | 1 |
| Роздiл 3. Підключення | | |

107

Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2

жил

16

108 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 4000 |

Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні
рішення

| Роздiл 1. Установочні вироби | | |

109

Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

шт

10

| Роздiл 2. Кабелі і провода | | |

110

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м

50

| Роздiл 3. Монтажні вироби | | |
111 | Прокладання лотків | м | 50 |