ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі
Об’єкт будівництва відноситься до класу наслідків (відповідальності) - (CC1)
Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».
Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.
Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».
На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати лист довільної форми про те що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, гарантує:
-	виконання робіт, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації;
-	виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
-	виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля, в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).
Гарантійний строк  експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від  дня  його  прийняття  Замовником.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
У разі необхідності, під час виконання робіт, Підрядник надає Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення , інше). Для підтвердження з даною вимогою, учасник повинен надати гарантійний лист про те, що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, буде надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення , інше) у разі необхідності. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.
Договірна ціна (ціна Договору) є динамічна. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується переможцем торгів та розраховується відповідно до  кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт, всіх матеріальних ресурсів, необхідних для їх виконання відповідно до цього додатка на виконання будівельних робіт по Об’єкту з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення. Договірну ціну з кошторисними розрахунками для погодження із Замовником надає Переможець цієї закупівлі у строк передбачений Законом для підписання договору.
Сума актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни) в будівництві зазначеної в експертному звіті.
Оплата за виконані роботи здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, проте в зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, підрядник погоджується на можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування, в залежності від реального фінансування.
 Учасник надає у складі тендерної пропозиції лист-погодження з вище зазначеною умовою.
Відомість ресурсів та обсягів робіт

на капітальний ремонт Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, 
                                           приміщення 465, м. Тернопіль	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
					
	БУДІВЕЛЬНІ  РОБОТИ				
					
	ПІДВАЛЬНЕ  ПРИМІЩЕННЯ				
	ПІДВАЛ				
 	стеля	 	 	 	
1	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	344,9	 	
2	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	344,9	 	
3	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	344,9	 	
4	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	344,9	 	
5	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	133,4	 	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	344,9	 	
 	стіни	 	 	 	
7	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	320,95	 	
8	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	320,95	 	
9	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін вручну	м2	320,95	 	
10	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	320,95	 	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	320,95	 	
12	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	320,95	 	
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,25	 	
14	Улаштування наличників для металопластикових дверей	м	13,4	 	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	20	 	
 	підлога	 	 	 	
16	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	344,9	 	
17	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	344,9	 	
18

	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	344,9	 	
1	2	3	4	5	
19	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	344,9	 	
20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	344,9	 	
21	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	344,9	 	
	СХОДОВА  VI				
	стеля	 	 	 	
22	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	6	 	
23	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	6	 	
24	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	6	 	
25	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	6	 	
26	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	12,4	 	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6	 	
	стіни	 	 	 	
28	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	32,71	 	
29	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	32,71	 	
30	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін вручну	м2	32,71	 	
31	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	32,71	 	
32	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	32,71	 	
33	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	32,71	 	
34	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,7	 	
	підлога	 	 	 	
35	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	6,3	 	
36	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	6,3	 	
37	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	1,8	 	
38	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,3	 	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	6,3	 	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	6,3	 	
	КЛАДОВА				
	стеля	 	 	 	
41	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	1,7	 	
42	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	1,7	 	
43	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	1,7	 	
44	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	1,7	 	
45	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	5,2	 	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,7	 	
	стіни	 	 	 	
1	2	3	4	5	
47	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	10,43	 	
48	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	15,43	 	
49	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін і укосів вручну	м2	15,43	 	
50	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	5	 	
51	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	5	 	
52	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	15,43	 	
	підлога	 	 	 	
53	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	1,7	 	
54	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	1,7	 	
55	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	1,7	 	
56	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,7	 	
57	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	1,7	 	
58	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	1,7	 	
	ЛІФТОВА  ШАХТА  ІV				
 	зовнішні поверхні	 	 	 	
59	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	26,33	 	
60	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	26,23	 	
61	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін вручну	м2	26,23	 	
62	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	26,23	 	
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм	м2	26,23	 	
64	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	26,23	 	
65	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,3	 	
 	внутрішні поверхні	 	 	 	
66	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	16,19	 	
67	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	16,19	 	
68	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін вручну	м2	16,19	 	
69	Просте фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,19	 	
					
	ЧАША  БАСЕЙНУ (підвальна частина)				
 	стеля (дно чаші)	 	 	 	
70	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	46,75	 	
71	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	46,75	 	
72	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	46,75	 	
73	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	46,75	 	
74	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	29,34	 	
75	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,75	 	
1	2	3	4	5	
 	стіни	 	 	 	
76	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	29,34	 	
77	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	29,34	 	
78	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	33,34	 	
79	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	29,34	 	
80	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	29,34	 	
81	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	29,34	 	
82	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	29,34	 	
					
	ПЕРШИЙ  ПОВЕРХ				
	ТАМБУР 1-1				
 	стеля	 	 	 	
83	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	9,45	 	
84	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	9,45	 	
85	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	9,45	 	
86	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	9,45	 	
87	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	12,54	 	
88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,45	 	
 	стіни	 	 	 	
89	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	83,44	 	
90	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	37,7	 	
91	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	13,04	 	
92	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	37,7	 	
93	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	37,7	 	
94	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм	м2	37,7	 	
95	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	37,7	 	
96	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,43	 	
 	підлоги	 	 	 	
97	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	9,45	 	
98	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	9,45	 	
99	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	9,45	 	
100	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	9,45	 	
101	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	9,45	 	
102	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	9,45	 	
	КОРИДОР 1-2				
 	стеля	 	 	 	
103	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	27,2	 	
1	2	3	4	5	
104	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	27,2	 	
105	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	27,2	 	
106	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	27,2	 	
107	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	М	29,08	 	
108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,2	 	
 	стіни	 	 	 	
109	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	77,44	 	
110	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	77,44	 	
111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	39,26	 	
112	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	77,44	 	
113	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	77,44	 	
114	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	77,44	 	
115	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	77,44	 	
116	Улаштування захисних дерев'яних кутових накладок	м	15	 	
117	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	2,5	 	
 	прорізи	 	 	 	
118	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	16,54	 	
119	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2	м	25,9	 	
120	Улаштування наличників дверних металопластикових	м	37,5	 	
 	підлоги	 	 	 	
121	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	27,2	 	
122	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	27,2	 	
123	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	27,2	 	
124	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	27,2	 	
125	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	27,2	 	
126	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	27,2	 	
	ГАРДЕРОБ 1-3				
 	стеля	 	 	 	
127	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	5,86	 	
128	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	5,86	 	
129	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	5,86	 	
130	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	5,86	 	
131	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	10,02	 	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,86	 	
 
	стіни	 	 	 	
1	2	3	4	5	
133	Очищення гладкої поверхні поверхонь піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	28,83	 	
134	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	28,83	 	
135	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,86	 	
136	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	28,83	 	
137	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	28,83	 	
138	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	28,83	 	
139	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	28,83	 	
140	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,43	 	
 	підлоги	 	 	 	
141	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	5,86	 	
142	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	5,86	 	
143	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,89	 	
144	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	5,89	 	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	5,89	 	
146	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	5,86	 	
	ЗАЛ  З  БАСЕЙНОМ 1-4				
 	стеля	 	 	 	
147	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	97,9	 	
148	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	97,9	 	
149	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	97,9	 	
150	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	97,9	 	
151	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	11,14	 	
152	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	49,75	 	
153	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	97,9	 	
 	стіни	 	 	 	
154	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	140,4	 	
155	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	140,4	 	
156	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	27,73	 	
157	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	139,53	 	
158	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	0,87	 	
159	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	140,4	 	
160	Улаштування захисних дерев'яних кутових накладок	м	10,5	 	
 	прорізи	 	 	 	
161	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,25	 	
162	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	12,73	 	
1	2	3	4	5	
163	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2	м	26,66	 	
164	Улаштування наличників дверних металопластикових	м	35,2	 	
 	підлоги	 	 	 	
165	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	51,15	 	
166	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	51,15	 	
167	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	51,15	 	
168	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	51,15	 	
169	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	103,01	 	
170	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	51,15	 	
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	51,15	 	
 	чаша  басейну	 	 	 	
172	Очищення чаші басейну від цементного молочка, пилу
водоструминним апаратом	 м2	61,32	 	
173	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	101,09	 	
174	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу	м2	101,09	 	
175	Шпаклювання стін і поверхонь мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	101,09	 	
176	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	101,09	 	
177	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,7	 	
178	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати	м2	32,7	 	
179	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	32,7	 	
180	Готування важких опоряджувальних пластифікованих
цементних розчинів, склад 1:2	м3	2,08	 	
181	Облаштування першого шару посиленої гідроізоляції	м2	58,32	 	
182	Наклейка склотканини з нанесенням другого шару
посиленій гідроізоляції /при наявності заклепкових швів,
ребер жорсткості і виступів на підлягаючій захисту
поверхні апаратів і конструкцій від 10 до 30 процентів/	м2	58,32	 	
183	Посилення гідроізоляції проклеюванням стиків чаші
басейну (стіна-днище, стіна-стіна) гідроізоляційною
стрічкою з подвійним шаром поліпропіленової тканини і
внутрішнім шаром з термопластичного еластоміра	м шва	32	 	
184	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною
сумішшю товщиною шару 20 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	58,32	 	
185	Зароблення проходів при проходженні труб через чашу
басейна до 200мм	сальник	8	 	
186	Зароблення сальників при проходженні труб через чашу
басейна, діаметр труб до 300 мм	сальник	8	 	
187	Випробування ємкостей на водонепроникність	 м3	37,6	 	
188	Облицювання стін чаші плиткою керамічною на клеї з
епоксидною затиркою	м2	28,62	 	
189	Облицювання дна чаші плиткою керамічною на клеї з
епоксидною затиркою	м2	32,7	 	
	ЗАЛ  ЛІКУВАЛЬНОЇ  ФІЗКУЛЬТУРИ 1-5				
 	стеля	 	 	 	
190	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	103,01	 	
191	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	103,01	 	
192	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	103,01	 	
193
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	103,01	 	
1	2	3	4	5	
194	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	50,32	 	
195	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	103,01	 	
 	стіни	 	 	 	
196	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	175,83	 	
197	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	175,83	 	
198	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	67,3	 	
199	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	175,83	 	
200	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	175,83	 	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	175,83	 	
202	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	175,83	 	
203	Улаштування захисних дерев'яних кутових накладок	м	13,5	 	
204	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	7,33	 	
 	прорізи	 	 	 	
205	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	8,3	 	
 	підлоги	 	 	 	
206	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	103,01	 	
207	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	103,01	 	
208	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	103,01	 	
209	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	103,01	 	
210	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	103,01	 	
211	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	103,01	 	
212	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	48,82	 	
213	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	103,01	 	
					
	ДУШОВА 1-6				
 	стеля	 	 	 	
214	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	5,46	 	
215	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	5,46	 	
216	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	5,46	 	
217	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	5,46	 	
218	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	9,54	 	
219	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,46	 	
 	стіни	 	 	 	
220	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	30,83	 	
221	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	30,83	 	
222	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	30,83	 	
223	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	1,02	 	
1	2	3	4	5	
224	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	30,83	 	
 	підлоги	 	 	 	
225	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	5,46	 	
226	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	5,46	 	
227	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	5,46	 	
228	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,46	 	
229	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	5,46	 	
230	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	5,46	 	
231	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	5,46	 	
232	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	8,54	 	
					
	ДУШ  ШАРКО 1-7				
 	стеля	 	 	 	
233	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	12,54	 	
234	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	12,54	 	
235	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	12,54	 	
236	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	12,54	 	
237	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	16,2	 	
238	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,54	 	
 	стіни	 	 	 	
239	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	53,08	 	
240	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	53,08	 	
241	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	52,06	 	
242	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	1,02	 	
243	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	53,08	 	
244	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	53,08	 	
 	підлоги	 	 	 	
245	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	12,54	 	
246	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	12,54	 	
247	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	12,54	 	
248	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	12,54	 	
249	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	12,54	 	
250	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	12,54	 	
251	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	12,54	 	
252	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	15,2	 	
1	2	3	4	5	
					
	ГАРДЕРОБ 1-8				
 	стеля	 	 	 	
253	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	6,4	 	
254	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	6,4	 	
255	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	6,4	 	
256	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	6,4	 	
257	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	10,26	 	
258	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,4	 	
 	стіни	 	 	 	
259	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	30,89	 	
260	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	30,89	 	
261	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10,86	 	
262	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	28,83	 	
263	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	30,89	 	
264	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	30,89	 	
265	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	30,89	 	
266	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	2,11	 	
 	підлоги	 	 	 	
267	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	6,4	 	
268	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	6,4	 	
269	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,4	 	
270	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	6,4	 	
271	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	6,4	 	
272	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	6,4	 	
	САНВУЗОЛ 1-9				
 	стеля	 	 	 	
273	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	11,24	 	
274	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	11,24	 	
275	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	11,24	 	
276	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	11,24	 	
277	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	13,52	 	
278	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,46	 	
 	стіни	 	 	 	
279	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	43,68	 	
280	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	43,68	 	
1	2	3	4	5	
281	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	42,66	 	
282	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	0,41	 	
283	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	43,68	 	
 	підлоги	 	 	 	
284	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	11,24	 	
285	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	11,24	 	
286	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	11,24	 	
287	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,24	 	
288	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	11,24	 	
289	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	11,24	 	
290	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	11,24	 	
291	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	12,52	 	
					
	САНВУЗОЛ 1-10				
 	стеля	 	 	 	
292	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	4	 	
293	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	4	 	
294	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	4	 	
295	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	4	 	
296	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	8	 	
297	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4	 	
 	стіни	 	 	 	
298	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	25,24	 	
299	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	25,24	 	
300	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	24,22	 	
301	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	0,41	 	
302	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	25,24	 	
 	підлоги	 	 	 	
303	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	4	 	
304	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	4	 	
305	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	4	 	
306	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	4	 	
307	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	4	 	
308	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	4	 	
309	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	4	 	
1	2	3	4	5	
310	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	7	 	
					
	САНВУЗОЛ 1-11				
 	стеля	 	 	 	
311	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3	 	
312	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	3	 	
313	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	3	 	
314	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3	 	
315	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	7,12	 	
316	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3	 	
 	стіни	 	 	 	
317	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	22,3	 	
318	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	22,3	 	
319	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	21,28	 	
320	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	0,41	 	
321	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	22,3	 	
 	підлоги	 	 	 	
322	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	4	 	
323	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	3	 	
324	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	3	 	
325	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3	 	
326	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	3	 	
327	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	3	 	
328	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	3	 	
329	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	5,12	 	
					
	ЛЕКЦІЙНИЙ  ЗАЛ 1-12				
 	стелі	 	 	 	
330	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	80,57	 	
331	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	80,57	 	
332	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	80,57	 	
333	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	80,57	 	
334	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	39,02	 	
335	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80,57	 	
 	стіни	 	 	 	
336	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	123,24	 	
337	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	123,24	 	
1	2	3	4	5	
338	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	24,97	 	
339	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	123,24	 	
340	Шпаклювання стiн і укосів мiнеральною шпаклiвкою
"Cerezit"	м2	123,24	 	
341	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	123,24	 	
342	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	123,24	 	
343	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	5,43	 	
 	прорізи	 	 	 	
344	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,6	 	
 	підлоги	 	 	 	
345	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	80,57	 	
346	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	80,57	 	
347	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	80,57	 	
348	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	80,57	 	
349	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	80,57	 	
355	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	80,57	 	
351	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	37,2	 	
352	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	80,57	 	
					
	ЛІФТОВА  ШАХТА  IV				
 	внутрішні поверхні	 	 	 	
353	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	16,19	 	
354	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	16,19	 	
355	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін вручну	м2	16,19	 	
356	Просте фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,19	 	
					
	СХОДОВА  VI				
 	стеля	 	 	 	
357	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,62	 	
358	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	3,62	 	
359	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	3	 	
360	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3	 	
361	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3	 	
362	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	11,14	 	
 	стіни	 	 	 	
363	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	29,82	 	
364	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	29,82	 	
365	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним, цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів вручну	м2	29,82	 	
366	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	29,82	 	
1	2	3	4	5	
367	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	29,82	 	
368	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	29,82	 	
369	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,7	 	
 	прорізи	 	 	 	
370	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9	 	
 	підлога і сходи	 	 	 	
371	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	11,1	 	
372	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	11,1	 	
373	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,1	 	
374	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	11,1	 	
375	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	11,1	 	
					
	ДРУГИЙ  ПОВЕРХ				
					
	КОРИДОР 2-1				
 	стеля	 	 	 	
376	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	76,13	 	
377	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	76,13	 	
378	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	76,13	 	
379	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	76,13	 	
380	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	60,9	 	
381	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,13	 	
 	стіни	 	 	 	
382	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	159,25	 	
383	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	159,25	 	
384	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	70,27	 	
385	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	159,25	 	
386	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	159,25	 	
387	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	159,25	 	
388	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	159,25	 	
389	Улаштування захисних дерев'яних кутових накладок	м	17	 	
390	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	30,6	 	
 	прорізи	 	 	 	
391	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	34,85	 	
392	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2	м	86,7	 	
393	Улаштування наличників дверних металопластикових	м	115,6	 	
 	підлоги	 	 	 	
394	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	76,13	 	
395	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	76,13	 	
1	2	3	4	5	
396	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	76,13	 	
397	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	76,13	 	
398	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	76,13	 	
399	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	76,13	 	
					
	КАБІНЕТ  ГІПНОТИЧНОГО  ТА  ПСИХОЛОГІЧНОГО  РОЗВАНТАЖЕНН 2-2				
 	стеля	 	 	 	
400	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	28,65	 	
401	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	28,65	 	
402	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	28,65	 	
403	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,65	 	
404	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	22,7	 	
405	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,65	 	
 	стіни	 	 	 	
406	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	68,51	 	
407	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	68,51	 	
408	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	18,1	 	
409	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	68,51	 	
410	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	68,51	 	
411	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	68,51	 	
412	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,51	 	
413	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	3,57	 	
 	підлоги	 	 	 	
414	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	28,65	 	
415	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	28,65	 	
416	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,65	 	
417	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	28,65	 	
418	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	28,65	 	
419	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	м2	28,65	 	
420	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	21,7	 	
421	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	28,65	 	
					
	ПАЛАТА 2-3				
 	стеля	 	 	 	
422	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	41,14	 	
423	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	41,14	 	
424	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	41,14	 	
1	2	3	4	5	
425	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	41,14	 	
426	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	25,77	 	
427	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,14	 	
 	стіни	 	 	 	
428	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	68,51	 	
429	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	68,51	 	
430	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	18,1	 	
431	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	68,51	 	
432	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	68,51	 	
433	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	68,51	 	
434	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,51	 	
435	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	3,57	 	
 	підлоги	 	 	 	
436	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	28,65	 	
437	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	28,65	 	
438	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,65	 	
439	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	28,65	 	
440	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	28,65	 	
441	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	м2	28,65	 	
442	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	21,7	 	
443	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	28,65	 	
					
	ПАЛАТА 2-4				
 	стеля	 	 	 	
444	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	20,18	 	
445	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	20,18	 	
446	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	20,18	 	
447	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	20,18	 	
448	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	18,53	 	
449	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,18	 	
 	стіни	 	 	 	
450	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	54,94	 	
451	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	50,94	 	
452	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	21,1	 	
453	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	50,94	 	
454	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	50,94	 	
455	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	50,94	 	
1	2	3	4	5	
456	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,58	 	
457	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	2,7	 	
 	підлоги	 	 	 	
458	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	20,18	 	
459	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	20,18	 	
460	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	20,18	 	
461	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	20,18	 	
462	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	20,18	 	
463	Улаштування покриття з паркетних дощок на мастиці	м2	20,18	 	
464	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	17,53	 	
465	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	20,18	 	
					
	ПАЛАТА 2-5				
 	стеля	 	 	 	
466	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	20,58	 	
467	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	20,58	 	
468	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	20,58	 	
469	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	20,58	 	
470	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	19,49	 	
471	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,58	 	
 	стіни	 	 	 	
472	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	60,85	 	
473	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	60,85	 	
474	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	16,65	 	
475	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	60,85	 	
476	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	60,85	 	
477	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	60,85	 	
478	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	60,85	 	
479	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	3	 	
 	підлоги	 	 	 	
480	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	20,58	 	
481	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	20,58	 	
482	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	20,58	 	
483	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	20,58	 	
484	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	20,58	 	
485	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	20,58	 	
486	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	18,49	 	
487	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	20,58	 	
1	2	3	4	5	
					
	КАБІНЕТ  ПРИЙОМУ  ТА  ПРИГОТУВАНЯ  ЇЖІ 2-6				
 	стеля	 	 	 	
488	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	18,19	 	
489	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	18,19	 	
490	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	18,19	 	
491	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,19	 	
492	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	17,2	 	
493	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,19	 	
 	стіни	 	 	 	
494	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	51,29	 	
495	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	51,29	 	
496	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	14	 	
497	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	51,29	 	
498	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	51,29	 	
499	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	51,29	 	
500	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	50,99	 	
501	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	2,73	 	
 	підлоги	 	 	 	
502	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,49	 	
503	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	17,49	 	
504	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,49	 	
505	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	17,49	 	
506	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	17,49	 	
507	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	17,49	 	
	ПАЛАТА 2-7				
 	стеля	 	 	 	
508	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,49	 	
509	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	17,49	 	
510	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	17,49	 	
511	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,49	 	
512	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	16,98	 	
513	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,49	 	
 	стіни	 	 	 	
514	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	51,79	 	
515	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	51,79	 	
1	2	3	4	5	
516	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20,5	 	
517	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	17,49	 	
518	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	17,49	 	
519	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	17,49	 	
520	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,19	 	
521	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	2,73	 	
 	підлоги	 	 	 	
522	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,49	 	
523	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	17,49	 	
524	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,49	 	
525	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	17,49	 	
526	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	17,49	 	
527	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	17,49	 	
528	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	15,98	 	
529	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	17,49	 	
					
	ПАЛАТА 2-8				
 	стеля	 	 	 	
530	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	25,35	 	
531	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	25,35	 	
532	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	25,35	 	
533	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	25,35	 	
534	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	22,8	 	
535	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25,35	 	
 	стіни	 	 	 	
536	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	55,88	 	
537	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	55,88	 	
538	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	29,4	 	
539	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	55,88	 	
540	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	55,88	 	
541	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	55,88	 	
542	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	55,28	 	
543	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	5,43	 	
 	підлоги	 	 	 	
544	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	25,35	 	
545	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	25,35	 	
546	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	25,35	 	
1	2	3	4	5	
547	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	25,35	 	
548	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	25,35	 	
549	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	25,35	 	
550	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	18,22	 	
551	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	25,35	 	
					
	САНВУЗОЛ 2-9				
 	стеля	 	 	 	
552	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,3	 	
553	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	3,3	 	
554	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	3,3	 	
555	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	11,24	 	
556	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	7,48	 	
557	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,3	 	
 	стіни	 	 	 	
558	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	22,67	 	
559	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	22,64	 	
560	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	22,64	 	
561	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	0,41	 	
562	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	22,64	 	
 	підлоги	 	 	 	
563	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,3	 	
564	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	3,3	 	
565	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	3,3	 	
566	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3,3	 	
567	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	3,3	 	
568	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	3,3	 	
569	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	3,3	 	
570	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	6,48	 	
					
	КЛАДОВА 2-10				
 	стеля	 	 	 	
571	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,6	 	
572	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	3,6	 	
573	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	3,6	 	
574	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3,6	 	
575

	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	7,8	 	
1	2	3	4	5	
576	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,6	 	
 	стіни	 	 	 	
577	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	37,17	 	
578	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	36,76	 	
579	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	36,76	 	
580	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін і укосів вручну	м2	0,41	 	
581	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	37,17	 	
582	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	37,17	 	
583	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	37,17	 	
 	підлога	 	 	 	
584	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,6	 	
585	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	3,6	 	
586	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	3,6	 	
587	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3,6	 	
588	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	3,6	 	
589	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	3,6	 	
590	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	6,8	 	
					
	САНВУЗОЛ 2-11				
 	стеля	 	 	 	
591	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	8,61	 	
592	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	8,61	 	
593	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	8,61	 	
594	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18,61	 	
595	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	11,94	 	
596	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,61	 	
 	стіни	 	 	 	
597	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	37,17	 	
598	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	37,17	 	
599	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	36,76	 	
600	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	0,41	 	
601	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	37,17	 	
 	підлоги	 	 	 	
602	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	8,61	 	
603	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	8,61	 	
604	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	8,61	 	
1	2	3	4	5	
605	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,61	 	
606	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	8,61	 	
607	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	8,61	 	
608	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	8,61	 	
609	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	10,94	 	
					
	МАСАЖНИЙ  КАБІНЕТ 2-12				
 	стеля	 	 	 	
610	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,05	 	
611	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	17,05	 	
612	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	17,05	 	
613	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,05	 	
614	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	16,62	 	
615	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,05	 	
 	стіни	 	 	 	
616	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	50,68	 	
617	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	50,68	 	
618	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	14	 	
619	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	50,68	 	
620	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	50,68	 	
621	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	50,68	 	
622	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50,68	 	
623	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	2,64	 	
 	підлоги	 	 	 	
624	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,05	 	
625	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	17,05	 	
626	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,05	 	
627	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	17,05	 	
628	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	17,05	 	
629	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	17,05	 	
630	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	15,62	 	
631	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	17,05	 	
					
	ТЕРАПЕВТИЧНИЙ  КАБІНЕТ 2-13				
 	стеля	 	 	 	
632	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	15,31	 	
633	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	15,31	 	
634	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	17,05	 	
1	2	3	4	5	
635	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	17,05	 	
636	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	15,94	 	
637	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,05	 	
 	стіни	 	 	 	
638	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	52,71	 	
639	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	52,71	 	
640	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20,5	 	
641	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	52,71	 	
642	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	52,71	 	
643	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	52,71	 	
644	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,71	 	
645	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	2,54	 	
 	підлоги	 	 	 	
646	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,05	 	
647	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	17,05	 	
648	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,05	 	
649	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	17,05	 	
650	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	17,05	 	
651	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	17,05	 	
652	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	14,94	 	
653	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	17,05	 	
					
	КАБІНЕТ  МЕДПЕРСОНАЛУ  2-15				
 	стеля	 	 	 	
654	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	8,54	 	
655	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	8,54	 	
656	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	8,54	 	
657	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	8,54	 	
658	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	11,7	 	
659	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,54	 	
 	стіни	 	 	 	
660	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	33,41	 	
661	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	33,41	 	
662	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,8	 	
663	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	33,41	 	
664	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	33,41	 	
665	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	33,41	 	
1	2	3	4	5	
666	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	33,41	 	
667	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	3,03	 	
 	підлоги	 	 	 	
668	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	8,54	 	
669	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	8,54	 	
670	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	8,54	 	
671	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	8,54	 	
672	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	8,54	 	
673	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	8,54	 	
	КЛАДОВА  2-15				
 	стеля	 	 	 	
674	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,27	 	
675	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	3,27	 	
676	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	3,27	 	
677	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3,27	 	
678	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	7,44	 	
679	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,27	 	
 	стіни	 	 	 	
680	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	22,54	 	
681	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	22,54	 	
682	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	22,13	 	
683	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін і укосів вручну	м2	0,41	 	
684	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	22,54	 	
685	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	22,54	 	
686	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	22,54	 	
 	підлога	 	 	 	
687	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,27	 	
688	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	3,27	 	
689	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	3,27	 	
690	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	3,27	 	
691	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	3,27	 	
692	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	3,27	 	
693	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	6,44	 	
					
	КАБІНЕТ  ЗАВІДУЮЧОГО  РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОГО  ЦЕНТРУ  2-16				
 
	стеля	 	 	 	
1	2	3	4	5	
694	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	19,63	 	
695	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	19,63	 	
696	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	19,63	 	
697	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,63	 	
698	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	19,84	 	
699	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,63	 	
 	стіни	 	 	 	
700	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	60,96	 	
701	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	60,96	 	
702	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	19,9	 	
703	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	60,96	 	
704	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	60,96	 	
705	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	60,96	 	
706	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	60,96	 	
707	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	0,24	 	
 	підлоги	 	 	 	
708	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	19,63	 	
709	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	19,63	 	
710	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	19,63	 	
711	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	19,63	 	
712	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	19,63	 	
713	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	19,63	 	
714	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	18,84	 	
715	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	19,63	 	
					
	КАБІНЕТ  СТОМАТОЛОГІЯ  2-17				
 	стеля	 	 	 	
716	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	21,56	 	
717	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	21,56	 	
718	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	21,56	 	
719	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	21,56	 	
720	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	20,31	 	
721	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,56	 	
 	стіни	 	 	 	
722	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	17,59	 	
723	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	17,59	 	
724	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	13,4	 	
1	2	3	4	5	
725	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	17,59	 	
726	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	17,59	 	
727	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	17,59	 	
728	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	17,59	 	
729	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	3,29	 	
 	підлоги	 	 	 	
730	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	21,56	 	
	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	21,56	 	
731	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	21,56	 	
732	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	21,56	 	
733	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	21,56	 	
734	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	21,56	 	
	КОРИДОР  2-18				
 	стеля	 	 	 	
735	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	6,83	 	
736	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	6,83	 	
737	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	6,83	 	
738	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	6,83	 	
739	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	9,68	 	
740	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	27,2	 	
 	стіни	 	 	 	
741	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	28,02	 	
742	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	28,02	 	
743	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,1	 	
744	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	6,83	 	
745	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	6,83	 	
746	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	6,83	 	
747	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	6,83	 	
748	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,3	 	
 	прорізи	 	 	 	
749	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,05	 	
750	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2	м	5,1	 	
751	Улаштування наличників дверних металопластикових	м	6,8	 	
 
	підлоги	 	 	 	
1	2	3	4	5	
752	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	6,83	 	
753	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	6,83	 	
754	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю
товщиною шару 30 мм на латексі СКС-65-ГП	м2	6,83	 	
755	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	6,83	 	
756	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	6,83	 	
757	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	6,83	 	
758	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	6,83	 	
	КАБІНЕТ  2-19				
 	стеля	 	 	 	
759	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	13,2	 	
760	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	13,2	 	
761	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	13,2	 	
762	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	13,2	 	
763	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	18,84	 	
764	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,2	 	
 	стіни	 	 	 	
765	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	32	 	
766	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	32	 	
767	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	16,65	 	
768	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	32	 	
769	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	32	 	
770	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	32	 	
771	Поліпшене фарбування стін і відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32	 	
772	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток і підвіконник)	м2	1,69	 	
 	підлоги	 	 	 	
773	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	13,2	 	
774	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	13,2	 	
775	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	13,2	 	
776	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	13,2	 	
777	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	13,2	 	
778	Улаштування покриття з паркетних дошок на мастиці	м2	13,2	 	
779	Улаштування плінтусів дерев'яних	м	9,93	 	
780	Покриття підлог лаком по поґрунтованій або
пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	13,2	 	
					
	ЛІФТОВА  ШАХТА  IV				
 	внутрішні поверхні	 	 	 	
781	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	16,19	 	
782	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	16,19	 	
1	2	3	4	5	
783	Просте штукатурення [цементно-вапняним] розчином по
каменю i бетону стін вручну	м2	16,19	 	
784	Просте фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,19	 	
					
	СХОДОВА  VI				
 	стеля	 	 	 	
785	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	3,62	 	
786	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	3,62	 	
787	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	3	 	
788	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	3	 	
789	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3	 	
790	Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки,
пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм	м	11,14	 	
 	стіни	 	 	 	
791	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	29,82	 	
792	Ґрунтування простих поверхонь під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	29,82	 	
793	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін і відкосів
вручну	м2	29,82	 	
794	Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою
"Cerezit"	м2	29,82	 	
795	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 	м2	29,82	 	
796	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	29,82	 	
797	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт (чобіток)	м2	1,7	 	
 	прорізи	 	 	 	
798	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,9	 	
 	підлога і сходи	 	 	 	
799	Очищення гладкої поверхні поверхонь
піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	11,1	 	
800	Ґрунтування простих поверхонь з землі та риштувань	м2	11,1	 	
801	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,1	 	
802	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	м2	11,1	 	
803	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	11,1	 	
					
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Сантехнічні роботи.				
	Локальний кошторис. Сантехнічні роботи				
	Розділ. Водопровід В-1, В-2 і гаряче водоспоживання Т3				
1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	шт	12	 	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	68	 	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	60	 	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	9	 	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 57 мм	м	74	 	
1	2	3	4	5	
6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	шт	26	 	
7	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	 	
8	Установлення кранів - комплект діаметром 50 мм	шт	6	 	
9	Установлення кранів - комплект діаметром 25 мм	шт	3	 	
10	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм Мірелон	м	211	 	
11	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021 К=2	м2	25,6	 	
12	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	м2	25,6	 	
	Розділ. Побутова каналізація К1.				
13	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	м	90	 	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	138	 	
15	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	 	
16	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	м	5	 	
17	Установлення антресольних дверних блоків	шт	9	 	
18	Укладання збірних залізобетонних лоткових плит масою
до 5 т	м3	2,22	 	
19	Демонтаж (К = 0,80). Укладання збірних залізобетонних
лоткових плит масою до 5 т	м3	2,4	 	
	Розділ. Обладнання сантехнічне.				
20	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	компл.	3	 	
21	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	компл.	6	 	
22	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	компл.	3	 	
23	Установлення ванн купальних чавунних	компл.	2	 	
24	Установлення піддонів душових чавунних і стальних
мілких	компл.	2	 	
25	Установлення змішувачів	шт	5	 	
	Розділ. Вентиляція.				
 	В 1 , В 3, В 4, В 6	 	 	 	
26	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	4	 	
27	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Щ (щільні) товщиною 0,1 мм	м2	8	 	
28	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	8	 	
 	В 2	 	 	 	
29	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
30	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Щ (щільні) товщиною 0,1 мм	м2	10	 	
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	10	 	
32	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	5	 	
 	В 5	 	 	 	
33	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
34	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Щ (щільні) товщиною 0,1 мм	м2	5	 	
35	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром
обичайки 250 мм	шт	1	 	
36	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	
 	Витяжні системи	 	 	 	
37	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	21	 	
38	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	 	
 	Система П 1	 	 	 	
39	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	4	 	
1	2	3	4	5	
40	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Щ
(щільні) товщиною 0,1 мм, діаметром до 200 мм	м2	16	 	
41	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2	грати	1	 	
42	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	20	 	
43	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю
до 10 тис.м3/год	шт	1	 	
44	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	 	
45	Монтаж допоміжного двигуна для дистанційного
автоматичного керування	шт	1	 	
 	Система П 2	 	 	 	
46	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	11	 	
47	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	15	 	
48	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	11	 	
49	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	44	 	
50	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю
до 10 тис.м3/год	шт	1	 	
51	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	70	 	
52	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм	шт	1	 	
53	Монтаж допоміжного двигуна для дистанційного
автоматичного керування	шт	1	 	
 	Система П 3	 	 	 	
54	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	22	 	
55	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	17	 	
56	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	18	 	
57	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	15	 	
58	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю
до 10 тис.м3/год	шт	1	 	
59	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	57	 	
60	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм	шт	1	 	
61	Монтаж допоміжного двигуна для дистанційного
автоматичного керування	шт	1	 	
 	Система В 7	 	 	 	
62	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю
до 10 тис.м3/год	шт	1	 	
63	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 2-4 діаметром обичайки 315
мм	шт	2	 	
64	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	23	 	
65	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	16	 	
66	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	21	 	
67

	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	39	 	
1	2	3	4	5	
 	Система К 1	 	 	 	
68	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю
до 10 тис.м3/год	шт	1	 	
69	Установлення однорядних повітронагрівників,
повітроохолоджувачів	шт	2	 	
70	Монтаж агрегату або машини компресорно-
конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	 	
71	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм	шт	1	 	
72	Монтаж допоміжного двигуна для дистанційного
автоматичного керування	шт	1	 	
73	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	13	 	
74	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП 2-5 перерізом 400х400 мм	шт	1	 	
75	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	40	 	
76	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	10	 	
77	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	35	 	
78	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	6	 	
 	Система кондиціонування	 	 	 	
79	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	53	 	
80	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	 м	48	 	
81	Установка кондиціонерів	шт	5	 	
82	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках
отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,027	 	
83	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,
переріз отворів 300х300 мм	шт	2	 	
84	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,
переріз отворів 500х500 мм	шт	8	 	
85	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
250х250 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	4	 	
86	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом
250х250 мм в залізобетонних та бетонних стелях
додавати або виключати (к=5)	шт	4	 	
87	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	1	 	
88	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом
100х100 мм в залізобетонних та бетонних стелях
додавати або виключати (к=60)	шт	1	 	
89	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	3	 	
90	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 160 мм (к=5)	шт	-2	 	
91	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни
глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів
діаметром 160 мм (к=77)	шт	1	 	
92

	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100
мм, площею до 500 см2	шт	2	 	
1	2	3	4	5	
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Електромонтажні роботи.				
	Локальний кошторис. Електромонтажні роботи				
	Розділ. Світлотехнічне обладнання				
1	Монтаж світильників для LЕD ламп, що установлюються
в підвісних стелях	шт	80	 	
2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2	шт	33	 	
3	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2	шт	8	 	
4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	11	 	
5	Установлення датчика руху	шт	4	 	
	Розділ. Кабельно-провідникова продукція				
6	Прокладання проводу при схованій проводці	м	1900	 	
7	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2	м	100	 	
8	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	1,3	 	
9	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою,
наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням
накладними скобами	м	120	 	
10	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	м	2040	 	
11	Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	 м	2040	 	
12	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	шт	24	 	
13	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	шт	15	 	
14	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	шт	89	 	
15	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 40 кг	шт	4	 	
16	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	шт	13	 	
17	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	шт	53	 	
18	Пускач магнітний загального призначення, окремо
стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або
колоні, струм до 40 А	шт	1	 	
19	Пускач магнітний загального призначення, окремо
стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або
колоні, струм до 100 А	шт	3	 	
20	Апарати контролю, сигналізації й управління, контактори
і блоки-контактори, найменування апарата прилади,
апарати і світлове табло	шт	1	 	
21	Апарати контролю, сигналізації й управління, контактори
і блоки-контактори, найменування апарата термодатчики	шт	3	 	
22	Монтаж табло світлового	шт	1	 	
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Пожежна сигналізація.				
	Локальний кошторис. Пожежна сигналізація				
1	Монтаж модуля автододзвону	шт	1	 	
2	Монтаж приладу контролю	шт	1	 	
3	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	 	
4	Монтаж дзвінка	шт	1	 	
5	Монтаж сигналізатора	шт	8	 	
6	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтакт-ний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	43	 	
7	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і
панелях	шт	20	 	
1	2	3	4	5	
8	Прокладання проводу при схованій проводці	м	570	 	
9	Затягування двох проводів перерізом до 2,5 мм2 в
електротехнічний плінтус	м	260	 	
10	Прокладання коробів пластикових	м	260	 	
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Охоронна сигналізація.				
	Локальний кошторис. Охоронна сигналізація				
1	Монтаж приладу контролю	шт	1	 	
2	Монтаж дзвінка	шт	1	 	
3	Монтаж сповіщувача інфрачервоного	шт	14	 	
4	Монтаж сповіщувача об'ємного акустичного	шт	15	 	
5	Монтаж сповіщувача магнітоконтактного	шт	21	 	
6	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і
панелях	шт	20	 	
7	Прокладання проводу при схованій проводці	м	320	 	
8	Затягування двох проводів перерізом до 2,5 мм2 в
електротехнічний плінтус	м	220	 	
9	Прокладання коробів пластикових	м	220	 	
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Басейн.				
	Локальний кошторис. Монтаж технологічного обладнання системи водопідготовки басейну.				
1	Монтаж фiльтра листового горизонтального, що
надходить у зiбраному виглядi	шт	2	 	
2	Установлення насосiв ( режим фільтрації)	шт	2	 	
3	Монтаж насоса дозатора	шт	1	 	
4	Монтаж теплообмiнника	шт	1	 	
5	Монтаж автоматичної станції контролю рН, Cl, T, Redox	комплект	1	 	
6	Монтаж ультрафіолетової установкі потужністю 480 м3/г,
лампи середнього тиску (60мДж/см2) з автоматичним
очищувачем	комплект	1	 	
7	Монтаж система автоматичного вводу флокулянту Q=1,
5 л/год	шт	1	 	
8	Монтаж донної подаючої форсунки	 шт	6	 	
9	Монтаж решіткі донного випуску д63 з нерж.сталі в
компл. з закладною	грати	2	 	
10	Установлення поручня з нержавю сталі	м	6,4	 	
11	Монтаж сходiв	т	0,09	 	
12	Трубопроводи з вініпластових труб із застосуванням
готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 20-50 мм	 м	60	 	
13	Трубопроводи з вініпластових труб із застосуванням
готових фасонних деталей, діаметр зовнішній 63-90 мм	 м	105	 	
14	Установлення фільтрів –грязьовикiв	шт	1	 	
15	Монтаж регулятора витрат	 шт	1	 	
16	Монтаж вставки візуального контролю дм 110 PVC-U	 шт	2	 	
17	Монтаж блоку реабілітаційного	шт	2	 	
	Локальний кошторис. Придбання обладнання водопідготовки басейну.				
1	Монтаж теплообмінника	т	1,4	 	
	Локальний кошторис. Пусконалагоджувальні роботи вентиляції, кондиціонування, опалення.				
1	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний
або даховий, N до 5	Пристр.	16	 	
2	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового
тиску	Пристр.	24	 	
3	Регулювально-запірні пристрої.  Регулятор витрати
повітря	Пристр.	32	 	
4	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 20	Установ.	1	 	
5	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	Насос	7	 	
6	Насос відцентровий.  Подача до 80 м3/год	Насос	4	 	
7	Система вологовидалення при кількості поверхів, що
обслуговуються	Система	1	 	
	Локальний кошторис. Індивідуальний тепловий пункт, система ГВС.				
1	Монтаж підігрівника, охолоджувача вертикального
підвісного, що постачається у зібраному вигляді, маса 2,
3 т	т	2,2	 	
1	2	3	4	5	
	Локальний кошторис. Внутрішні сантехнічні роботи.				
1	Монтаж сантехнічного устаткування	шт	1	 	
	Локальний кошторис. Електроосвітлення.				
1	Установлення на підлозі та підключення кабелів або
проводів до системи освітлення	пристрій	1	 	
	Локальний кошторис. Вентиляція.				
	Розділ. Приміщення загальні.				
 	В1-1	 	 	 	
1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	 	
2	Установлення віброізоляторів номер 39	шт	5	 	
3	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	м2	0,74	 	
 	В1-2	 	 	 	
4	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	 	
5	Установлення віброізоляторів номер 39	шт	5	 	
6	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,74	 	
 	В2	 	 	 	
7	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
8	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	 	
9	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,5	 	
10	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7( переходи)	м2	0,5	 	
 	В3	 	 	 	
11	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
12	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	 	
13	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,5	 	
14	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, ( перехід)	м2	0,15	 	
15	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	 	
 	В4	 	 	 	
16	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
17	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	 	
18	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,5	 	
19	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, ( перехід )	м2	0,28	 	
 	П1	 	 	 	
20	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,2 т	шт	1	 	
21	Установлення віброізоляторів номер 40	шт	5	 	
22	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	 	
23	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 3200 мм	клапан	1	 	
24	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,92	 	
25	Установлення кронштейнів під вентиляційне
Устаткування	кг	8,94	 	
26	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400
мм(перехід )	м2	2,2	 	
27	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм (
перехід )	м2	1,3	 	
28	Установлення дверей герметичних штампованих
розміром 1250х500 мм	шт	1	 	
29	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 2-6 діаметром обичайки 500
мм	шт	1	 	
30	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	7,28	 	
31	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 800 мм	шт	1	 	
1	2	3	4	5	
 	П2	 	 	 	
32	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
33	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	 	
34	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,5	 	
35	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	 	
36	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 3200 мм	клапан	1	 	
37
	Установлення кронштейнів під вентиляційне	кг	5,96	 	
38	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (
перехід )	м2	0,9	 	
39	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм(
перехід )	м2	0,4	 	
 	П4	 	 	 	
40	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
41	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	 	
42	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,5	 	
43	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	 	
44	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 3200 мм	клапан	1	 	
45	Установлення кронштейнів під вентиляційне
Устаткування	кг	5,96	 	
46	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм (
перехід )	м2	0,9	 	
47	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм(
перехід )	м2	0,4	 	
48	Установлення дверей герметичних штампованих
розміром 1250х500 мм	шт	1	 	
 	П3	 	 	 	
49	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	 	
50	Установлення віброізоляторів номер 38	шт	4	 	
51	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	 	
52	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 3200 мм	клапан	1	 	
53	Установлення вставок гнучких до радіальних
Вентиляторів	м2	0,5	 	
54	Установлення кронштейнів під вентиляційне
Устаткування	кг	5,96	 	
55	Установлення дверей герметичних штампованих
розміром 1250х500 мм	шт	1	 	
56	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм 	м2	0,95	 	
57	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до
1600 мм( перехід )	м2	0,5	 	
 	ВЕ	 	 	 	
58	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 630 мм	шт	2	 	
 	Елементи систем	 	 	 	
59	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 800 мм	шт	3	 	
60	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	1	 	
61

	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 560 мм	шт	2	 	
1	2	3	4	5	
 	Воздуховоди	 	 	 	
62	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	30,03	 	
63	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	18,06	 	
64	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	34,29	 	
65	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	143,81	 	
66	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560
Мм	м2	79,76	 	
67	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	32,66	 	
68	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	8	 	
69	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	32	 	
70	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2	8,4	 	
71	Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до
1600 мм ( короб )	м2	42,4	 	
 	Решітки	 	 	 	
72	Установлення грат жалюзійних стальних штампованих
нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм	грати	8	 	
73	Установлення грат жалюзійних стальних штампованих
нерегульованих [РШ] номер 200, розмір 252х252 мм	грати	18	 	
74	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	108	 	
75	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2	грати	2	 	
76	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 2,5
м2	грати	3	 	
77	Установлення сопла воздухорозподільчого	грати	38	 	
	Розділ. Приміщення чаші басейну.				
78	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу
П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000
мм на висотi вiд пiдлоги понад 5 м до 8 м	м2	268	 	
79	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] номер 4, розмір 200х400 мм	грати	36	 	
80	Монтаж агрегату або машини компресорно-
конденсаторної, маса 0,18 т	шт	4	 	
81	Монтаж установки компресорної нагнітальної
однокорпусної з горизонтальним роз'ємом корпусу, із
приводом від електродвигуна через редуктор, маса 5,8 т	комплект	1	 	
	Локальний кошторис. Монтаж автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення.				
1	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення
людей про пожежу	шт	1	 	
	Локальний кошторис. Блискавкозахист.				
1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 2, що сильно налипає
на iнструменти	м3	34	 	
2	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 2, що сильно налипає на iнструменти	м3	34	 	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї	 м	150	 	
4	Заземлювач стержневий, d=16 мм	 шт	8	 	
5	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої сталi дiаметром 8 мм[ [при роботi на
висотi понад 8 до 15 м]	 м	545	 	
6	Монтаж коробки фасадної настінної для захисту
з'єднання	шт	8	 	
7	Захист трубою	м	180	 	
1	2	3	4	5	
8	Монтаж ПЗІП	шт	1	 	
	Локальний кошторис. Вогнезахисна обробка металоконструкцій.				
1	Нанесення механізованим способом в один шар
покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і
вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	460	 	
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Модульна система опалення та вентиляції.				
	Локальний кошторис. Влаштування модульної системи опалення та вентиляції				
1	Монтаж модульної системи опалення та вентиляції 	шт	1	 	
	Локальний кошторис. Опалення та вентиляція.				
1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 250 мм	м	0,7	 	
2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 700 мм	м	1,5	 	
3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 200 мм	шт	2	 	
4	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 600 мм	шт	6	 	
5	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм	шт	2	 	
6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200
мм	м	0,7	 	
7	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600
мм	м	1,2	 	
8	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	4	 	
9	Монтаж клапана вибухового запобіжного	шт	1	 	
10	Монтаж фільтра	шт	2	 	
11	Установлення гнучких компенсаторів в повітропроводах	шт	4	 	
12	Установлення віброізоляторів	шт	16	 	
13	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12,56	 	
14	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	22,56	 	
15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	м2	5,7	 	
16	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	2,1	 	
17	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	30	 	
18	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	39,1	 	
19	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	15,2	 	
20	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	10	 	
21	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000
мм	клапан	7	 	
22	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	33	 	
23	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1	 	
24	Установлення шахт повітрозабірних вентиляційних	вузол	1	 	
25	Ізоляція повітопроводів мінераловатними утеплювачами	 м	26	 	
26	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	шт	1	 	
27	Установлення гнучких компенсаторів в повітропроводах	шт	2	 	
28	Установлення віброізоляторів	шт	4	 	
29	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 500 мм	м	1	 	
30	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 500 мм	шт	2	 	
1	2	3	4	5	
31	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500
мм	м	1	 	
32	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	7,1	 	
33	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	м2	56,7	 	
34	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	33	 	
35	Ізоляція повітопроводів мінераловатними утеплювачами	 м	26	 	
36	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	12	 	
37	Установлення клапанів приймальних діаметром 200 мм	шт	1	 	
38	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм	шт	1	 	
39	Монтаж клапана вибухового запобіжного	шт	1	 	
40	Установлення конвекторів	кВт	54	 	
41	Монтаж контрольно-вимірювальних пунктів на накладках	шт	15	 	
	ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС: Благоустрій території.				
	Локальний кошторис. Благоустрій території				
21	Підготовлення грунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону без
внесення рослинної землі	м2	305	 	
22	Посів насіння трав	га	0,305