**Перелік внесених змін до тендерної документації:**

# ДК 021:2015 – 45420000-7: Столярні та теслярні роботи

***«*Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (Послуги з поточного ремонту по заміні вхідних дверей на металопластикові в Криворізькій гімназії № 42 Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38*»***

|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало** |
| **Додаток 2** **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**ЄЗС ДК 021:2015 - 45420000-7: Столярні та теслярні роботи***«*Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (Послуги з поточного ремонту по заміні вхідних дверей на металопластикові в Криворізькій гімназії № 42 Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38*»***

|  |
| --- |
| **ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ** |
| **№ з/п** | **Назва роботи** | **Одиниця виміру** | **Кількість од.вим.** |
|
| **1** | Дверний блок ПВХ – 1660х2920;Двостулковий; Колір: білий;Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;Сандвіч-панель біла 32мм;Система антипаніка Dorma | шт | 2 |
| **2** | Дверний блок ПВХ – 1640х2920;Двостулковий; Колір: білий;Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;Сандвіч-панель біла 32мм;Система антипаніка Dorma | шт | 2 |
| **3** | Дверний блок ПВХ – 1660х2920;Двостулковий; Колір: білий;Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;Сандвіч-панель біла 32мм;Ручка пряма 500мм;Дотягувач GEZE TS2000, замок рейка | шт | 2 |
| **4** | Доставка, демонтаж, монтаж, улаштування укосів, вивіз сміття |  |  |

На підтвердження якісних характеристик товару, що буде поставлений разом з наданням послуг, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином:  - сертифікати відповідності на профіль ПВХ; - сертифікат відповідності на склопакети; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - сертифікат відповідності на виріб EN14351-1:2020 Вікна та двері;- протокол випробувань на виріб.На підтвердження дотримання Учасником вимог Санітарних правил надати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі віконних виробів:- на профіль;- на фурнітуру.- на склопакети- на виріб.Гарантійний термін не менше 5 років. У разі, якщо дані технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, до них застосовується вираз "або еквівалент". Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.З метою забезпечення обов`язкового вивозу будівельних відходів при виконанні робіт та їх захоронення, згідно діючого законодавства - Учасником надається документальне підтвердження щодо вивозу будівельного сміття (чинний договір з підприємством про вивіз будівельного сміття та його захоронення, лист гарантія - що учасник зобов'язується вивезти будівельне сміття з об'єкту). | **Додаток 2** **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**ЄЗС ДК 021:2015 - 45420000-7: Столярні та теслярні роботи***«*Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (Послуги з поточного ремонту по заміні вхідних дверей на металопластикові в Криворізькій гімназії № 42 Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38*»***

|  |
| --- |
| **ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ** |
| **№ з/п** | **Назва роботи** | **Одиниця виміру** | **Кількість од.вим.** |
|
| **1** | Дверний блок ПВХ – 1660х2920;Двостулковий; Колір: білий;Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;Сандвіч-панель біла 32мм;Система антипаніка Dorma | шт | 2 |
| **2** | Дверний блок ПВХ – 1640х2920;Двостулковий; Колір: білий;Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;Сандвіч-панель біла 32мм;Система антипаніка Dorma | шт | 2 |
| **3** | Дверний блок ПВХ – 1660х2920;Двостулковий; Колір: білий;Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;Сандвіч-панель біла 32мм;Ручка пряма 500мм;Дотягувач GEZE TS2000, замок рейка | шт | 2 |
| **4** | Доставка, демонтаж, монтаж, улаштування укосів (гіпсокартон), вивіз сміття |  |  |

Технічні вимоги: профіль шириною 70 мм (не менше 6 камер), армуючий профіль не менше 1,5 мм, склопакет 4і-10-4-10-4і.На підтвердження якісних характеристик товару, що буде поставлений разом з наданням послуг, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином:  - сертифікати відповідності на профіль ПВХ; - сертифікат відповідності на склопакети; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - сертифікат відповідності на виріб EN14351-1:2020 Вікна та двері;- протокол випробувань на виріб.На підтвердження дотримання Учасником вимог Санітарних правил надати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі віконних виробів:- на профіль;- на фурнітуру.- на склопакети- на виріб.Гарантійний термін не менше 5 років. У разі, якщо дані технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, до них застосовується вираз "або еквівалент". Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.З метою забезпечення обов`язкового вивозу будівельних відходів при виконанні робіт та їх захоронення, згідно діючого законодавства - Учасником надається документальне підтвердження щодо вивозу будівельного сміття (чинний договір з підприємством про вивіз будівельного сміття та його захоронення, лист гарантія - що учасник зобов'язується вивезти будівельне сміття з об'єкту). |
| **Тендерна документація****Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції****Кінцевий строк подання тендерної пропозиції**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **до 30.05.2023 00:00 годин.**Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. | **Тендерна документація****Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції****Кінцевий строк подання тендерної пропозиції**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **до 03.06.2023 00:00 годин.**Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |