**Додаток 2**

**(зі змінами)**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

# ЄЗС ДК 021:2015 - 45420000-7: Столярні та теслярні роботи

***«*Заходи з усунення аварії в бюджетній установі (Послуги з поточного ремонту по заміні вхідних дверей на металопластикові в Криворізькій гімназії № 42 Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38*»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ** | | | |
| **№ з/п** | **Назва роботи** | **Одиниця виміру** | **Кількість од.вим.** |
|
| **1** | Дверний блок ПВХ – 1660х2920;  Двостулковий;  Колір: білий;  Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;  Сандвіч-панель біла 32мм;  Система антипаніка Dorma | шт | 2 |
| **2** | Дверний блок ПВХ – 1640х2920;  Двостулковий;  Колір: білий;  Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;  Сандвіч-панель біла 32мм;  Система антипаніка Dorma | шт | 2 |
| **3** | Дверний блок ПВХ – 1660х2920;  Двостулковий;  Колір: білий;  Заповнення: склопакет двокамерний, з двома листами енергозбереження 4і-10-4-10-4і;  Сандвіч-панель біла 32мм;  Ручка пряма 500мм;  Дотягувач GEZE TS2000, замок рейка | шт | 2 |
| **4** | Доставка, демонтаж, монтаж, улаштування укосів (гіпсокартон), вивіз сміття |  |  |

Технічні вимоги: профіль шириною 70 мм (не менше 6 камер), армуючий профіль не менше 1,5 мм, склопакет 4і-10-4-10-4і.

На підтвердження якісних характеристик товару, що буде поставлений разом з наданням послуг, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції завірені належним чином:

- сертифікати відповідності на профіль ПВХ;

- сертифікат відповідності на склопакети;

- сертифікат відповідності на фурнітуру;

- сертифікат відповідності на виріб EN14351-1:2020 Вікна та двері;

- протокол випробувань на виріб.

На підтвердження дотримання Учасником вимог Санітарних правил надати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комплектуючі віконних виробів:

- на профіль;

- на фурнітуру.

- на склопакети

- на виріб.

Гарантійний термін не менше 5 років.

У разі, якщо дані технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, до них застосовується вираз "або еквівалент". Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.

З метою забезпечення обов`язкового вивозу будівельних відходів при виконанні робіт та їх захоронення, згідно діючого законодавства - Учасником надається документальне підтвердження щодо вивозу будівельного сміття (чинний договір з підприємством про вивіз будівельного сміття та його захоронення, лист гарантія - що учасник зобов'язується вивезти будівельне сміття з об'єкту).