**ДОДАТОК 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ВАЖЛИВО: у вартість товару входить переобмір виробів спеціалістом Учасника та транспортні витрати.**

***Враховуючи відсутність у замовника фахівців необхідної категорії та досвіду проведення замірів для якісного встановлення вікон металопластикових, учасники перед виготовленням проводять уточнюючі заміри з обов’язковим складанням відповідного акту який скріплюється підписами відповідальних осіб з обох сторін***

**Загальна характеристика до вікон:**

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п’ять-шість повітряних камер в рамі та стулці), монтажна глибина від 58 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5мм.

- Колір — білий,

- Склопакет: **2-камерний, енергозберігаючий : 4х10 аргон 4х10 аргон 4і**

- Фурнітура: сертифікована.

- Профіль повинен містити армування в рамі та стулці товщиною 1,5 мм, армування імпоста 1,5-3 мм.

- В комплекті усіх вікон має бути підставочний пофіль (підвіконна планка).

- Відливи оцинковані, колір - білий.

- Підвіконня білого кольору, щільне ПВХ товщиною 2-3мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Типи конструкцій | Характеристики встановлені Замовником (вимоги) | Характеристики запропоновані учасником |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1390  висота — 1970  фрамуга - 500  робоча створка ліва - 600 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1470  висота — 2140  фрамуга - 600  робоча створка права - 600  підвіконня — 400 х 1500 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 870  висота — 1130  глухе  підвіконня — 300 х 900  відлив — 100 х 900 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1130  висота — 1460  робоча створка права  підвіконня — 350 х 1250  відлив — 100 х 1200 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 720  висота — 970  глухе  підвіконня — 300 х 850  відлив — 200 х 800 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 4 шт.  Ширина - 1100  висота — 1500  робоча створка права  підвіконня — 350 х 1250  відлив — 200 х 1450 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 800  висота — 1150  підвіконня — 350 х 900  відлив — 180 х 900 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1400  висота — 1360  глухе |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 3 шт.  Ширина - 1340  висота — 1750  робоча створка права - 500  підвіконня — 400 х 1450  відлив — 200 х 1450 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 980  висота — 1930  фрамуга - 500  робоча створка права |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1100  висота — 1510  робоча створка права  підвіконня — 350 х 1250  відлив — 230 х 1450 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 4 шт.  Ширина - 1300  висота — 1470  робоча створка права - 500  підвіконня — 350 х 1350  відлив — 150 х 1650 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1100  висота — 1510  глухе  підвіконня — 300 х 1250  відлив — 230 х 1250 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1260  висота — 1250  глухе  підвіконня — 400 х 1400  відлив — 200 х 1350 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 4 шт.  Ширина - 500  висота — 450 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 3 шт.  Ширина - 1380  висота — 620  глухе |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1450  висота — 2140  фрамуга - 600  права сторона - 600 глуха  ліва сторона 850 - глуха |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 650  висота — 500  підвіконня — 300 х 850  відлив — 200 х 800 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1400  висота — 1670  права сторона - 600 глуха  ліва сторона 800 - глуха  відлив — 160 х 1450 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1180  висота — 1220  глухе |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1600  висота — 1030  права сторона - 500 глуха  ліва сторона 1100 - глуха  підвіконня — 250 х 1700  відлив — 100 х 1600 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 500  висота — 1150  відлив — 200 х 500 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1900  висота — 1050  права сторона - 950 глуха  ліва сторона 950 — глуха  підвіконня — 250 х 1950  відлив — 100 х 1900 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 870  висота — 1190  права сторона - 435 глуха  ліва сторона 435 - глуха  підвіконня — 300 х 900  відлив — 100 х 900 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 870  висота — 1130  робоча створка права - 450  підвіконня — 300 х 900  відлив — 100 х 900 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 500  висота — 1150  відлив — 200 х 500 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1300  висота — 1700  фрамуга - 450  робоча створка права - 500 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 3 шт.  Ширина - 1770  висота — 1530  робоча створка права - 600 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1670  висота — 1540  робоча створка права - 600 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 5 шт.  Ширина - 1260  висота — 1250  робоча створка права - 630  підвіконня — 400 х 1400  відлив — 200 х 1350 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1050  висота — 1550  робоча створка права - 525  підвіконня — 150 х 1250  відлив — 200 х 1450 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1810  висота — 970  фрамуга - 520  робоча створка по центру - 450  підвіконня — 200 х 1850 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 1350  висота — 1670  робоча створка права - 600  відлив — 160 х 1400 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 1 шт.  Ширина - 900  висота — 1180  відлив — 180 х 900 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 1600  висота — 1030  робоча створка права - 500  підвіконня — 250 х 1700  відлив — 100 х 1600 |  |
|  |  | Вікно  Кількість: 2 шт.  Ширина - 570  висота — 1470  глухе  підвіконня — 300 х 600  відлив — 150 х 600 |  |
|  |  | Підвіконня (додатково)  Кількість: 4 шт.  Ширина - 300  довжина 1900 |  |
|  |  | Відлив (додатково)  Кількість: 2 шт.  Ширина - 200  довжина 1770 |  |
|  |  | Відлив (додатково)  Кількість: 2 шт.  Ширина - 160  довжина 1670 |  |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: 2024р. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

**Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості, протоколи випробувань тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.**

Товар повинен бути упакований/складений належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні.

Учасник може надати календарний графік (орієнтовний) щодо виготовлення, поставки товару.

**Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.**

***Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника***

***чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.***